Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «09» августа 2012 г. № 0356300023212000040

**Техническое задание**

на разработку проектно-сметной документации на устройство системы вентиляции

в зданиях МБУЗ «ГДП № 4»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Содержание  основных данных и требований** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Основные требования  к конструктивным решениям  и материалам | Разработать рабочую документацию на устройство приточно-вытяжных систем вентиляции лечебных корпусов МБУЗ «ГДП № 4».   1. Перед началом проектирования выполнить визуальное обследование существующей системы вентиляции здания. 2. Состав разделов проектной документации, разрабатываемой Исполнителем, должен быть разработан с учетом требований, установленных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 3. Разработать раздел ОВ (вентиляция) 4. Разработать раздел электроснабжения и автоматизации вентиляционного оборудования. |
| 2. | Параметры объектов | Поликлиника №2 –Ласьвинская,68а  Площадь здания – 1894,1 м2  Объем – 7079 м3  Диагностическое отделение - Шишкина,20  Площадь здания – 266,7 м2  Объем – 840 м3  Молочная кухня – ул. А.Ушакова 55/2  Площадь здания – 545,1 м2  Объем – 1586,2 м3  Пристрой к жилому дому  Поликлиника № 1 – М.Рыбалко,44  Площадь здания – 629,0 м2  Объем – 2113,4 м3  Первый этаж в пятиэтажном жилом доме  Поликлиники №5 –ул.Глазовская,7  Площадь здания – 189,0 м2  Объем – 478,17 м3  Первый этаж в пятиэтажном жилом доме  Поликлиника №3 - Шишкина,31  Площадь здания – 995,7 м2  Объем – 3236 м3  Первый этаж в пятиэтажном жилом доме  Поликлиника №4 – ул.Калинина,74  Площадь здания – 907,5 м2  Объем – 3321,4 м3  Первый этаж в пятиэтажном жилом доме  Раздаточный пункт – А.Нахимова,11  Площадь здания – 70,8 м2  Объем – 236,4 м3  Первый этаж в пятиэтажном жилом доме |
| 3. | Исходные данные | Чертежи, БТИ, экспликация помещений с обозначениями категорий |
| 4. | Сроки работы | Начало выполнения работ в течение 2 рабочих дней с момента заключения договора. Сроки выполнения работ: 60 календарных дней со дня начала работ. |
| 5. | Особые условия | В пределах технического задания все технические требования к инженерным системам могут изменяться в процессе проектирования.  по требованию заказчика Исполнитель обязан внести изменения или дополнения в проектно – сметную документацию, если это не выходит за рамки тех. задания.  Проектно-сметная документация должна быть составлена по каждому объекту отдельно. |
| 6. | Требования к сметной документации | Сметы к проекту должны быть составлены по эталонной федеральной системно-нормативной базе ценообразования в строительстве ( ФСНБ – 2001) в редакции 2009г. по форме МДС -81-35.2001г. (12 гр.) рассчитанные в базе по состоянию на 01.01.2011г. с переводом в текущие цены 2012г. ( с учетом НДС).  В смете должны быть учтены все необходимые работы. |
| 7. | Требования, предъявляемые к проектной организации. | * Наличие свидетельства СРО на данный вид работы * Наличие опыта работы в области проектирования систем вентиляции, включая эл. снабжение оборудования вентиляционных систем и систем КИП и А вентиляционного оборудования. |
| 8. | Требования к проектной документации | Документацию разработать в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами Российской Федерации.  Документацию оформить в соответствии с утвержденными правилами выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации.  Подрядчик самостоятельно и за свой счет согласовывает проектно-сметную документацию со всеми заинтересованными службами, а также получает положительное заключение экспертизы в Краевом Государственном Автономном Учреждении «Управление Государственной экспертизы Пермского края». |
| 9. | Особые условия | После утверждения проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы Исполнителем документация выдается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в одном экземпляре на электронном носителе (CD-R) в формате PDF, DOC. Сметную документацию представить в формате программного комплекса «Гранд-Смета» в формате АРПС. |

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.