МКУ «УЭАЗ»

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Замена дверных блоков на противопожарные в подвале ул.Ленина,23

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 85243,8 руб.

Средства на оплату труда 3719,07 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн.  раб. на ед./  Всего | Т/з мех. на ед./  Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. ул.Ленина,23 Подвал** | | | | | | | | | | | | | | |
| ул.Ленина ,23 ( склад )помещение №40 по техническому паспорту | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр56-9-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1807,42 | 1437,99 | 369,43  39,94 | 0 | 18,07 | 14,38 | 3,69  0,40 |  | 179,3  1,79 | 3,97  0,04 |
| 2 | ФЕРр56-10-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие дверных полотен 2000х1100 | 100 м2 дверных полотен | 0,022  (2\*1,1)/100 | 288,06 | 288,06 | 0  0 | 0 | 6,34 | 6,34 |  |  | 36,28  0,8 |  |
| 3 | ФЕРр56-11-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,051  (2,0+2,0+1,1)/100 | 33,43 | 33,43 | 0  0 | 0 | 1,70 | 1,70 |  |  | 4,21  0,21 |  |
| 4 | ФЕР09-04-013-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 2,2  2\*1,1 | 91,99 | 21,13 | 10,2  0 | 60,66 | 202,38 | 46,49 | 22,44 | 133,45 | 2,07  4,55 |  |
| 5 | Прайс-лист | Противопожарные металлические двери ДМП2 ЕI 60 (глухие )Арсенал ,(ширина 1100, высота 2000), при заказе выполнить замеры | шт | 1 | 15254,24 | 0 | 0  0 | 15254,24 | 15254,24 |  |  | 15254,24 |  |  |
| 6 | ФССЦ-101-0961  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 | 428,27 | 0 | 0  0 | 428,27 | 428,27 |  |  | 428,27 |  |  |
| 7 | ФЕРр63-10-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,015  (0,5+1)\*1/100 | 69,41 | 63,16 | 6,25  2,32 | 0 | 1,04 | 0,95 | 0,09  0,03 |  | 7,31  0,11 | 0,2 |
| 8 | ФЕР15-02-024-03  И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,015  (0,5+1)\*1/100 | 3812,72 | 1514,47 | 77,68  23,42 | 2220,57 | 57,19 | 22,72 | 1,17  0,35 | 33,30 | 173,28  2,6 | 2,28  0,03 |
| 9 | ФЕР15-04-007-03  И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015  (0,5+1)\*1/100 | 855,31 | 289,99 | 8,99  0,12 | 556,33 | 12,83 | 4,35 | 0,13 | 8,35 | 32,73  0,49 | 0,01 |
| ул.Ленина,23 (Склад )помещение №39 по техническому паспорту | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ФЕРр56-9-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1807,42 | 1437,99 | 369,43  39,94 | 0 | 18,07 | 14,38 | 3,69  0,40 |  | 179,3  1,79 | 3,97  0,04 |
| 11 | ФЕРр56-10-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие дверных полотен 2000х1100 | 100 м2 дверных полотен | 0,022  (2\*1,1)/100 | 288,06 | 288,06 | 0  0 | 0 | 6,34 | 6,34 |  |  | 36,28  0,8 |  |
| 12 | ФЕРр56-11-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,051  (2,0+2,0+1,1)/100 | 33,43 | 33,43 | 0  0 | 0 | 1,70 | 1,70 |  |  | 4,21  0,21 |  |
| 13 | ФЕР09-04-013-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 2,2  2\*1,1 | 91,99 | 21,13 | 10,2  0 | 60,66 | 202,38 | 46,49 | 22,44 | 133,45 | 2,07  4,55 |  |
| 14 | Прайс-лист | Противопожарные металлические двери ДМП2 ЕI 60 (глухие )Арсенал ,(ширина 1100, высота 2000), при заказе выполнить замеры | шт | 1 | 15254,24 | 0 | 0  0 | 15254,24 | 15254,24 |  |  | 15254,24 |  |  |
| 15 | ФЕРр67-3-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,01 | 75,5 | 75,19 | 0,31  0,12 | 0 | 0,76 | 0,76 |  |  | 9,64  0,1 | 0,01 |
| 16 | ФЕРм08-02-412-01  И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (сдемонтированного кабеля) | 100 м | 0,01 | 257,87 | 52,73 | 2,42  0,14 | 202,72 | 2,58 | 0,53 | 0,02 | 2,03 | 5,61  0,06 | 0,01 |
| 17 | ФЕРм08-02-411-01  И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,01 | 3085,01 | 326,18 | 207,45  2,97 | 2551,38 | 30,85 | 3,26 | 2,07  0,03 | 25,52 | 34,7  0,35 | 0,22 |
| 18 | ФССЦ-101-3134  Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х | м | 1 | 13,25 | 0 | 0  0 | 13,25 | 13,25 |  |  | 13,25 |  |  |
| 19 | ФССЦ-103-1058  И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм | м | 1 | 2,49 | 0 | 0  0 | 2,49 | 2,49 |  |  | 2,49 |  |  |
| ул.Ленина,23 (склад) помещение №40 по техническому паспорту | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ФЕРр56-9-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1807,42 | 1437,99 | 369,43  39,94 | 0 | 18,07 | 14,38 | 3,69  0,40 |  | 179,3  1,79 | 3,97  0,04 |
| 21 | ФЕРр56-10-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие дверных полотен 1050х1780 | 100 м2 дверных полотен | 0,01869  (1,05\*1,78)/100 | 288,06 | 288,06 | 0  0 | 0 | 5,38 | 5,38 |  |  | 36,28  0,68 |  |
| 22 | ФЕРр56-11-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,0461  (1,78+1,78+1,05)/100 | 33,43 | 33,43 | 0  0 | 0 | 1,54 | 1,54 |  |  | 4,21  0,19 |  |
| 23 | ФЕР09-04-013-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 1,869  1,78\*1,05 | 91,99 | 21,13 | 10,2  0 | 60,66 | 171,93 | 39,49 | 19,06 | 113,38 | 2,07  3,87 |  |
| 24 | Прайс-лист | Противопожарные металлические двери ДМП2 ЕI 6 (глухие ) Арсенал ( высота 1780, ширина1050) ,(при заказе выполнить замеры) по месту | шт | 1,869  1,78\*1,05 | 15254,24 | 0 | 0  0 | 15254,24 | 28510,17 |  |  | 28510,17 |  |  |
| 25 | ФЕРр63-10-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок 1050\*1780,1700\*1000 | 100 м2 облицовки | 0,0356 | 69,41 | 63,16 | 6,25  2,32 | 0 | 2,47 | 2,25 | 0,22  0,08 |  | 7,31  0,26 | 0,2  0,01 |
| 26 | ФЕР15-02-019-05  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (при ширине откоса 0,3м) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,017  1,7/100 | 5224,66 | 873,4 | 53,53  33,93 | 4297,73 | 88,82 | 14,85 | 0,91  0,58 | 73,06 | 91,84  1,56 | 3,33  0,06 |
| 27 | ФЕР15-04-007-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,017  1,7/100 | 1474,94 | 380,71 | 13,63  0,23 | 1080,6 | 25,07 | 6,47 | 0,23 | 18,37 | 43,56  0,74 | 0,02 |
| ул.Ленина,23 ( установка распашной правосторонней решетки в оконный проем) в помещении №39 по техническому паспорту | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ФЕР09-06-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,02887 | 648,13 | 433,24 | 132,92  1,62 | 81,97 | 18,71 | 12,51 | 3,84  0,05 | 2,36 | 50,79  1,47 | 0,12 |
| 29 | ФЕРм38-01-003-04  И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) размер 1,25х0,9 | 1 т конструкций | 0,02887 | 7738,63 | 1154,4 | 396,22  15,2 | 6188,01 | 223,41 | 33,33 | 11,44  0,44 | 178,64 | 120  3,46 | 1,34  0,04 |
| 30 | 101-1026 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп | т | -0,0298 | 5751,7 | 0 | 0  0 | 5751,7 | -171,40 |  |  | -171,40 |  |  |
| 31 | ФССЦ-101-3716  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 35х35 мм (Р=1,25+0,9)\*2\*2=8,6м.п. вес 1 м.п. 2,12 кг | т | 0,018782  0,0182\*1,032 | 6678,66 | 0 | 0  0 | 6678,66 | 125,44 |  |  | 125,44 |  |  |
| 32 | ФССЦ-204-0002  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм длина = 1,25х0,9\*24 шт.=27м.п. вес 1 м.п. 0,395 кг | т | 0,011011  0,01067\*1,032 | 6780 | 0 | 0  0 | 6780 | 74,65 |  |  | 74,65 |  |  |
| 33 | ФССЦ-101-0924  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м | компл. | 2 | 27,93 | 0 | 0  0 | 27,93 | 55,86 |  |  | 55,86 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 2. Танспортировка строительного мусора на свалку ТБО** | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ФССЦпг01-01-01-041  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю ОЗП=7,4; ТЗ=7,4  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю ОЗП=7,4; ТЗ=7,4 | 1 т груза | 0,3433 | 318,05 | 318,05 | 0  0 | 0 | 109,19 | 109,19 |  |  |  |  |
| 35 | ФССЦпг03-02-01-025  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю ПЗ=5,43 (ОЗП=5,43; ЭМ=5,43 к расх.; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43 к расх.; ТЗ=5,43; ТЗМ=5,43)  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю ПЗ=5,43 (ОЗП=5,43; ЭМ=5,43 к расх.; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43 к расх.; ТЗ=5,43; ТЗМ=5,43) | 1 т груза | 0,3433 | 168,98 | 0 | 168,98  0 | 0 | 58,01 |  | 58,01 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 60832,04 | 409,78 | 153,14  2,76 | 60269,12 | 32,43 | 0,26 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 18627,82 | 409,78 | 153,14  2,76 | 18064,90 | 32,43 | 0,26 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| МАТ=МАТ/3,51-МАТ (Поз. 5, 14, 24) | | | | | | | | | -42204,22 |  |  | -42204,22 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю ОЗП=11,9; ЭМ=5,62; ЗПМ=11,9; МАТ=3,51" | | | | | | | | | 67686,64 | 3686,21 | 592,63  32,86 | 63407,80 | 32,43 | 0,26 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 2664,67 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 66% ФОТ (от 401,87) (Поз. 29-33) | | | | | | | | | 265,23 |  |  |  |  |  |
| 65% = 77%\*0.85 ФОТ (от 39,39) (Поз. 7, 25) | | | | | | | | | 25,60 |  |  |  |  |  |
| 70% = 82%\*0.85 ФОТ (от 801,35) (Поз. 1-3, 10-12, 20-22) | | | | | | | | | 560,95 |  |  |  |  |  |
| 72% = 85%\*0.85 ФОТ (от 9,04) (Поз. 15) | | | | | | | | | 6,51 |  |  |  |  |  |
| 69% = 90%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 1725,86) (Поз. 4, 6, 13, 23, 28) | | | | | | | | | 1190,84 |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%\*0.85 ФОТ (от 45,46) (Поз. 16-19) | | | | | | | | | 36,82 |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 109,19) (Поз. 34) | | | | | | | | | 109,19 |  |  |  |  |  |
| 80% = 105%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 586,91) (Поз. 8-9, 26-27) | | | | | | | | | 469,53 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 1889,20 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 401,87) (Поз. 29-33) | | | | | | | | | 160,75 |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%\*0.8 ФОТ (от 39,39) (Поз. 7, 25) | | | | | | | | | 15,76 |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 586,91) (Поз. 8-9, 26-27) | | | | | | | | | 217,16 |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 109,19) (Поз. 34) | | | | | | | | | 65,51 |  |  |  |  |  |
| 50% = 62%\*0.8 ФОТ (от 801,35) (Поз. 1-3, 10-12, 20-22) | | | | | | | | | 400,68 |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%\*0.8 ФОТ (от 54,5) (Поз. 15-19) | | | | | | | | | 28,34 |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 1725,86) (Поз. 4, 6, 13, 23, 28) | | | | | | | | | 1001,00 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 72240,51 |  |  |  | 32,43 | 0,26 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 63407,80 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 592,63 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 3719,07 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 2664,67 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 1889,20 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 13003,29 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **85243,80** |  |  |  | **32,43** | **0,26** |

## Составил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*

## Проверил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*