Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

на выполнение работ по ликвидации деревьев и корчевки пней на придорожных газонах в Ленинском районе г.Перми.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1. | Снос высохших деревьев – 60 шт., диаметр до 300 мм. | м3 кряжей | 63,2 |
| 2. | Корчевка пней, диаметром до 500 мм. | шт. | 70 |
| 3. | Вывоз спиленных деревьев и пней | тн. | 45 |
| 4. | Утилизация твердых бытовых отходов на полигоне | тн. | 45 |
| 5. | Демонтаж бортового камня | м.п. | 110 |
| 6. | Выборка грунта на глубину 10 см. | м3 | 5,0 |
| 7. | Подсыпка щебня, щебень М600, фр.20-40, толщиной 5 см. | м2 | 48,75 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,02 |
| 9 | Устройство асфальтобетонного покрытия, асфальтобетонная смесь марки 2, тип Б, толщиной в плотном теле не менее  5 см (16 участков) | м2 | 48,75 |

* Адреса производства работ согласовываются Заказчиком непосредственно перед началом работ.
* В местах производства работ порубочные остатки, мусор должны вывозиться своевременно (в конце каждой смены), а также на объекте не должны оставаться куч земли и других материалов.