Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса котировок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012г. | | |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г. | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  (локальная смета) | |
|  |
|  |
|  |
| **на выполнение работ по ликвидации деревьев и корчевки пней в Ленинском районе г.Перми** | | |  | |
|  |  | *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* | |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  |  |  | |
| Основание: | |  | |  | |  |  |  | |
| Сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199105,44 руб. | | | | | | | | |
| Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 47832,43 руб. | | | | | | | | |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв 2012 г. | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1. Новый Раздел** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРр68-3-1** *В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ* | **Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм** | **1 складочный м3 кряжей** | **63,2** | **31,97** | **21,54** | **10,43** |  | **2020,5** | **1361,33** | **659,17** |  |
| **2** | **ФЕРр68-1-1** *В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ* | **Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород** | **1 пень** | **70** | **59,17** | **28,64** | **2,62** |  | **4141,9** | **2004,8** | **183,4** |  |
| **3** | **ФСЦП311-01-106-1** | **Лес круглый: погрузка** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: погрузка ПЗ=7,4 (ОЗП=7,4; ЭМ=7,4 к расх.; ЗПМ=7,4; МАТ=7,4 к расх.; ТЗ=7,4; ТЗМ=7,4)* | **тонна** | **45** | **56,09** | **15,69** | **40,4** | **5,33** | **2524,05** | **706,05** | **1818** | **239,85** |
| **4** | **ФСЦП310-3025-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1***КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:перевозка ПЗ=5,43 (ОЗП=5,43; ЭМ=5,43 к расх.; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43 к расх.; ТЗ=5,43; ТЗМ=5,43)* | **1 тонна** | **45** | **91,12** |  | **91,12** |  | **4100,4** |  | **4100,4** |  |
| **5** | **ФЕР27-03-010-02** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | **Разборка бортовых камней: на щебеночном основании** | **100 м** | **1,1 *110/100*** | **453,13** | **453,13** |  |  | **498,44** | **498,44** |  |  |
| **6** | **ФЕР47-01-001-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | **Планировка участка: механизированным способом (выборка грунта)** | **100 м2** | **0,5 *50/100*** | **17,19** |  | **17,19** | **3,78** | **8,6** |  | **8,6** | **1,89** |
| **7** | **ФЕР27-04-001-04** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **0,024375 *48,75\*0,05/100*** | **3554,06** | **195,7** | **3341,28** | **280,98** | **86,63** | **4,77** | **81,44** | **6,85** |
| **8** | **ФССЦ-408-0019** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09* | **Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм** | **м3** | **2,4375 *48,75\*0,05*** | **108,6** |  |  |  | **264,71** |  |  |  |
| **9** | **ФЕР27-06-026-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | **Розлив вяжущих материалов** | **1 т** | **0,02** | **1571,83** |  | **39,6** | **7,66** | **31,44** |  | **0,79** | **0,15** |
| **10** | **ФЕР27-06-020-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3** *3 003,10 = 54 732,40 - 96,6 x 535,50* | **1000 м2 покрытия** | **0,04875 *48,75/1000*** | **3003,1** | **368,45** | **2386,22** | **262,54** | **146,4** | **17,96** | **116,33** | **12,8** |
| **11** | **ФЕР27-06-021-01***В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | **На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01***6,34 = 6 485,89 - 12,1 x 535,50КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:толщина 5 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)* | **1000 м2 покрытия** | **0,04875*48,75/1000*** | **12,68** | **1,74** | **6,2** |  | **0,62** | **0,08** | **0,3** |  |
| **12** | **ФССЦ-410-0006** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09* | **Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б** | **т** | **5,89** | **512,4** |  |  |  | **3018,04** |  |  |  |
| **13** | **ФСЦП311-01-150-1** | **Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика): погрузка** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Погрузка ПЗ=7,4 (ОЗП=7,4; ЭМ=7,4 к расх.; ЗПМ=7,4; МАТ=7,4 к расх.; ТЗ=7,4; ТЗМ=7,4)* | **тонна** | **14,65** | **92,57** | **16,65** | **75,92** | **8,51** | **1356,15** | **243,92** | **1112,23** | **124,67** |
| **14** | **ФСЦП310-3025-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевозка ПЗ=5,43 (ОЗП=5,43; ЭМ=5,43 к расх.; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43 к расх.; ТЗ=5,43; ТЗМ=5,43)* | **1 тонна** | **14,65** | **91,12** |  | **91,12** |  | **1334,91** |  | **1334,91** |  |
| **Итого по разделу 1 Новый Раздел** | | | | | | | | | **151917,2** |  |  |  |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 19532,79 | 4837,35 | 9415,57 | 386,21 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (перевод в цены 3 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,9; МАТ=4,05 (Поз. 1-2, 5, 7, 9-12, 6, 8)) | | | | | | | | | 82828,49 | 47209,8 | 14235,2 | 622,63 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 44320,91 |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 24767,75 |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные): | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 | | | | | | | | | 6162,4 | 3366,13 | 842,57 |  |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,9; МАТ=4,05" | | | | | | | | | 52679,41 | 40057 | 4709,97 |  |
| Накладные расходы 104%\*0,85 ФОТ (от 40 056,95) | | | | | | | | | 35410,34 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%\*0,8 ФОТ (от 40 056,95) | | | | | | | | | 19227,34 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 107317,1 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 13 | | | | | | | | | 3880,2 | 949,97 | 2930,23 | 364,52 |
| Накладные расходы 100%\*0,85 ФОТ (от 1 314,49) | | | | | | | | | 1117,32 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%\*0,8 ФОТ (от 1 314,49) | | | | | | | | | 630,96 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 5628,48 |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом: | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4, 14 | | | | | | | | | 5435,31 |  | 5435,31 |  |
| Автомобильные дороги: | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5, 7, 9-12 | | | | | | | | | 3781,57 | 521,25 | 198,86 | 19,8 |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,9; МАТ=4,05" | | | | | | | | | 19713,42 | 6202,88 | 1111,63 | 235,62 |
| Накладные расходы 142%\*0,85 ФОТ (от 6 438,50) | | | | | | | | | 7771,27 |  |  |  |
| Сметная прибыль 95%\*0,8 ФОТ (от 6 438,50) | | | | | | | | | 4893,26 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 32377,95 |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6, 8 | | | | | | | | | 273,31 |  | 8,6 | 1,89 |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,9; МАТ=4,05" | | | | | | | | | 1120,15 |  | 48,07 | 22,49 |
| Накладные расходы 115%\*0,85 ФОТ (от 22,49) | | | | | | | | | 21,98 |  |  |  |
| Сметная прибыль 90%\*0,8 ФОТ (от 22,49) | | | | | | | | | 16,19 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 1158,32 |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 151917,2 |  |  |  |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 21383,48 |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 14235,21 |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 47832,43 |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 44320,91 |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 24767,75 |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 27345,09 |  |  |  |
| Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов на полигоне 440,96руб.\*45т | | | | | | | | | 19843,2 |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **199105,4** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мавлютова Р.А. | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |