Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ  
по текущему ремонту туалетов   
в помещении администрации Свердловского района города Перми**

1. Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта  
по 15.10.2012 г.

2. Место выполнения работ: г.Пермь, Свердловский район, ул.Сибирская, 58.

3. Характеристики и объем выполняемых работ: текущий ремонт туалетов на 1, 2, 3, 4 этажах (8 туалетов) (ведомость объемов работ прилагается).

4. Гарантийный срок службы: 3 года после приемки работ.

5. Ведомость объемов работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Отделочные работы санузлов** | | | |
| 1 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,276 |
| 2 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,276 |
| 3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,324 |
| 4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,062 |
| 5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0352 |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,071 |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,1072 |
| 8 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1072 |
| 9 | Дверной блок ДГ21-7 или эквивалент | шт | 8 |
| 10 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 8 |
| **Раздел 2. Сантехнические работы** | | | |
| 11 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,328 |
| 12 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,08 |
| 13 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,08 |
| 14 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,048 |
| 15 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,328 |
| 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,048 |
| 17 | Крепления для трубопроводов | кг | 1 |
| 18 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,8 |
| 19 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,8 |
| 20 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,8 |
| **Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы и транспортировка строительного мусора на свалку ТБО** | | | |