Приложение №1

к документации об аукционе

МКУ «УЭАЗ»

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Текущий ремонт отопления в помещениях по адресу : г. Пермь, ул. Ленина,34/Сибирская,6

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 376116,32 руб.

Средства на оплату труда 48202,1 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн.  раб. на ед./  Всего | Т/з мех. на ед./  Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Отопление** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр65-19-5  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: конвекторов | 100 экм | 0,69 | 150,27 | 144,02 | 6,25  2,32 | 0 | 103,69 | 99,38 | 4,31  1,60 |  | 18,3  12,63 | 0,2  0,14 |
| 2 | ФЕРр65-1-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 1,25 | 328,71 | 288,02 | 7,09  1,16 | 33,6 | 410,89 | 360,03 | 8,86  1,45 | 42,00 | 34,66  43,33 | 0,1  0,13 |
| 3 | ФЕР16-07-003-02  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 25 | 79,65 | 44,24 | 4,94  0 | 30,47 | 1991,25 | 1106,00 | 123,50 | 761,75 | 4,46  111,5 |  |
| 4 | ФЕР16-02-001-02  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 1,25 | 2730,08 | 317,17 | 46,64  2,03 | 2366,27 | 3412,60 | 396,46 | 58,30  2,54 | 2957,84 | 32,97  41,21 | 0,15  0,19 |
| 5 | ФССЦ-301-1224  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2,05  41\*0,05 | 11,98 | 0 | 0  0 | 11,98 | 24,56 |  |  | 24,56 |  |  |
| 6 | ФЕР16-05-001-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 50 | 75,85 | 13,33 | 3,71  0 | 58,81 | 3792,50 | 666,50 | 185,50 | 2940,50 | 1,47  73,5 |  |
| 7 | ФССЦ-302-0032  И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №359 | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 | шт. | 50 | 62,93 | 0 | 0  0 | 62,93 | 3146,50 |  |  | 3146,50 |  |  |
| 8 | ФЕР18-03-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка радиаторов: стальных ( ( 42 квт: 0,136 квт) | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,42 | 18725,7 | 588,43 | 232,69  15,01 | 17904,58 | 7864,79 | 247,14 | 97,73  6,30 | 7519,92 | 65,6  27,55 | 1,28  0,54 |
| 9 | 301-0559 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -42 | 167 | 0 | 0  0 | 167 | -7014,00 |  |  | -7014,00 |  |  |
| 10 | ФССЦ-301-1019  И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-B 350», количество секций 1, мощность 136 Вт | шт. | 308 | 136,7 | 0 | 0  0 | 136,7 | 42103,60 |  |  | 42103,60 |  |  |
| 11 | ФЕР18-06-003-10  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 25 | 107,21 | 15,79 | 8,34  0,27 | 83,08 | 2680,25 | 394,75 | 208,50  6,75 | 2077,00 | 1,66  41,5 | 0,02  0,5 |
| 12 | ФЕР16-07-005-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,25 | 107,11 | 58,32 | 44,51  0 | 4,28 | 133,89 | 72,90 | 55,64 | 5,35 | 5,01  6,26 |  |
| **Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы и транспортировка** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ФССЦпг01-01-01-041  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Текущие цены 3 кв. 2012г. ОЗП=7,4; ТЗ=7,4  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Текущие цены 3 кв. 2012г. ОЗП=7,4; ТЗ=7,4 | 1 т груза | 0,615  0,275+0,340 | 318,05 | 318,05 | 0  0 | 0 | 195,60 | 195,60 |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦпг03-02-01-025  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Текущие цены 3 кв.2012г. ПЗ=5,43 (ОЗП=5,43; ЭМ=5,43 к расх.; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43 к расх.; ТЗ=5,43; ТЗМ=5,43)  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Текущие цены 3 кв.2012г. ПЗ=5,43 (ОЗП=5,43; ЭМ=5,43 к расх.; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43 к расх.; ТЗ=5,43; ТЗМ=5,43) | 1 т груза | 0,615  0,275+0,340 | 168,98 | 0 | 168,98  0 | 0 | 103,92 |  | 103,92 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 58950,04 | 3538,76 | 846,26  18,64 | 54565,02 | 357,48 | 1,5 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 59767,13 | 4207,39 | 994,72  22,37 | 54565,02 | 428,97 | 1,8 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-12) | | | | | | | | | 817,09 | 668,63 | 148,47  3,73 |  | 71,496 | 0,3 |
| Всего с учетом "Перевод в текущие цены на 3 квартал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю ОЗП=11,9; ЭМ=5,62; ЗПМ=11,9; МАТ=3,51" | | | | | | | | | 244569,34 | 47935,90 | 5110,22  266,20 | 191523,22 | 428,97 | 1,8 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 44890,88 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 74%\*0.85 ФОТ (от 6603,9) (Поз. 1-2) | | | | | | | | | 4153,85 |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 195,6) (Поз. 13) | | | | | | | | | 195,60 |  |  |  |  |  |
| 128%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 41402,6) (Поз. 3-12) | | | | | | | | | 40541,43 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 26126,55 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 50%\*0.8 ФОТ (от 6603,9) (Поз. 1-2) | | | | | | | | | 2641,56 |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 195,6) (Поз. 13) | | | | | | | | | 117,36 |  |  |  |  |  |
| 83%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 41402,6) (Поз. 3-12) | | | | | | | | | 23367,63 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 315586,77 |  |  |  | 428,97 | 1,8 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 191523,22 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 5110,22 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 48202,10 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 44890,88 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 26126,55 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1% | | | | | | | | | 3155,87 |  |  |  |  |  |
| **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | | **318742,64** |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 57373,68 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **376116,32** |  |  |  | **428,97** | **1,8** |

## Составил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*

## Проверил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*