Приложение № 1ТЗ

**Техническое задание**

**на выполнение работ по капитальному ремонту дорог частной застройки Мотовилихинского района города Перми**

***Срок выполнения работ: в течение 2 дней со дня заключения муниципального контракта***

**Начальная (максимальная) цена контракта 499 963 руб. 62 коп. Обоснование начальной (максимальной) цены файл Приложение №1 ТЗ смета.**

***Объект выполнения работ по капитальному ремонту:***

г.Пермь, ул. Проспект Октябрят на участке от ПК 0+00 (границы капремонта 2011 года со стороны микрорайона «Висим») до ПК 6+15 (границы капремонта 2011 года со стороны микрорайона «Костарево»);

***Состав работ по капитальному ремонту:***

|  |
| --- |
| **Состав работ:**  -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси - **(711 м3).** |

**Технология производства и условия выполнения работ**

1. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

2. До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком общий план производства работ, продольный профиль проезжей части, применяемую технологию производства работ.

3. Ограждение мест производства работ по капитальному ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

4. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общего журнала работ, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

5. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. **Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС – 60 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.**