Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «07» ноября 2012 г. № 0356300023212000076

**Техническое задание**

**Лупа налобная бинокулярная с подсветкой**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Требования к товару** | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1. | **Наименование** | **Лупа налобная бинокулярная с подсветкой** |
| 2. | **Общие требования** |  |
| 2.2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 2.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2.4 | Гарантийный срок | Не менее 12 мес. |
| 3. | **Технические характеристики:** |  |
| 3.1 | Увеличение | От 1.2х, 1.8х, 2.5х, 3.5х |
| 3.2 | Лампа | 2,2В 0,25А |
| 3.3 | Питание | 2 батарейки типа ААА |
| 3.4 | Масса,кг | Не более 0,1 |
|  | Количество | 1 шт. |

**Лампа для диагностики грибковых заболеваний**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
|  | Наименование | Лампа для диагностики грибковых заболеваний |
|  | Модель | Указать |
|  | Производитель | Указать |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
|  | Дата выпуска не ранее 2012 года | Наличие |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Назначение | Для диагностики грибковых заболеваний |
|  | **Технические характеристики** |  |
|  | Источник света:  2,4 Вт люминесцентная лампа дневного света  2,4 Вт синяя люминесцентная лампа черного света | Наличие |
|  | Срок службы лампы не менее 6000 часов | Наличие |
|  | Отражатель зеркальный алюминий | Наличие |
|  | Входное напряжение  110 – 125В~ 60Гц  210 – 230В~ 50Гц  230 – 250В~ 50Гц | Наличие |
|  | **Оптические характеристики:**  Увеличение  Основная линза: 2х  Бифокальная: 6х  Фокусное расстояние линзы 8,9см | Наличие |
|  | **Размеры:**  Блок осветителя: 8,9см (В) х 17,2см (Ш) х 27,9см (Д)  Длина С-образной стойки 61см  Длина плеча 42,5см  Вертикальная стойка: Диаметр 7/8” х 78,7см (Д) | Наличие |
|  | Вес ручного светильника не более 1,72кг | Указать |
|  | Гарантийный период | Не менее 12 месяцев |

**Лампа для гинекологического осмотра**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
|  | Наименование | Лампа для гинекологического осмотра |
|  | Модель | Указать |
|  | Производитель | Указать |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
|  | Дата выпуска не ранее 2012 года | Наличие |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Назначение | Для гинекологического осмотра пациентов |
|  | **Технические характеристики** |  |
|  | Количество светооптических блоков | Не более 1 шт. |
|  | Центральная освещенность светильников 20 клк. | Указать |
|  | Диаметр рабочего поля, мм. | Не более 130 |
|  | Потребляемая мощность светильников | Не более 110 ВА |
|  | Цветовая температура – 4000 К. | Указать |
|  | Электропитание от сети | 220/50 В/Гц |
|  | Длина шарнирного плеча (от стойки до блока освещения), мм | 700 |
|  | Регулировка шарнирного плеча относительно стойки, 450. | Наличие |
|  | Регулировка блока освещения относительно шарнирного плеча – 1000. | Наличие |
|  | Гарантированный срок службы галогеновой лампы (12В-55Вт) | Не менее 2000 ч |
|  | Установленная наработка лампы на отказ | Не менее 5000 ч. |
|  | Средний срок службы светильника | Не менее 8 лет |
|  | Габаритные размеры , мм | Не более 1200х570х1650 |
|  | Масса, кг | не более 16. |
|  | Габаритные размеры (с упаковкой), мм | не более 580х600х270 |
|  | Гарантийный период | Не менее 12 месяцев |

**Стерилизатор ультрафиолетовый – терминатор НI-STRON N-1200 или эквивалент**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Требования к товару** | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1. | **Наименование** | **Стерилизатор ультрафиолетовый**  **НI-STRON N-1200 или эквивалент** |
| 2. | **Общие требования** |  |
| 2.2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 2.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2.4 | Гарантийный срок | Не менее 12 мес. |
|  | Количество, шт. | 1 |
| 3. | **Технические характеристики** |  |
| 3.1 | Индикатор работы УФ-лампы: | на передней панели. |
| 3.2 | Мощность источника УФ-излучения: | не менее 10.000 µ-W. |
| 3.3 | Срок службы лампы: | не менее 3000 часов. |
| 3.4 | Время стерилизации: | от 30 до 50 сек. |
| 3.5 | Изменение времени стерилизации: | с помощью винта регулировки. |
| 3.6 | Автоматическое отключение УФ-лампы после изъятия инструментов из прибора. | Наличие |
| 3.7 | Электрические характеристики: | 200-220В, 50/60 Hz |
| 3.8 | Габариты (ШхВхГ), мм: | не более 98х175х 235 мм |
| 3.9 | Масса, кг: | не более 3. |
| 4 | **Комплектация:**  Ультрафиолетовый стерилизатор  Подробная инструкции по эксплуатации и обслуживанию на русском языке  Паспорт на русском языке-  Гарантия на изделие не менее 24 месяцев. | 1 шт.  1 шт.  1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Требования к товару** | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1. | **Наименование** | **дерматоскоп Пикколайт или эквивалент** |
| 2. | **Общие требования** |  |
| 2.2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 2.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2.4 | Гарантийный срок | Не менее 12 мес. |
| 3. | **Технические характеристики:** |  |
| 3.1 | Напряжение питания | Не более 2,5 |
| 3.2 | Металлическая головка | Да |
| 3.3 | Контактное стекло со шкалой для раннего определения пигментационных изменений кожи | Не менее D-25 мм |
| 3.4 | Увеличение 10-ти кратное | Да |
| 3.5 | Установка фокуса от -6 до + 3,5 диоптрий | Да |
| 3.6 | Крепление: замок клик  Резьбовое соединение | Нет  да |
| 3.7 | Рукоятка: металлическая  Пластиковая рукоятка | Нет  да |
| 3.8 | Источник света | Вакуумная лампа 2,5 В |
| 3.9 | Продолжительность эксплуатации источника света (приблизительно) | Не менее 15 ч |
| 3.10 | Интенсивность света (на расстоянии 15 мм от колбы лампы) | 7000 люкс |
| 3.11 | Регулятор света | Вкл/выкл |
| 3.12 | Перезаряжаемы | нет |
| 3.13 | Возможные источники питания | Батарейки |
| 3.14 | Комплектация:  Дерматоскоп  Тканевая сумочка  Дермагель | 1 шт.  1 шт.  1шт. |
| 3.15 | Количество, шт. | 1. |

**Дерматоскоп Пикколайт или эквивалент**