Приложение № 1

к Муниципальному договору

№\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г.

Техническое задание

Предмет:муниципального договора: поставка мебели в МБОУ «СОШ № 42»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Техническая характеристика | Кол-во |
| 1 | Обеденный стол 6-ти местный | Габаритные размеры:1500х600х750 мм. Столешница: из монолитно - дуолитного пластика «Werzalit»,толщиной не менее 36 мм с водонепроницаемой пропиткой. Термостойкая и устойчивая к истиранию, влагостойкая и химостойкая. Окантована специальной ударопрочной, влагоустойчивой кромкой АБС не менее 2 мм. Цвет столешницы: «111-Бордо», или по согласованию с заказчиком. Каркас цельносварной хромированный., выполнен из круглых труб диаметром 22 мм и 40 мм. Опоры двояковыпуклые с обеих сторон. Одна опора состоит из двух круглых труб диаметром 22 мм и 40 мм, сваренных между собой . Крепится к каркасу при помощи анкеров в «потай». На всех концах каркаса установлены пластиковые заглушки. Изделие соответствует ГОСТ 19917-93 п.2.2.15, имеет декларацию и сертификат соответствия. Паспорт на изделие и схему сборки. Год производства: не ранее 2012г | 26 |
| 2 | Обеденный стол 4-х местный | Габаритные размеры:800х800х750 мм. Столешница: из монолитно - дуолитного пластика «Werzalit»,толщиной не менее 36 мм с водонепроницаемой пропиткой. Термостойкая и устойчивая к истиранию, влагостойкая и химостойкая. Окантована специальной ударопрочной, влагоустойчивой кромкой АБС не менее 2 мм. Цвет столешницы: «111-Бордо», или по согласованию с заказчиком. Каркас цельносварной хромированный., выполнен из круглых труб диаметром 22 мм и 40 мм. Опоры двояковыпуклые с обеих сторон. Одна опора состоит из двух круглых труб диаметром 22 мм и 40 мм, сваренных между собой .Крепится к каркасу при помощи анкеров в «потай». На всех концах каркаса установлены пластиковые заглушки. Изделие соответствует ГОСТ 19917-93 п.2.2.15, имеет декларацию и сертификат соответствия. Паспорт на изделие и схему сборки. Год производства: не ранее 2012г | 2 |
| 3 | Стол письменный | Габаритные размеры: не менее 750х750 х750 мм. Столешница стола должна быть прямоугольной формы толщиной не менее 32 мм, материал плиты - сэндвич панель МДФ 16 мм + ЛДСП 16 мм. Опоры стола должны быть прямоугольной формы толщиной не менее 22 мм. В передней части стола между опорами должна быть установлена фронтальная панель толщиной не менее 22 мм. Опоры письменного стола должны предусматривать регулировку по высоте для компенсации неровности пола. Цвет изделия «Светлый бук». Материал корпуса: изготовлен из плиты МДФ, обеспечивающей мебели максимальную устойчивость к воздействиям влаги, высокой температуры и механическим повреждениям. Торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой АБС, толщиной не менее 2 мм. Изделие соответствует ГОСТ 19917-93 п.2.2.15, имеет декларацию и сертификат соответствия. Паспорт на изделие и схему сборки. Год производства: не ранее 2012г | 3 |
| 4 | Стол овальный | Габаритные размеры: не менее 1200х750 х750 мм. Столешница стола должна быть овальной формы, материал плиты - сэндвич панель МДФ 16 мм + ЛДСП 16 мм. Опоры стола должны быть прямоугольной формы не менее 22 мм. Между опорами стола должна быть установлена полка под журналы. Опоры письменного стола должны предусматривать регулировку по высоте для компенсации неровности пола. Цвет изделия «Светлый бук». Материал корпуса: изготовлен из термоустойчивой, антибликовой плиты МДФ, обеспечивающей мебели максимальную устойчивость к воздействиям влаги, высокой температуры и механическим повреждениям. Торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой АБС, толщиной не менее 2 мм. Изделие соответствует ГОСТ 19917-93 п.2.2.15, имеет декларацию и сертификат соответствия. Паспорт на изделие и схему сборки. Год производства: не ранее 2012г. | 1 |
| 5 | Табурет барный | Высота стула: не менее 450 мм и не более 550 мм. Глубина: не менее 370 мм,ширина не менее 270 мм. Каркас цельносварной хромированный ,круглая труба диаметром не менее 22 мм,по периметру стула для прочности и устойчивости стула имеется дополнитедьная обвязка в виде металлического обруча диаметром не менее 15 мм. Сидение изготовленно из фанеры:толщина не менее 10 мм,поролон не менее 40 мм.Обивка:экокожа terra.Цвет: по согласованию с заказчиком. ГОСТ 9.410-88.Сварные швы ГОСТ 14806-80. | 156 |
| 6 | Стул для столовой | Высота стула: не менее 835 мм и не более 840 мм. Высота от пола до сидения:Не менее 420 мм и не более 425 мм. Ширина:не менее 360 мм и не более 365.Глубина:не менее 400 мм и не более 435 мм.Ширина спинки: не менее 345 мм.Глубина сидения: не менее 310 мм.Спинка стула состоит из металлических прутиков : не менее 9 шт.Диаметр прутиков=5 мм.Каркас цельносварной хромированный 20х1,5 мм.Сидение:фанера: не менее 12 мм,поролон не менее 30 мм.Обивка сидения экокожа:terra.Цвет обивки: по согласованию с заказчиком. | 8 |
| 7 | Кресло руководителя | габариты: 700\*660\*1125мм; - высота от пола до подлокотников: 70-74 см; - угол наклона спинки - 105°; - механизм качания: мультиблок с фиксацией кресла в пяти положениях наклона; - мягкие элементы: стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3; - каркас: монолитный; - подлокотники: цельнолитые монолитные; - регулировка высоты сидения:  газ-лифт. - обивка:  натуральная кожа класса «Люкс», цвет:темно -коричневый; - крестовина: цельнолитая монолитная, диаметр 700мм; - кресло должно имеет специальную систему Relax Active System. - на спинке и сидении должна быть выполнена декоративная строчка; - предельная нагрузка – 120 кг. Гарантийные обязательства: не менее 3 лет | 2 |
| 8 | Шкаф для одежды двухстворчатый | Шкаф для одежды .Габаритные размеры: не менее 1890х800хх550 мм. Цвет изделия «Светлый бук». В верхней части шкафа имеется полка для головных уборов и штанга для одежды. Материал корпуса: изготовлен из термоустойчивой, антибликовой плиты, обеспечивающей мебели максимальную устойчивость к воздействиям влаги, высокой температуры и механическим повреждениям, толщина не менее 22 мм. Торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой АБС, толщиной не менее 2 мм. Изделие соответствует ГОСТ 19917-93 п.2.2.15, имеет декларацию и сертификат соответствия. Паспорт на изделие и схему сборки. Год производства: не ранее 2012г. | 6 |
| 9 | Диван мягкий 6-ти местный | Размеры: Не менее 4200мм х 700мм х 700мм ,  Обивка: высококачественная мягкая кожа, цвет согласовывается с Заказчиком. Каркас выполнен из деревянного бруска обшитый фанерой. Внутреннее наполнение дивана высокопрочный эластичный ППУ. Ножки у дивана выполнены из комбинации дерева и хромированного металла высотой не более 50 мм. Диван угловой, состоит из двух секций, с регулировкой длины секции и глубины посадки. Гарантийные обязательства: не менее 3 лет | 1 |
| 10 | Кресло мягкое для отдыха | Размеры: Не менее 400мм х 400мм х 500мм ,  Обивка: высококачественная мягкая кожа, цвет согласовывается с Заказчиком. Каркас выполнен из деревянного бруска обшитый фанерой. Внутреннее наполнение кресла высокопрочный эластичный ППУ. Ножки у кресла выполнены из комбинации дерева и хромированного металла высотой не более 50 мм. Гарантийные обязательства: не менее 3 лет | 4 |

Заказчик: Исполнитель:

|  |  |
| --- | --- |
| МБОУ «СОШ № 42»  г. Пермь 614016, ул. Нестерова, 18  ИНН:5904082408 КПП: 590401001  Получатель: Департамент финансов администрации г. Перми  (МБОУ «СОШ № 42» л/с 06930003504)  Банк: РКЦ Пермь г. Пермь  БИК: 045744000  Р/с: 40701810300003000001  Доп Ки 20000 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| /Н.В. Наугольных/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | / / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |