Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг передачи данных по каналу GPRS или «эквивалент»**

**1. Наименование оказываемых услуг**

Предоставление услуг передачи данных по каналу GPRS (GPRS-Интернет) *или «эквивалент»* в сети сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 *или «эквивалент»* для обеспечения работы оборудования, поддерживающего сервисы на базе технологии GPRS *или «эквивалент»*.

Качество предоставляемых услуг передачи данных в зоне обслуживания сети Исполнителя должно соответствовать действующим в Российской Федерации техническим нормам.

**2. Количество оказываемых услуг**

2.1. Исполнитель обеспечивает подключение 95 абонентских номеров, к сети сотовой связи стандарта GSM 900/1800 *или «эквивалент»*. Для каждого номера Исполнитель обеспечивает двустороннюю передачу данных по каналу GPRS (GPRS-Интернет) *или «эквивалент»*.

2.2 Планируемый объем передаваемых данных (входящий трафик) в месяц не превышает 100 Мб от 1 номера.

**3. Срок оказания услуг.** С момента подписания контракта по 31.12.2013 г.

**4. Условия оплаты**

Подключение абонентских номеров к сети Исполнителя должно осуществляться без взимания абонентской платы.

Исполнитель открывает один лицевой счет для учета и оплаты объема предоставленных Услуг по всем абонентским номерам с кредитной системой оплаты.

Тарифный план не должен предусматривать ограничений по объему передачи данных.

**5. Условия оказания услуг.**

Услуги передачи данных должны оказываться непрерывно и круглосуточно (24 часа в сутки, 7 дней в неделю).

Зона обслуживания: территория города Перми

Исполнителем должна быть обеспечена возможность передачи устройствами заказчика данных по каналу GPRS *или «эквивалент»* на определяемый, через APN-сервер оператора сотовой связи.

Каналы передачи данных должны быть защищены от несанкционированного подключения;

Скорость передачи данных не менее 0,5 Мбит.

**6. Дополнительные услуги, предоставляемым Исполнителем.**

Исполнитель должен предоставлять следующие услуги:

- тарификация всех сессий должна осуществляться побайтно с округлением до 1 кб один раз в сутки;

- бесплатная замена поврежденной или утерянной SIM-карты;

- Заказчик должен иметь возможность самостоятельно, с использованием Web-интерфейса, контролировать состояние SIM-карт, получать автоматически уведомления о перерасходе, смене статуса SIM-карты, некорректной работе Sim-карты;

- Возможность самостоятельного управления услугами и сервисами: блокировка, разблокировка SIM-карты, активация и деактивация;

- Заказчик должен иметь возможность выгрузки информации в файлы различных типов в автоматическом режиме и режиме реального времени;

- Возможность самостоятельной смены ТП до окончания биллинг-цикла (в автоматическом или ручном режиме);

- Возможность создания собственных ТП;

- обслуживание персональным менеджером Исполнителя.

**7. Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания).**

Исполнитель должен иметь лицензию на предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи.