Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

**1.Техническое обслуживание предусматривает оказание услуг:**

1.1. Восстановление работоспособности средств охранной и тревожной сигнализации (далее – СС) в случае ее отказа в работе (при невозможности включения в режим охраны Объекта, периодических «ложных» срабатываниях (см. примечание), а также сбоев в работе программного обеспечения приёмно-контрольных приборов) путём временной замены (на срок не более 14 дней) вышедших из рабочего состояния устройств (приборов, извещателей, модулей, узлов, плат, блоков, проводов, антенно-фидерных устройств и других компонентов) на исправные из обменного фонда Исполнителя до момента приобретения Заказчиком необходимого устройства.

1.2.Выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии СС, в том числе кнопки тревожной сигнализации, причин «ложных» срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта.

1.3. Проведение планового технического обслуживания не реже 1 раза в месяц с проверкой работоспособности компонентов и СС в целом с обязательной регистрацией оказанных услуг в соответствующем журнале подразделения вневедомственной охраны и в журнале Заказчика. Техническое обслуживание СС производится в течение последней недели текущего месяца.

1.4.Принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний СС.

1.5.Оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации СС.

1.6.Круглосуточный приём по телефону сообщений от Заказчика либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на Объекте, а также устранение указанных неисправно сетей.

1.7.Визуальный осмотр компонентов СС, проверка правильности установки и мест расположения извещателей с учётом возможности изменения планировки или дизайна помещений.

1.8. Проведение планового технического обслуживания СС включает в себя проведение проверок:

состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры;

срабатывания извещателей и работоспособности контрольных панелей и приёмно-передающих  
устройств;

-работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля  
рабочих напряжений;

- работоспособности световых и звуковых оповещателей;

общей работоспособности СС в целом.

1.9. Очистка и протирка клавиатур и других компонентов СС.

1.10. Проведение регламентного обслуживания резервных источников питания.  
1.11. Контроль работоспособности системы передачи данных по дублирующему каналу.

1.12. Работ по устранению причин подачи «ложных» сигналов тревоги.

Примечание: «Ложные срабатывания», это подача СС сигнала «Тревога» без проникновения в охраняемое пространство посторонних лиц (по техническим причинам работы организации связи, подачи электроэнергии и другим).

**2. Перечень охраняемых объектов.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование охраняемого объекта | Адрес охраняемого объекта | Вид работ | Количество условных установок |
| 1 | Комната хранения НС и ПВ | г. Пермь ул. Попова 54. | Техническое обслуживание системы охранной сигнализации комнаты хранения НС и ПВ | 1,73 |
| 2 | Диспетчерская | г. Пермь ул. Попова 54. | Техническое обслуживание системы кнопки тревожной сигнализации | 1 |
| 3 | Комната хранения НС и ПВ | г. Пермь ул. Лебедева 20. | Техническое обслуживание системы охранной сигнализации комнаты хранения НС и ПВ | 1,2 |
| 4 | Диспетчерская | г. Пермь ул. Лебедева 20. | Техническое обслуживание системы кнопки тревожной сигнализации | 1 |
| 5 | Комната хранения НС и ПВ | г. Пермь ул. Желябова 11. | Техническое обслуживание системы охранной сигнализации комнаты хранения НС и ПВ | 1 |
| 6 | Диспетчерская | г. Пермь ул. Желябова 11. | Техническое обслуживание системы кнопки тревожной сигнализации | 1 |
| 7 | Комната хранения НС и ПВ | г. Пермь ул. Мира 115. | Техническое обслуживание системы охранной сигнализации комнаты хранения НС и ПВ | 2,51 |
| 8 | Диспетчерская | г. Пермь ул. Мира 115. | Техническое обслуживание системы кнопки тревожной сигнализации | 1 |
| 9 | Комната хранения НС и ПВ | г. Пермь ул. Писарева, 56ж. | Техническое обслуживание системы охранной сигнализации комнаты хранения НС и ПВ | 2,22 |
| 10 | Диспетчерская | г. Пермь ул. Писарева, 56ж. | Техническое обслуживание системы кнопки тревожной сигнализации | 1 |
| 11 | Комната хранения НС и ПВ | г. Пермь ул. Старикова 9а. | Техническое обслуживание системы охранной сигнализации комнаты хранения НС и ПВ | 2,52 |
| 12 | Диспетчерская | г. Пермь ул. Старикова 9а. | Техническое обслуживание системы кнопки тревожной сигнализации | 1 |
| 13 | Комната хранения НС и ПВ | г. Пермь ул. Гальперина 7а. | Техническое обслуживание системы охранной сигнализации комнаты хранения НС и ПВ | 1,68 |
| 14 | Диспетчерская | г. Пермь ул. Гальперина 7а. | Техническое обслуживание системы кнопки тревожной сигнализации | 1,82 |
| 15 | Комната хранения НС и ПВ | г. Пермь ул. Коминтерна 14. | Техническое обслуживание системы охранной сигнализации комнаты хранения НС и ПВ | 2,7 |
| 16 | Диспетчерская | г. Пермь ул. Коминтерна 14. | Техническое обслуживание системы кнопки тревожной сигнализации | 1 |
| 17 | Комната хранения НС и ПВ | г. Пермь ул. Гашкова 41. | Техническое обслуживание системы охранной сигнализации комнаты хранения НС и ПВ | 2,01 |
| 18 | Диспетчерская | г. Пермь ул. Гашкова 41. | Техническое обслуживание системы кнопки тревожной сигнализации | 1 |