Приложение № 1

к Муниципальному контракту № \_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

**Техническое задание.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед. изм** | **Кол-во**  **ед.** | **Цена за ед., руб.** | | **Стоимость, руб.** | |
| 1 | | Персональный планшетный ПК с чехлом из замши либо кожи с изменяемым углом наклона дисплея в разложенном положении и картой памяти не менее 64 Гб mSD со скоростью не менее class 10 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Процессор:** Exynos 4412 ARM cortex A9 CPU Type **или аналог**  **Частота процессора: не менее 1400 МГц**  **Кол-во ядер:** не менее 4  **Оперативная память:** Не менее 2ГБ SDRAM  **Физическая память:** не менее 64 Гб встроенной памяти и  **Видеопроцессор:** Mali 400 MP или аналог, скорость видеозаписи не менее 30 кадров в секунду, встроенный редактор видео, не менее 4-х кратный цифровой зум, поддержка 3GPP / H.263 / H.264 / MPEG4 / WMV,  **Экран:** не менее 10,1" HD 1280 x 800), LED-подсветка, пространственно-емкостный сенсорный дисплей, Технология 10,1" WXGA TFT или аналог Глубина цвета: не менее 16 млн. цветов Встроенное электронное перо S Pen или аналог **Мультимедиа:**  Встроенная веб-камера не менее 2,0Мпикс фронтальная и не менее 5,0Мпикс тыловая с функциями автофокуса и вспышки  **Интерфейсы:**  Беспроводная связь Wi-Fi (не менее 802,11 a/b/g/n), Bluetooth 4.0, поддержка 3G, работа в режиме сотового телефона, поддержка AGPS Glonass, подключение к телевизору через специальный HDMI адаптер  **Порты ввода/вывода:**  гнездо для наушников, встроенный микрофон, USB  **Операционная система:** Android  **Питание:**Встроенный аккумулятор не менее 7000 мАч | шт. | 1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 2 | | Принтер  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Конфигурация: Технология создания изображения** Монохромная лазерная, стандартная двусторонняя печать с функцией печати из DOS на русском языке  **Общие характеристики:** процессор не менее 400 Мгц, объем памяти не менее 32 Мб с возможностью дополнительного увеличения до не более 160 Мб, интерфейсы не менее одного USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet. Поддерживаемые операционные системы: Windows 2000/2000 Server/2003 Server/XP, Vista, Mac OSX версия 10.3-10.5, Various Linux OS включая SUSE 8.2-9.2,Red Hat 8-9, Fedora Core 1 -4, Mandrake 9.2-10.1, Citrix Metaframe/Terminal Services, DOS  **Работа с материалами:**  Форматы печатных носителей: A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive,ISO B5, JIS B5, 3"x5",Monarch, No.10, DL, C5, C6  Емкость лотков подачи бумаги, листов: не менее 250+1/501  Емкость выходного лотка: не менее 150 листов, емкость опциональных лотков подачи бумаги: не менее 250 листов  **Печать:** Скорость печати моно А4: не менее 28 стр/мин,   * Время выхода первого отпечатка, моно :не более 8,5сек, время разогрева после включения: не более 15 сек, разрешение печати до 1200х1200, Язык описания страниц PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, максимальный объем работ в месяц : не менее 50000 страниц, специальные режимы печати Водяные знаки; Печать постеров; Мультиизображения; Печать в размер страницы; Масштабирование; Наложения, брошюры; Увеличение/уменьшение; Режим экономии тонера; Нестандартные форматы.   **Опции:** Дополнительный лоток на 250 листов, | шт. | 19 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 3 | | Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Общие свойства:** Идентификация вызывающего абонента АОН и Caller ID, LCD –дисплей не менее 16 знаков и не менее 2 строк, Автоподатчик не менее 15 листов, листов в лотке не менее 250, лазерная печать  **Факсимильный аппарат:** размер документа не менее А4, функции передачи из памяти, скорость печати не менее 10 страниц в минуту, однокнопочный/ускоренный набор не менее 10/100.  Расходные материалы : тоннер-картридж, ресурс стартового тонер-картриджа при 5% заполнении не менее 500 копий, ресурс тонер-картриджа при 5% заполнении не менее 2000 копий, ресурс оптического блока не менее 10 000 копий | шт. | 1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 4 | | Сканер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Общие:** тип-планшетный, тип датчика-CCD, интерфейс-USB 2.0, Совместимость с PC  Характеристики: максимальный формат бумаги не менее А4, максимальный размер документа не менее 216х297 мм, разрешение не менее 4800х9600 dpi, разрешение (улучшенное) не менее 12800х12800 dpi, максимальная оптическая плотность не менее 3.2 D, скорость сканирования (цвет. и ч/б) не менее 7 сек (А4), глубина цвета не менее 48 бит, количество оттенков серого не менее 256, тип источника света- LED | шт. | 2 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | | **Итого сумма муниципального контракта составляет:** | | | | | |  | |

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.А. Толмачева/

Поставщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/