Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 03563000213000002 от 20.02.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | | |
| 1 | Наименование | **Стеллаж металлический двухсекционный** | **Стеллаж металлический трехсекционный** | **Стеллаж металлический односекционный** |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется при поставке и установке товара | | |
| 3 | Конструкция стеллажа | сборно-разборная | сборно-разборная | сборно-разборная |
| 4 | Вид стеллажа | двухсторонний | односторонний | односторонний |
| 5 | Высота стеллажа, мм (внешние размеры) | 2200 - 2500 | 2200 - 2500 | 2200 - 2500 |
| 6 | Ширина стеллажа, мм (внешние размеры) | 2400 – 2500 | 3750 - 4000 | 1000 - 1250 |
| 7 | Глубина стеллажа, мм (внешние размеры) | 250 - 300 | 250 - 300 | 250 - 300 |
| 8 | Подпятники на стойках стеллажа | наличие | | |
| 9 | Комплект крепежей для стоек стеллажа | наличие | | |
| 10 | Количество металлических полок на каждую секцию | 9 | 9 | 8 |
| 11 | Количество разделителей папок | 72 | 96 | 35 |
| 12 | Отсутствие острых кромок, травмобезопасные отгибы | соответствие | | |
| 13 | Завальцованный край для повышения прочностных характеристик полок | соответствие | | |
| 14 | Цвет стоек, полок, папкодержателей стеллажа | светло-серый | | |
| 15 | Корпус стеллажей окрашен порошковой краской | соответствие | | |
| 16 | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции | соответствие | | |
| 17 | Возможность регулирования высоты расположения полок после установки стеллажа | соответствие | | |
| 18 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | соответствие | | |
| 19 | Дата выпуска стеллажей не ранее (год выпуска) | 2013 | 2013 | 2013 |
| 20 | Гарантийный срок не менее, лет | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Срок эксплуатации не менее, лет | 10 | 10 | 10 |
| 22 | Количество, штук | 5 | 1 | 1 |

Главный врач МБУЗ «ГП № 8» В.П. Половников