Утверждаю

Глава администрации

Кировского района города Перми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Глызин

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту основного входа защитного сооружения ГО администрации Кировского района г.Перми.

1. Состав и объем выполняемых работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Общестроительные работы** | | | |
| 1 | Разработка грунта вручную, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,022 |
| 2 | Демонтаж отмостки бетонной. Прим. | 1м3 | 1,65 |
| 3 | Демонтаж бетонных бордюров.прим. | 100м бордюров | 0,02 |
| 4 | Устройство подстилающих слоёв: щебеночных | 1м3 подстилающего слоя | 1,2 |
| 5 | Монтаж и демонтаж опалубки | 10м2 конструкций | 0,42 |
| 6 | Устройство дорожек из бетона толщиной 25мм | 100м2 покрытия | 0,09 |
| 7 | Устройство дорожек из бетона: на каждые 5мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 | 100м2 покрытия | 0,09 |
| 8 | Устройство бетонного кольца.прим. | 100м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,005 |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проёмов: дверных и воротных | 100м2 | 0,0207 |
| 10 | Установка металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен | 100м2 проёмов | 0,0198 |
| 11 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | комплект | 1 |
| 12 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1т метало-  конструкций перемычек | 0,05 |
| 13 | Кладка стен кирпичных наружных: сред-ней сложности при высоте этажа до 4м | 1м3 кладки | 0,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Изготовление и монтаж металлической решетки.прим. | 1т конструкций | 0,12 |
| 15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 |
| 16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |
| 17 | Демонтаж побелки: по камню и бетону потолков | 100м2 оштука-туриваемой поверхности | 0,36 |
| 18 | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за один раз потолков | 100м2 покрытия | 0,36 |
| 19 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | 1кг. | 4,7 |
| 20 | Сплошное выравнивание внутренних по-верхностей (однослойное оштукатурива-ние) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм: потолков | 100м2 оштука-туриваемой поверхности | 0,36 |
| 21 | Третья шпатлевка при высококачествен-ной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 |
| 22 | Шпатлевка Ветонит КR | 1т | 0,0115 |
| 23 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 |
| 24 | Демонтаж штукатурки стен отдельными местами.прим. | 100м2 оштука-туриваемой поверхности | 0,5 |
| 25 | Демонтаж побелки: по камню и бетону стен.прим. | 100м2 оштука-туриваемой поверхности | 0,22 |
| 26 | Демонтаж масляной окраски: стен.прим. | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 27 | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100м2 покрытия | 0,96 |
| 28 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | 1кг | 12 |
| 29 | Сплошное выравнивание внутренних по-верхностей (однослойное оштукатурива-ние) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм: стен | 100м2 оштука-туриваемой поверхности | 0,92 |
| 30 | Третья шпатлевка при высококачествен-ной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,92 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | Шпатлевка Ветонит КR | 1т | 0,0267 |
| 32 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,62 |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 34 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |
| 35 | Очистка помещений от строительного мусора | 100т мусора | 0,24 |
| **Раздел 2. Материалы и оборудование не учтённые ценником** | | | |
| 36 | Бетон класс В15 | М3 | 1,4 |
| 37 | Металлические двери | Шт. | 1 |
| 38 | Профильная труба 25х25 | т | 0,12 |
| 39 | Козырёк металлический | Шт. | 1 |
| **Раздел 3. Вывоз мусора** | | | |
| 40 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10т, работающими вне карьера, на расстояние: до 20км 2 класс грузов | 1т груза | 24 |

1. Условия выполнения работ:

**Требования к производству работ:**

Все применяемые на объекте строительные материалы, изделия и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При производстве работ необходимо согласовать с Заказчиком образцы применяемых материалов.

Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, журнал учета входного контроля материалов и конструкций, в котором фиксируется качество строительных материалов, конструкций, и специальные журналы работ.

Использование бывших в употреблении материалов и оборудования запрещается.

Все работы выполняются в соответствии со СНиПами, ГОСТами и настоящим техническим заданием, с соблюдением норм и требований электрической и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

Персонал Подрядчика должен иметь необходимые допуски на выполнение соответствующих работ в соответствии с действующим законодательством.

**Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности:**

За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

Подрядчик своим Приказом назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.

Подрядчик представляет Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию и объект Заказчика для выполнения работ.

Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности.

**Гарантийный срок:**

Гарантийный срок на выполненные работы в соответствии со ст.724 ГК РФ устанавливается 24 месяца со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

**Требования к сдаче выполненных работ:**

Приёмка и согласование выполненных работ осуществляется на объекте Заказчика, комиссией совместно с Заказчиком и Подрядчиком, с подписанием акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

По окончанию работ Заказчику передается исполнительная документация:

- акты освидетельствования скрытых работ;

- сертификаты (паспорта) на использованные материалы и оборудование;

- счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы.

Составил: Анисимов Н.В.

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ

Муниципального контракта № \_\_\_\_\_

г. Пермь «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

Администрация Кировского района г. Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Глызина Олега Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением аукционной (котировочной) комиссии от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013г. (протокол №\_\_\_), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**
   1. По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту основного входа защитного сооружения ГО администрации Кировского района г. Перми в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, а Заказчик оплатить их на условиях, предусмотренных контрактом.
2. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**2.1. Заказчик обязуется:**

2.1.1. принять и оплатить оказанные Подрядчиком работы в соответствии с п.3, 4 настоящего контракта;

2.1.2. выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

**2.2. Подрядчик обязуется:**

2.2.1. выполнить своими силами работы в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение 1);

2.2.2. выполнить работы качественно и в сроки, установленные настоящим контрактом;

2.2.3. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по соблюдению требований техники безопасности, пожарной безопасности, охране здоровья;

2.2.4. извещать Заказчика в письменном виде в течение 2-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.2.5. выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

1. **ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
   1. Приемка выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, осуществляется по акту приемки выполненных работ (КС-2) (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
   2. По окончании выполнения работ Подрядчик извещает Заказчика о готовности к приемке выполненных работ и направляет Заказчику подписанный им акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах и иные документы, предусмотренные техническим заданием.
   3. Заказчик принимает результат выполненных работ и направляет Подрядчику экземпляр подписанного акта приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ.
   4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт отказа в приемке работ с перечнем выявленных в результате выполненных работ недостатков (недоработок) и сроками их устранения.
2. **СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**
   1. Стоимость работ, предусмотренного п.1.1 настоящего контракта устанавливается на основании итогов запроса котировок и составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) рублей \_\_ копеек.
   2. Стоимость работ включает в себя все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта.
   3. Оплата за фактически выполненные работы будет осуществлена по безналичному расчету платежным поручением в течение 10 банковских дней со дня получения и подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по форме КС-2 (Приложение №2 к настоящему контракту), справки о стоимости работ по форме КС-3 (Приложение №3 к настоящему контракту), получения счет фактуры и иных документов, предусмотренных техническим заданием.
   4. В случае изменения банковских реквизитов, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств несет Подрядчик.
   5. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта
3. **СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**
   1. Сроки выполнения работ

5.1.1. Начало выполнения работ: С момента подписания настоящего контракта

5.1.2. Окончание выполнения работ: 31 марта 2013 года

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   2. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по настоящему контракту Заказчик уплачивает пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
   3. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчиком выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % общей сметной стоимости товара за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту.
   4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения выявленных нарушений.
   5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по контракту, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных контрактом неустоек.
2. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). Начало и конец данных обстоятельств подтверждаются соответствующими нормативными актами.
3. **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**
   1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.
   2. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта рассматриваются в соответствии с законодательством РФ.
   3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в судебном порядке.
   4. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению сторон.
   5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
   6. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
   7. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр в соответствии с утвержденной процедурой направляется в управление городского казначейства.
4. **РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Администрация Кировского района г.Перми  614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33  УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации г.Перми, администрация Кировского района г.Перми, л/с 02936014838)  ИНН/ КПП 5908011006/590801001  р/с 40204810300000000006  ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю  БИК 045773001 | **Подрядчик:** |
| Глава администрации  Кировского района г. Перми  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.А. Глызин/  М.П. | Руководитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от \_\_.\_\_.2013г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту основного входа защитного сооружения ГО администрации Кировского района г.Перми.

1. Состав и объем выполняемых работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Общестроительные работы** | | | |
| 1 | Разработка грунта вручную, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,022 |
| 2 | Демонтаж отмостки бетонной. Прим. | 1м3 | 1,65 |
| 3 | Демонтаж бетонных бордюров.прим. | 100м бордюров | 0,02 |
| 4 | Устройство подстилающих слоёв: щебеночных | 1м3 подстилающего слоя | 1,2 |
| 5 | Монтаж и демонтаж опалубки | 10м2 конструкций | 0,42 |
| 6 | Устройство дорожек из бетона толщиной 25мм | 100м2 покрытия | 0,09 |
| 7 | Устройство дорожек из бетона: на каждые 5мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 | 100м2 покрытия | 0,09 |
| 8 | Устройство бетонного кольца.прим. | 100м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,005 |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проёмов: дверных и воротных | 100м2 | 0,0207 |
| 10 | Установка металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен | 100м2 проёмов | 0,0198 |
| 11 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | комплект | 1 |
| 12 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1т метало-  конструкций перемычек | 0,05 |
| 13 | Кладка стен кирпичных наружных: сред-ней сложности при высоте этажа до 4м | 1м3 кладки | 0,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Изготовление и монтаж металлической решетки.прим. | 1т конструкций | 0,12 |
| 15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 |
| 16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |
| 17 | Демонтаж побелки: по камню и бетону потолков | 100м2 оштука-туриваемой поверхности | 0,36 |
| 18 | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за один раз потолков | 100м2 покрытия | 0,36 |
| 19 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | 1кг. | 4,7 |
| 20 | Сплошное выравнивание внутренних по-верхностей (однослойное оштукатурива-ние) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм: потолков | 100м2 оштука-туриваемой поверхности | 0,36 |
| 21 | Третья шпатлевка при высококачествен-ной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 |
| 22 | Шпатлевка Ветонит КR | 1т | 0,0115 |
| 23 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 |
| 24 | Демонтаж штукатурки стен отдельными местами.прим. | 100м2 оштука-туриваемой поверхности | 0,5 |
| 25 | Демонтаж побелки: по камню и бетону стен.прим. | 100м2 оштука-туриваемой поверхности | 0,22 |
| 26 | Демонтаж масляной окраски: стен.прим. | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 27 | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100м2 покрытия | 0,96 |
| 28 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | 1кг | 12 |
| 29 | Сплошное выравнивание внутренних по-верхностей (однослойное оштукатурива-ние) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм: стен | 100м2 оштука-туриваемой поверхности | 0,92 |
| 30 | Третья шпатлевка при высококачествен-ной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,92 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | Шпатлевка Ветонит КR | 1т | 0,0267 |
| 32 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,62 |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 34 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |
| 35 | Очистка помещений от строительного мусора | 100т мусора | 0,24 |
| **Раздел 2. Материалы и оборудование не учтённые ценником** | | | |
| 36 | Бетон класс В15 | М3 | 1,4 |
| 37 | Металлические двери | Шт. | 1 |
| 38 | Профильная труба 25х25 | т | 0,12 |
| 39 | Козырёк металлический | Шт. | 1 |
| **Раздел 3. Вывоз мусора** | | | |
| 40 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10т, работающими вне карьера, на расстояние: до 20км 2 класс грузов | 1т груза | 24 |

1. Условия выполнения работ:

**Требования к производству работ:**

Все применяемые на объекте строительные материалы, изделия и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При производстве работ необходимо согласовать с Заказчиком образцы применяемых материалов.

Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, журнал учета входного контроля материалов и конструкций, в котором фиксируется качество строительных материалов, конструкций, и специальные журналы работ.

Использование бывших в употреблении материалов и оборудования запрещается.

Все работы выполняются в соответствии со СНиПами, ГОСТами и настоящим техническим заданием, с соблюдением норм и требований электрической и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

Персонал Подрядчика должен иметь необходимые допуски на выполнение соответствующих работ в соответствии с действующим законодательством.

**Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности:**

За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

Подрядчик своим Приказом назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.

Подрядчик представляет Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию и объект Заказчика для выполнения работ.

Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности.

**Гарантийный срок:**

Гарантийный срок на выполненные работы в соответствии со ст.724 ГК РФ устанавливается 24 месяца со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

**Требования к сдаче выполненных работ:**

Приёмка и согласование выполненных работ осуществляется на объекте Заказчика, комиссией совместно с Заказчиком и Подрядчиком, с подписанием акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

По окончанию работ Заказчику передается исполнительная документация:

- акты освидетельствования скрытых работ;

- сертификаты (паспорта) на использованные материалы и оборудование;

- счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.А. Глызин/  М.П. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Формы отчетности | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 | | | |
|  | Инвестор - | |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | | |
|  | Заказчик (Генподрядчик) – администрация Кировского района г. Перми" | | | | | | |  |  | по ОКПО |  | | | |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - | | |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | | |
|  | Стройка - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | Объект - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | | Дата составления | | Отчетный период | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | с | | по | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Номера | | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| по порядку | поз. по смете | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО ПО АКТУ** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка) | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка) | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата | | | |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 | | | |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик | | |  |  |  |
|  |  | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

смета

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

Бланк

участника размещения заказа

(при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления заявки | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| Согласие с условиями муниципального контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок | *Согласен / не согласен (не нужное убрать)* |
| **Сведения о предмете закупки** | |
| Предмет муниципального контракта |  |
| **Сведения о муниципальном заказчике** | |
| Наименование | Администрация Кировского района г. Перми |
| Почтовый адрес | 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33 |
| **Сведения об участнике размещения заказа – юридическом лице** | |
| Наименование |  |
| Должность, ФИО руководителя |  |
| Место нахождения (телефон/факс) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Банковские реквизиты |  |
| **Сведения об участнике размещения заказа – индивидуальном предпринимателе** | |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Место жительства |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| **Сведения об участнике размещения заказа – физическом лице** | |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Место жительства |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| **Сведения о цене контракта** |  |
| Цена услуг | *в рублях, цифрами и словами* |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность лица, подписывающего заявку)  м.п. (подпись) (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_\_*

*действующий (ая) на основании*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_*