Приложение № 1

к Муниципальному договору

№\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**Техническое задание**

Предмет муниципального договора: поставка противогазов в МБОУ «СОШ № 42»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | № | Обязательные требования | Количество  (штук) |
| Противогаз ГП- 7 | 1 | Поставляемый товар- Гражданский противогаз ГП-7 должен соответствовать требованиям ТУ Г-10-1103-82 и комплекта чертежей 3076.000.  Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения взрослого населения страны, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны от отравляющих веществ (ОВ), радиоактивной пыли (РП) и бактериальных аэрозолей (БА), при содержании свободного кислорода в воздухе не менее 18, 00% объемных, а также может использоваться для защиты от сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ): хлора, сероводорода, сернистого ангидрида, хлористого водорода, тэтраэтил свинца, этилмеркаптана, нитробензола, фенола и фурфурола; радионуклидов йода и его органических соединений.  Противогаз обеспечивает:  - возможность приема и передачи звуковой информации голосом или с помощью технических средств. | 55 |
| 2 | Технические характеристики:  2.1 Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха:  -30 дм³/мин – не более 16 мм вод. ст. (156, 8 Па)  -250 дм³/мин – не более 200 мм вод. ст.  2.2 Коэффициент проницаемости фильтрующе-поглощающей коробки по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ) не более 0, 001 %.  2.3 Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть не более 0, 0001 %.  2.4 Время защитного действия по ОВ при концентрации:  - циан хлористого 5 мг/ дм³ не менее 18 мин.  - циан водорода 5 мг/ дм³ не менее 18 мин.  2.5 Время защитного действия по СДЯВ  - хлор 5 мг/ дм³ не менее 40 мин.  - сероводород 10 мг/ дм³ не менее 25 мин.  - хлористый водород 5 мг/ дм³ не менее 20 мин.  - нитробензол 5 мг/ дм³ не менее 40 мин.  - фенол 0, 2 мг/ дм³ не менее 200 мин.  - фурфурол 1, 5 мг/ дм³ не менее 300 мин.  2.6 Масса комплекта противогаза без сумки не более 0, 95 кг.  2.7 Температурный диапазон эксплуатации от минус 40 до плюс 40 град. С. |
| 3 | Гарантийный срок хранения – не менее 12 лет. |
| 4 | Состав противогаза, комплект поставки:  4.1 Коробка фильтрующе-поглащающая ГП-7к металлическая- изг. По ТУ Г-101104-82 черт. 3077.000.  4.2 Лицевая часть типа МГП со стеклами круглой формы, переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха изготовление по ТУ Г-10-1105-82 черт. 3078.000.  4.3 Пленка незапотевающая НПН (в коробке по 6 шт.) – изготовление по ТУ 6-17-1352 че5рт. 1.  4.4 Сумка противогаза ГП -7 – изготовление по ТУ Г – 10 – 1106-82 черт. 3079.000.  4.5 Шнур прижимной резиновый для крепления НПН.  4.6 Руководство по эксплуатации Г-10-1109-82 ТО  4.7 Формуляр на изделие |
| 5 | Дата изготовления – текущий год. |
| 6 | Особенности в маркировке: на экране дна коробки ГП 7к методом штамповки выдавлен код изготовителя и год производства. |
| 7 | Партия противогазов ГП – 7сопровождается формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке, заключение представителя заказчика, гарантийные обязательства и др. информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода изготовителя. |
| 8 | Оригинал письма производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя, копией лицензии Федерального агентства по промышленности на право производства вооружения и военной техники в части производства средств индивидуальной защиты (класс 4250) |

Заказчик: Исполнитель:

|  |  |
| --- | --- |
| МБОУ «СОШ № 42»  г. Пермь 614016, ул. Нестерова, 18  ИНН:5904082408 КПП: 590401001  Получатель: Департамент финансов администрации г. Перми  (МБОУ «СОШ № 42» л/с 06930003504)  Банк: РКЦ Пермь г. Пермь  БИК: 045744000  Р/с: 40701810300003000001  Доп Ки 20000  /Н.В. Наугольных/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |
|  |  |