Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «27» марта 2013 г. № 0856300000213000011

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Техническое задание**

**на выполнение работ по переносу обзорных камер ПТИК «Одиссей», входящих в комплекс технических средств видеонаблюдения   
и управления дорожным движением**

**1. Общие положения**

1.1. Перенос обзорных камер ПТИК «Одиссей», производится с целью повышения эффективности работы КТСВ и УДД.

1.2. Перенос обзорных камер ПТИК «Одиссей» включает в себя непосредственный перенос камер видеонаблюдения.

1.3. Перенос обзорных камер ПТИК «Одиссей», входящих в комплекс технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (далее – КТСВ и УДД). выполняется согласно документации Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ «Технические требования на устройства фотовидеофиксации проезда на запрещающий сигнал светофора и нарушений правил проезда перекрестков».

**2. Место выполнения работ**

г. Пермь, ПТИК «Одиссей» в районе шоссе Космонавтов, 158

**3. Требования к производству работ**

3.1 Перенос обзорных камер ПТИК «Одиссей» производится в соответствии с техническим проектом, разрабатываемым Подрядчиком, согласованным с Заказчиком и лицами, интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве работ.

3.2. После монтажа, настройки и подключения оборудования, ПТИК «Одиссей» должен обеспечивать в автоматическом режиме наличие в материалах изображения и видеозаписи видимость сигнала светофора со стороны движущегося транспортного средства.

3.3. Монтаж оборудования ПТИК «Одиссей» должен производиться согласно технической документации изготовителя оборудования.

3.4. Все работы по монтажу, настройке и подключению оборудования ПТИК «Одиссей», установке опор и кронштейнов Подрядчик самостоятельно в установленном порядке согласовывает со всеми лицами, интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве работ.

3.5. Обзорные камеры ПТИК «Одиссей» устанавливаются на металлических опорах либо на кронштейнах, на существующих опорах, выполняемых согласно техническому проекту. Конструкции, предназначенные для монтажа оборудования, должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации и технической документации изготовителя оборудования.

3.6. Все опоры для установки оборудования должны быть заземлены. Сопротивление системы заземления не должно превышать 4 Ом.

3.7. Подрядчик должен обеспечить подключение обзорных камер ПТИК «Одиссей» к сети энергоснабжения. Расходы, связанные с подключением обзорных камер ПТИК «Одиссей» к сети энергоснабжения, несет Подрядчик. Все работы по обеспечению энергоснабжения обзорных камер ПТИК «Одиссей» осуществляются Подрядчиком по согласованию с организациями-владельцами точек подключения.

3.8. Все дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, необходимые при выполнении работ по монтажу и подключения, приобретаются Подрядчиком и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, приобретаемые Подрядчиком, должны иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

3.9. Подрядчик должен обеспечить настройку уличного и серверного оборудования ПТИК «Одиссей».

3.10. Подрядчик должен обеспечить настройку сервера фотовидеофиксации и сервера накопления данных о транспорте, АРМ операторов, установленных в центре обработки данных по адресу ул. Пермская, 164 для работы по обработке материалов полученных с помощью ПТИК «Одиссей», а также их последующей передачи в правоохранительные органы в установленной форме.

3.11. Подрядчик должен произвести корректировку программного обеспечения ПТИК «Одиссей», в том числе включающую в себя прорисовку управляемых виртуальных стоп-линий на вышеперечисленных объектах в соответствии с существующей дорожной разметкой.

3.12. При проведении работ по техническому подключению и настройке ПТИК «Одиссей» Подрядчиком необходимо соблюдение требований действующего законодательства.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**  **М.п.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**  **М.п.** |