Приложение № 5

к извещению о проведении

запроса котировок

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

**на выполнение работ по содержанию фонтана в Кировском районе г. Перми в 2013 году**

г. Пермь «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице директора Сергеева Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и \_**\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны, в соответствии с решением единой комиссии от, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем

**1. Предмет контракта.**

* 1. По настоящему контракту **Подрядчик** обязуется выполнить собственными силами работы по содержанию фонтана на территории Кировского района города Перми, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к контракту), а **Заказчик** обязуется принять и оплатить эти работы.
  2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему контракту, в соответствие с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - техническое задание на содержание фонтана на территории Кировского района города Перми в 2013г.;

Приложение № 2 расчет стоимости работ по содержанию фонтана на территории Кировского района г. Перми в 2013г.;

Приложение № 3 локальный сметный расчет на монтаж и демонтаж оборудования фонтана;

Приложение № 4 критерии оценки качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 5 - образец справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3);

Приложение № 6 - образец акта приемки выполненных работ (КС-2);

Приложение № 7 - образец акта-приемки выполненных работ.

Приложение № 8 - образец акта контрольной проверки;

Приложение № 9 - образец акта оценки качества работ;

Приложение № 10 - образец предписания на устранение недостатков работы;

б) требованиями действующему законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, Гост и др.)

**2.Сроки исполнения обязательств.**

2.1. Начало производства работ: «**22»** апреля **2013**г.

2.2. Окончание производства работ: «**05**» октября **2013г**.

**3.Стоимость работ, порядок расчетов**

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается на основании итогов запроса котировок и составляет **\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек,** без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме, подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работ, некачественным выполнением работ или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использовании Объекта.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно **Приложению № 4** к настоящему договору.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт контрольной проверки (Приложение 8)

- акт оценки качества работы по содержанию фонтана (Приложение № 9)

- акт приемки выполненных работ

- акт приемки выполненных работ по форме КС-2

- справка стоимости работ по форме КС-3 (приложение № 5);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами актов приёмки выполненных работ, справки стоимости работ по форме КС-3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6.Стоимость выполняемых работ подлежит изменению в связи с неоказанием (некачественным выполнением) работ и последующим применением санкций.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются за счет средств бюджета города Перми в рамках ведомственной целевой программы «Развитие Кировского района в 2013-15гг.».

**4. Качество работ.**

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требования настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту).

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1 требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2.снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. Заказчик вправе вынести предписание на устранение выявленных дефектов и недостатков на объекте производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок для устранения этих дефектов и недостатков Подрядчику, и направить ему данное предписание заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки на объекте производства работ.

4.4. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложениями № 4 настоящего контракта, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

**5. Права и обязанности Подрядчика.**

**5.1. Обязанности и права Заказчика**

**5.1.1. Обязанности Заказчика:**

5.1.1.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-присутствовать на объекте выполнения работ;

-отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

-производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ.

-осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком посредством периодических проверок, проводимых в течении отчетного периода, не менее 4 раз в месяц.

-принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

-производить проверку журнала производства работ;

-осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

5.1.1.2. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения, осуществлять приёмку выполненных работ.

Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

5.1.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

5.1.1.4. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

**5.1.2. Права Заказчика**

5.1.2.1. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе:

- в ходе контрольных проверок.

- приёмки выполненных работ

5.1.2.2. Выдавать в одностороннем порядке предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

**5.2. Обязанности и права Подрядчика:**

**5.2.1. Обязанности Подрядчика**

5.2.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок, в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

5.2.1.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания, фотодокументов и документов, входящих в состав исполнительной документации.

5.2.1.3. Вести журнал производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

5.2.1.4. Предоставлять Заказчику фотодокументацию объектов до и после выполнение работ.

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.2.1.5. Обеспечить на объекте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.2.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.2.1.7. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

5.2.1.8. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

5.2.1.9. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

5.2.1.10. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

5.2.1.11. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2.1.12. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

5.2.1.13. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.2.1.14. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование Подрядчика.

5.2.1.15. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемые материалы, исполнительные схемы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости по требованию Заказчика)

5.2.1.16. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе приёмки выполненных работ.

5.2.1.17. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

5.2.1.18. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

5.2.1.19. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

**5.2.2. Права Подрядчика:**

5.2.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского района г. Перми

**6. Ответственность сторон.**

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этими издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему муниципальному контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика:

6.4.1.За просрочку сроков выполнения и сдачи работ по монтажу и демонтажу оборудования Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки. Оплата удержанной Заказчиком неустойки производится в бюджет города Перми, на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.4.2.За каждое неисполненное в срок предписание Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Оплата удержанной Заказчиком неустойки производится в бюджет города Перми, на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности.

6.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. Удержание неустойки и (штрафов, пени) производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3. настоящего муниципального контракта.

6.8. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

**7. Обстоятельства непреодолимой силы.**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

**8. Дополнительные условия.**

8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр передается Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика.

8.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до фактического исполнения всех принятых по нему обязательств.

8.3. Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.6. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

**9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района»  614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4  т. 2501560, 2501561.  ИНН 5908041586  КПП 590801001  р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города МКУ «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408)  БИК 045773001 |  | |
| Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю.Сргеев  м.п. |  | |
|  |  |
| **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Пивнев**  м.п. | **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  м.п. |

Приложение № 1

к МК № \_\_\_\_\_от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**Техническое задание**

**на содержание фонтана в Кировском районе г.Перми в 2013 году.**

**1.Местонахождение объекта:** г.Пермь, ул.Ласьвинская, 15а

**2. Режим эксплуатации фонтана.**

В рабочие дни - с 12.00 час. до 24.00 час.

В праздничные и выходные дни - с 09.00 час. до 01.00 час.

После праздничного или выходного дня - с 18.00 час. до 24.00 час.

Допускается снижение мощности подачи воды при работе фонтана:

в рабочие дни - с 12.00 час. до 18.00 час. - до 50%, с 18.00 час. до 24.00 час. - до 80%;

в праздничные и выходные дни - с 09.00 час. до 18.00 час. - до 80%, с 18.00 час. до 01.00 час. - 100% (полная мощность);

после праздничного или выходного дня - с 18.00 час. до 24.00 час. - до 80%.

На фонтане один раз в месяц осуществляются профилактические работы, которые включают:

очистку фильтров насосов;

проверку электрооборудования и форсунок, в случае необходимости - их замену;

слив воды из чаш фонтана, в случае необходимости - проведение ремонтных работ;

полную очистку дна и стенок чаш фонтанов;

другие работы, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования фонтана.

Продолжительность профилактических работ составляет 4 календарных дня.

Время выполнения профилактических работ согласовывается с «Заказчиком» дополнительно.

Все профилактические работы должны фиксироваться в журнале производства работ.

Фонтан эксплуатируется в рабочем режиме с 1 мая по 30 сентября 2013г.

**3. Состав работ:**

**3.1. С 22 апреля по 30 апреля 2013г. выполняются работы по подготовке фонтана к эксплуатации в летний период.**

3.1.1. При обследовании конструкции и оборудования фонтана проверяются:

системы водоподведения и водоотведения;

электропроводка, электрораспределительные шкафы и пункты питания;

целостность несущих и ограждающих конструкций чаш фонтана;

облицовка фонтана.

Производится исправление выявленных при обследовании дефектов конструкции и оборудования фонтана .

3.1.2. Производится установка декоративных элементов фонтана, форсунок, фильтров, вентилей, затворов, клапанов обратных, фланцевых соединений (с частичной заменой) - 40 ед , замена оборудования- центробежного насоса с двигателем, , приборов учета.

3.1.3. Проверка работоспособности фонтана, установленного оборудования, его регулировка – запуск фонтана.

**3.2. Уборка мусора из чаши фонтана и технического помещения:** (собрать мусор с поверхности воды, сачком очистить фонтан от ила и грязи, протереть поверхность ветошью).

Из чаши фонтана – очистка заборников на насосы не менее 2-х раз в сутки.

Из чаши фонтана – очистка от плавающего мусора не менее 2-х раз в сутки.

Из чаши фонтана – уборка мусора на конструкциях не менее 2-х раз в сутки.

Из технического помещения уборка мусора 1 раз в сутки.

Ежедневная обработка воды гиперхлоритом натрия путем добавления равными порциями 3 раза в день из расчета 300 мл на 100 м3 воды.

Мытьё чаши фонтана не менее 6 раз.

Примечание: первая уборка мусора выполняется ежедневно до 9-00.

**3.3. В период с 01 октября по 05 октября 2013 г**. производится:

демонтаж оборудования;

опустошение чаш фонтана;

опустошение систем водоподведения и водоотведения;

демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных, фильтров, форсунок;

консервация насосного оборудования и электродвигателя;

отключение систем электро- и водоснабжения;

сверку оборудования фонтана и сдачу на период консервации по акту;

закрытие и опечатывание технических помещений фонтана.

**3.4. Эксплуатация электроустановок, щитов управления, насосов:**

Контроль над изоляцией, смена плавких вставок, контроль работы щитов и т.д.

Контроль работы электродвигателей, контроль за электроснабжением насосов.

Контроль работы системы освещения, замена электроламп освещения в фонтане и техническом помещении.

**3.5. Эксплуатация трубопроводов, задвижек, форсунок и т.д.**

Контроль работы трубопроводов. Устранение протечек, очистка трубопроводов от мусора.

Контроль работы задвижек, протяжка задвижек, смазка и очистка.

Контроль работы форсунок, регулировка, очистка.

Контроль работы фильтровальной установки.

**3.6. Обеспечение целостности конструктивных элементов фонтана.**

Охрана чаш фонтана осуществляется круглосуточно в пределах периметра фонтана в целях сохранности оборудования, чаш, технического помещения.

**3. 7. Выполнить работы по подключению электроустановки, заключить договор на электропотребление.**

**3. 8. Выполнить мероприятия по закачке воды, заключить договор на поставку воды и водоотведение.**

**4. Общие требования к состоянию элементов фонтанов:**

4.1. не допускается наличие разного рода загрязнений в чашах фонтана, элементах конструкции, технических помещениях, а также в радиусе 5 метров от чаш фонтана и технических помещений;

4.2. количество работающих форсунок должно быть не менее 90% общего количества;

4.3. вода в чашах фонтана должна быть чистой, без посторонних запахов;

4.4. водозаборники на насосы должны быть очищены;

4.5. конструкции фонтана и декоративные элементы должны быть целыми.

**5. Условия выполнения работ:**

5.1. ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения;

5.2. подрядчик при выполнении работ обеспечивает безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности;  
5.3. подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему техническому заданию в соответствии с установленными требованиями нормативных актов, технической документации, правил устройства электроустановок, в том числе решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 4 "Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории города Перми", Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 05.07.2010 №397 «Об утверждении регламента организации работ по содержанию фонтанов на территории города Перми» , соответствующих СНИПов, ГОСТов.

**Для обеспечения безопасности фонтана должны строго выполняться требования, предписанные стандартами ПУЭ 1.7.78 и МЭК 60.364.772.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  к МК № \_\_\_\_\_от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ** | | | | | | | | | | | |
|  | на содержание фонтана в Кировском районе на период  с 01.05.2013 по 30.09.2013 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование работ** | | **Ед.изм.** | **Объем** | | **Ст-ть 1 ед. за период, руб.** | | **Всего за 153 дня** | |
| 1 | | Подготовка к эксплуатации, эксплуатация электрооборудования, трубопроводов, форсунок, профилактические работы | | час | 577,800 | | 110,78 | | 64 008,24 | |
| 2 | | Очистка дна, стенок, чаш, камня в центре фонтана | | 100 м2 | 2,216 | | 2 235,30 | | 4 953,43 | |
| 3 | | Уборка территории, прилегающей к фонтану | | 100 м2 | 1 | | 1 941,92 | | 1 941,93 | |
| 4 | | Расходы на потребляемую воду | | м3 | 793,2 | | 31,37 | | 24 882,68 | |
| 5 | | Расходы на потребляемую электроэнергию | | квт/час | 4680,0 | | 2,83 | | 13 253,76 | |
|  | | **Итого** | |  |  | |  | | **109 040, 04** | |
| 7 | | Обеспечение сохранности оборудования фонтана и хранение в период консервации | |  |  | |  | | 49 173,38 | |
|  | | **Итого** | |  |  | |  | | **158 213,42** | |
| 8 | | Дезинфекция воды (раствор гипохлорита натрия) | | л | 59 | | 55,00 | | 3 245,00 | |
|  | | **Итого** | |  |  | |  | | **161 458,42** | |

**Понижающий коэффициент:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к МК № \_\_\_\_\_от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. |

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на  Монтаж и демонтаж оборудования фонтана

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_82 041,58 руб.

Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14 031,42 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01 кв 2013г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обосно- вание | | Наименование | Ед. изм. | | Кол. | | Стоимость единицы, руб. | | | | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | | Т/з мех. Всего | |
| Всего | В том числе | | | | | | Всего | | | В том числе | | | | | |
| Осн.З/п | | Эк.Маш | | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | | З/пМех | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | | 13 | | | 14 | 15 | 16 | | 17 | |
| **Раздел 1. Монтаж оборудования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР18-05-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | | 1 | 2703,01 | | 131,64 | | 12,43 | | 0,68 | | 2703,01 | | | 131,64 | 12,43 | | 0,68 | | | 14,17 | 14,17 | 0,05 | | 0,05 | |
| 2 | **ФЕР18-06-007-03** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Установка фильтров диаметром: 40 мм | 10 фильтров | | 0,1 | 7076,54 | | 92,16 | | 75,25 | | 0,41 | | 707,65 | | | 9,22 | 7,53 | | 0,04 | | | 9,92 | 0,99 | 0,03 | |  | |
| 4 | **ФЕР16-05-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Установка форсунок, вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром: до 50 мм | 1 шт. | | 38 | 98,57 | | 13,33 | | 4,58 | |  | | 3745,66 | | | 506,54 | 174,04 | |  | | | 1,47 | 55,86 |  | |  | |
| 5 | **ФССЦ-302-9009** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | | Арматура трубопроводная | шт. | | 19 | 40 | |  | |  | |  | | 760 | | |  |  | |  | | |  |  |  | |  | |
| 6 | **ФЕР09-03-029-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Монтаж декоративного оборудования фонтана *(МАТ=0 к расх.)* | 1 т конструкций | | 0,12 | 996,17 | | 304,28 | | 691,89 | | 76,25 | | 119,54 | | | 36,51 | 83,03 | | 9,15 | | | 32,37 | 3,88 | 5,64 | | 0,68 | |
| 7 | **ФЕР16-06-005-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | | 1 | 1177,56 | | 3,85 | | 0,87 | |  | | 1177,56 | | | 3,85 | 0,87 | |  | | | 0,41 | 0,41 |  | |  | |
| 8 | **ФЕРр67-10-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | | Смена электросчетчиков | 100 шт. | | 0,01 | 27228,02 | | 839,83 | | 2,19 | | 0,81 | | 272,28 | | | 8,4 | 0,02 | | 0,01 | | | 87,3 | 0,87 | 0,07 | |  | |
| **Раздел 2. Демонтаж оборудования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | **ФЕР18-05-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т *(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)* | | | 1 насос | 1 | 86,44 | | | 78,98 | | 7,46 | | 0,41 | | 86,44 | 78,98 | | | 7,46 | | 0,41 | 8,502 | | 8,5 | | 0,03 | | 0,03 |
| 11 | **ФЕР18-06-007-03** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка фильтров диаметром: 40 мм *(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)* | | | 10 фильтров | 0,1 | 100,45 | | | 55,3 | | 45,15 | | 0,25 | | 10,05 | 5,53 | | | 4,52 | | 0,03 | 5,952 | | 0,6 | | 0,018 | |  |
| 12 | **ФЕР16-05-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка форсунок, вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром: до 50 мм *(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)* | | | 1 шт. | 38 | 10,75 | | | 8 | | 2,75 | |  | | 408,5 | 304 | | | 104,5 | |  | 0,882 | | 33,52 | |  | |  |
| 13 | **ФЕР09-03-029-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Демонтаж декоративного оборудования фонтана *(Прил.9.3 п.5Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* | | | 1 т конструкций | 0,12 | 697,32 | | | 213 | | 484,32 | | 53,38 | | 83,68 | 25,56 | | | 58,12 | | 6,41 | 22,659 | | 2,72 | | 3,948 | | 0,47 |
| 14 | **ФЕР16-06-005-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм *(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)* | | | 1 счетчик (водомер) | 1 | 2,83 | | | 2,31 | | 0,52 | |  | | 2,83 | 2,31 | | | 0,52 | |  | 0,246 | | 0,25 | |  | |  |
| 15 | **ФЕРр67-10-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Смена электросчетчиков *(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)* | | | 100 шт. | 0,01 | 505,21 | | | 503,9 | | 1,31 | | 0,49 | | 5,05 | 5,04 | | | 0,01 | |  | 52,38 | | 0,52 | | 0,042 | |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | | 10082,25 | 1117,58 | | | 453,05 | | 16,73 |  | | 122,29 | |  | | 1,23 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | | | 53380,64 | 13824,47 | | | 2360,39 | | 206,95 |  | | 122,29 | |  | | 1,23 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1-2, 4-5, 7, 10-12, 14, 6, 13, 8, 15) | | | | | | | | | | | | | | | | 43298,39 | 12706,88 | | | 1907,34 | | 190,22 |  | |  | |  | |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | 11365,45 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 14031,42) (Поз. 1-2, 4-5, 7, 10-12, 14, 6, 13, 8, 15) | | | | | | | | | | | | | | | | 11365,45 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | 4780,67 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 40% = 50%\*0,8 ФОТ (от 166,37) (Поз. 8, 15) | | | | | | | | | | | | | | | | 66,55 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 34% = 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 13865,05) (Поз. 1-2, 4-5, 7, 10-12, 14, 6, 13) | | | | | | | | | | | | | | | | 4714,12 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | 68005,97 |  | | |  | |  |  | | 120,9 | |  | | 1,23 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | 1520,79 |  | | |  | |  |  | | 1,39 | |  | |  |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | 69526,76 |  | | |  | |  |  | | 122,29 | |  | | 1,23 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | 37195,78 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | | | 2360,39 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | 14031,42 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | 11365,45 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | 4780,67 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | | | | | | | | 12514,82 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | | | | **82041,58** |  | | |  | |  |  | | **122,29** | |  | | **1,23** |

**Понижающий коэффициент:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Всего с учетом коэффициента:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 4

к МК № \_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**Критерии оценки качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ при содержании фонтана.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п п | Критерии оценки качества работ | Оценка,  % снижения |
| 1 | Чаша фонтана чистая, вода чистая, мусор в фонтане отсутствует, прилегающая территория к фонтану прометена, собранный мусор вывезен полностью, конструкции фонтанов и декоративные элементы целые, водозаборники на насосы очищены;  фонтан работает в режиме, соответствующем техническому заданию. | **Отлично**  **0 %** |
| 2 | Дно и стенки фонтана не очищены, в фонтане- мусор, прилегающая территория к фонтану не прометена. Вода с посторонними запахами. Дефекты конструкций фонтана и декоративных элементов не устранены. Водозаборники на насосы не очищены. Выявлены нарушения режима работы фонтана. | **Неудовлетворительно**  **- 100%** |

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.Ю. Сергеев/

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 5

к МК № \_\_\_\_\_от «\_\_» \_\_\_\_\_2013 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата | | | |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 | | | |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик | | |  |  |  |
|  |  | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |

Приложение № 6

к МК № \_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

# №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 | | | | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 | | |  | |  |
|  | Инвестор - | |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - | | | |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - | | | | |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Стройка - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  | Объект - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | | Дата составления | | Отчетный период | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с | | по |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  |  | Смета №, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера | | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |  |  |
| по порядку | поз. по смете | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |  |  |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  |  |
| Итого прямые затраты по акту | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| ИТОГО | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

Приложение №7

к МК №\_\_\_\_от «\_\_»\_\_\_\_\_\_2013г.

**АКТ №\_\_\_\_**

**приемки выполненных работ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

за период с \_\_\_\_\_\_по\_\_\_\_\_\_\_2013г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Стоимость работ по контракту, с учетом НДС** | **Процент снижения по акту оценки** | **Принятая сумма к оплате с учетом НДС** |
|  |  |  |  |  |
| **Всего по акту с НДС** | | | | |
| **В том числе без НДС** | | | | |
| **НДС** | | | | |

**Сдал: Принял**

**Подрядчик Заказчик**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность) (должность)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)*

Приложение № 8

к МК № \_\_\_от «\_\_» \_\_\_\_\_\_2013 г.

**АКТ**

**контрольной проверки (образец)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование подрядного предприятия)

От «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. № \_\_\_\_\_\_

Контрольная проверка произведена:

представителем со стороны Заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представителем со стороны Подрядчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Замечания по результатам работы** | **Процент снижения** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Все работы, предусмотренные приложением № \_\_\_\_ к муниципальному контракту № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г., проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

**Представитель Заказчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Представитель Подрядчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 9

к МК № \_\_\_от «\_\_» \_\_\_\_\_2013 г.

**АКТ**

**оценки качества работы по содержанию фонтана**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

(период)

Подрядная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта работ** | **Процент снижения по объездам** | | | | **процент снижения оплаты** |
| **Объезд 1**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **(дата)** | **Объезд 2**  **\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(дата)** | **Объезд 3**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **(дата)** | **Объезд 4**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **(дата)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Представитель Заказчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Представитель Подрядчика**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

Приложение № 10

к МК от\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»**

**ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)