Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «01» апреля 2013 года № 0856300000213000012

(Приложение № 1 к муниципальному контракту

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Техническое задание**

Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких

1. **Общие требования**
   1. Установить и демонтировать столбики сигнальные гибкие (далее ССГ) в количестве **1520 шт.** в соответствии с требованиям настоящего технического задания.
2. **Порядок выполнения работ**
   1. Монтаж:
      1. Очистить головку болта от битумной мастики;
      2. Вывернуть болт, смазать резьбовое соединение (смазка «Солидол синтетический»);
      3. Установить ССГ, закрутить болт.
   2. Очистить ССГ от загрязнения (4 раза в период эксплуатации).
   3. Демонтаж (производится в октябре-ноябре 2013года):

2.3.1 Вывернуть болт, демонтировать ССГ, смазать резьбовое соединение (смазка «Солидол синтетический»);

2.3.2 Ввернуть болт, покрыть головку болта ССГ битумной мастикой.