|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме  **Техническое задание**  **замена кровли здания МБОУДОД ДЮСШОР "Олимпийские ракетки" по адресу: г. Пермь, ул. Строителей, 16а** |  |
|  |  |  |
| № пп | Наименование | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 покрытия | 3,48 |
| 2 | Разборка утепления покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо100 м2 утепляемого покрытия | 3,48 |
| 3 | Разборка покрытий: цементных100 м2 покрытия | 3,48 |
| 4 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов100 м2 покрытия | 3,48 |
| 5 | Разборка утеплителя засыпного1 м3 утеплителя | 3,48 |
| 6 | Демонтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер1 т конструкций | 0,153 |
| 7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза | 89,68 |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза 1 т груза | 89,68 |
| 9 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер100 м2 покрытия 1 т конструкций | 0,153 |
| 10 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 3-5 мм т | 0,153 |
| 10 | Заполнение раствором отдельных мест в перекрытиях100 м2 покрытия 1 м3 | 1,3 |
| 11 | Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой поверхности | 4 |
| 11 | Обезжиривание поверхностей :уайт-спиритом 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,13 |
| 12 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: грунтовкой ГФ-021100 м2 покрытия 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |
| 12 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 100 м2 кровли | 3,48 |
| 13 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | 122 |
| 13 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой100 м2 покрытия л. | 3,48 |
| 14 | Техноэласт ЭПП100 м2 покрытия 100 м2 кровли | 403,7 |
| 14 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 1 м3 изоляции | 87 |
| 15 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ Н35100 м2 покрытия м3. | 70,992 |
| 15 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ В60 м3. | 17,748 |
| 16 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой100 м2 покрытия 100 м2 изолируемой поверхности | 3,48 |
| 16 | Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41100 м2 покрытия кг. | 522 |
| 17 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм 100 м2 стяжки | 3,48 |
| 17 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 на 100 м2 стяжки | 3,48 |
| 18 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 100 м2 кровли | 3,48 |
| 18 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 в л. | 122 |
| 19 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя 100 м2 кровли | 3,48 |
| 19 | Техноэласт ЭПП м2 | 403,7 |
| 20 | Техноэласт ЭКП м2 | 396,7 |
| 20 | Ограждение кровель перилами 100 м ограждения | 0,75 |
| 21 | Ограждение кровельное 1,86м 2000/1,18/3,47\*1,065 шт. | 42 |
| 21 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 10 шт. | 33,6 |
| 22 | Устройство желобов: подвесных 100 м желобов | 0,48 |
| 22 | Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет шт. | 16 |
| 23 | Установка воронок водосточных 1 воронка | 8 |
| 23 | Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет шт. | 8 |
| 24 | Устройство желобов: настенных 100 м желобов | 0,72 |
| 24 | Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, стандартный цвет шт. | 24 |
| 25 | Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет - шт. | 4 |
| 25 | Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм, стандартный цвет - шт. | 96 |
| 26 | Паук МП, диаметр 100 мм - шт. | 8 |
| 26 | Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет –шт. | 104 |
| 27 | Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет- шт. | 46 |
| 27 | Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет- шт. | 16 |
| 28 | Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет- шт. | 8 |
| 28 | Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет –шт. | 8 |
| 29 | Ограждение кровель перилами – 100 м ограждения | 0,48 |
| 29 | Планка карнизная 100х69х2000 100/1,18/3,47\*1,065 - м | 48 |
| 30 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ - 10 шт. | 16 |