Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  (локальная смета) |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение работ по устройству хоккейной коробки, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Калинина, 30**  Основание**:**  Сметная стоимость: **300 000,00**  Средства на оплату труда: **46730,83**  Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв. 2013г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № пп | | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Раздел 1. Устройство деревянной коробки** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **ФЕР01-02-031-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,5 | 2416,94 | 118,56 | 2298,38 | 192,44 | 1208,47 | 59,28 | 1149,19 | 96,22 | 15,2 | 7,6 | 16,59 | 8,3 |
| 2 | | **ФЕР08-01-002-02** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,45 | 302,58 | 19,61 | 58,36 | 5,56 | 136,16 | 8,82 | 26,26 | 2,5 | 2,4 | 1,08 | 0,54 | 0,24 |
| 4 | | **ФЕР09-03-029-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Монтаж металличеких стоек хоккейной коробки | 1 т конструкций | 1,144 | 1068,54 | 304,28 | 691,89 | 76,25 | 1222,41 | 348,1 | 791,52 | 87,23 | 32,37 | 37,03 | 5,64 | 6,45 |
| 6 | | **ФССЦ-102-0089** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Бруски обрезные хвойных пород | м3 | 0,66 | 1054,53 |  |  |  | 695,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | | **ФССЦ-101-1929** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Болты анкерные | т | 0,01234 | 10068 |  |  |  | 124,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | | **ФССЦ-101-3686** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Швеллеры № 12 | т | 1,144 | 6334,78 |  |  |  | 7246,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | | **ФЕР06-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Бетонирование стоек | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,04 | 60853,5 | 1404 | 1590,53 | 243 | 2434,14 | 56,16 | 63,62 | 9,72 | 180 | 7,2 | 18 | 0,72 |
| 11 | | **ФЕР10-01-010-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство каркаса из доски обрезной 100\*50 по периметру ограждения в 2 ряда (антисептированной) | 1 м3 древесины в конструкции | 1,19 | 1375,36 | 188,55 | 33,51 |  | 1636,68 | 224,37 | 39,88 |  | 22,5 | 26,78 |  |  |
| 13 | | **ФЕР10-01-008-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Острожка: досок с одной стороны | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 1,48 | 85,09 | 64,06 | 21,03 |  | 125,93 | 94,81 | 31,12 |  | 7,51 | 11,11 |  |  |
| 14 | | **ФЕР10-01-012-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Обшивка : досками обшивки по каркасу | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 1,48 | 4938,96 | 313,63 | 49,16 |  | 7309,66 | 464,17 | 72,76 |  | 36,3 | 53,72 |  |  |
| 16 | | **ФЕР10-01-010-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство поручня по периметру ограждения (прим) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,595 | 394,65 | 188,55 | 33,51 |  | 234,82 | 112,19 | 19,94 |  | 22,5 | 13,39 |  |  |
| 17 | | **тек.цена** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Бруски строганные, хвойных пород | м3 | 0,595 | 3803,88 |  |  |  | 2263,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | | **ФЕРр56-22-5** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Навеска плотничных ворот шириной 0,9 м : на качающихся петлях | 100 м2 полотен | 0,014 | 28172,45 | 58,69 | 110,37 | 15,08 | 394,41 | 0,82 | 1,55 | 0,21 | 6,88 | 0,1 | 1,3 | 0,02 |
| 20 | | **ФЕР15-04-025-01** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Улучшенная окраска масляными составами по дереву, за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,4 | 1353,64 | 530,78 | 7,29 | 0,12 | 4602,38 | 1804,65 | 24,79 | 0,41 | 58,52 | 198,97 | 0,01 | 0,03 |
| 21 | | **ФЕР13-03-002-04** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,44 | 268,7 | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 118,23 | 24,88 | 4,15 | 0,04 | 5,31 | 2,34 | 0,01 |  |
| 22 | | **ФЕР13-03-004-26** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: атмосферостойкой краской для наружных работ за 2 раза *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 | 644,48 | 69,48 | 12,44 | 0,2 | 141,79 | 15,29 | 2,74 | 0,04 | 7,66 | 1,69 | 0,02 |  |
| **Раздел 2. Подсыпка песка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | **ФЕР01-02-027-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,8 | 106,5 |  | 106,5 | 15,46 | 85,2 |  | 85,2 | 12,37 |  |  | 1,1 | 0,88 |
| 24 | | **ФЕР27-04-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,8 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 | 177,53 | 1825,59 | 100,86 | 1714,98 | 142,02 | 15,72 | 12,58 | 13,88 | 11,1 |
| 25 | | **ФССЦ-408-0122** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 96 | 68,06 |  |  |  | 6533,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | 38340,16 | 3314,4 | 4027,7 | 350,76 |  | 373,59 |  | 27,74 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | 200496,03 | 42258,63 | 21225,98 | 4472,2 |  | 373,59 |  | 27,74 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=12,75; ЭМ=5,27; ЗПМ=12,75; МАТ=4,42 (Поз. 1, 23, 2, 25, 4, 6-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-22, 24) | | | | | | | | | | 162155,87 | 38944,2 | 17198,28 | 4121,43 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 37851,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 46730,83) (Поз. 1, 23, 2, 25, 4, 6-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-22, 24) | | | | | | | | | | 37851,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 15889,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%\*0,8 ФОТ (от 13,14) (Поз. 19) | | | | | | | | | | 5,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 46717,69) (Поз. 1, 23, 2, 25, 4, 6-8, 10-11, 13-14, 16-17, 20-22, 24) | | | | | | | | | | 15884,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | | | | | | | | | | 9722,46 |  |  |  |  | 7,6 |  | 9,18 |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | | | 29742,84 |  |  |  |  | 1,08 |  | 0,24 |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | | 51015,66 |  |  |  |  | 37,03 |  | 6,45 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | | | 12246,76 |  |  |  |  | 7,2 |  | 0,72 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | | | 71871,03 |  |  |  |  | 105 |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | 1767,35 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,02 |
| Отделочные работы | | | | | | | | | | 61863,02 |  |  |  |  | 198,97 |  | 0,03 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | | | 2079,92 |  |  |  |  | 4,03 |  |  |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | | 13928,25 |  |  |  |  | 12,58 |  | 11,1 |
| Итого | | | | | | | | | | 254237,29 |  |  |  |  | 373,59 |  | 27,74 |
| В том числе: | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | | 137011,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 21225,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | | 46730,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 37851,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 15889,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | | 45762,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | **300000,00** |  |  |  |  | **373,59** |  | **27,74** |