Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

(приложение №1 к контракту

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. №\_\_\_\_\_)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на бесхозяйных инженерных сетях (сети электроснабжения) г. Перми**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Предмет контракта | Восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на бесхозяйных инженерных сетях (сети электроснабжения) г. Перми |
| 2. Адрес и наименование объекта | Работы производятся на территории г. Перми в соответствии с прилагаемым перечнем инженерных сетей (Приложение №1 к техническому заданию) |
| 3. Основания для производства работ | Устав МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| 4. Характеристика работ | 1. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных.  2.Устройство швов в бетоне: затвердевшем.  3. Устройство основания толщиной не менее15 см из щебня фракций 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных.  4. Розлив вяжущих материалов.  5. Устройство покрытия толщиной не менее 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.  6. На каждые 0,5см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01.  7. Устройство бортовых камней бетонных при других видах покрытий.  8. Камни бортовые БВ 100.30.15/бетон В30(М400),объем 0,042м3/(ГОСТ 6665-91).  9. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную.  11. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т.  Работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км 1класс груза. |
| 5. Результат выполненных работ | После проведения работ на объектах благоустройства не должно быть провалов и просадок.  Предоставить акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру, акт приемки в эксплуатацию объектов восстановленного благоустройства, подписанный рабочей комиссией, в т.ч. представителями отделов благоустройства администраций районов. |
| 6. Срок выполнения работ | В течение 30 календарных дней с момента заключения контракта |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по восстановлению благоустройства исполнитель должен руководствоваться указаниями Заказчика и соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75(2000) «Благоустройство территории», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения, СНиП 3-4-2000 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми (с изменениями). |
| 8. Гарантия качества работ | На использованные материалы предъявить паспорта изготовителей, сертификаты и протоколы испытаний этих материалов, подтверждающие соответствие санитарным и экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности РФ.  Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев. |