Приложение №2 к извещению

о проведении запроса котировок

от « 6 » мая 2013 года

№0356300030513000017

**Техническое задание**

на выполнение работ на проведение технического обследования конструкций

**1. ул. Рабоче-Крестьянская,26 лит.А**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет обследования | Входная группа и перегородки в нежилых помещениях площадью 72,9 кв.м. в цокольном этаже 5-ти этажного жилого дома (комнаты №№18-21 по плану строения от 30.11.2009) |
| 2 | Цель обследования | Выявление отклонений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, а также отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в результате возведения перегородок, устройства входной группы. |
| 3 | Состав работ, выполняемых исполнителем | - выполнение необходимых обмеров,  - вскрытие (по необходимости) и определение фактических размеров сечений строительных конструкций,  - определение прочности бетона, кирпичей методом неразрушающего контроля,  - фотофиксация общих видов, участков вскрытий строительных конструкций,  - сбор исходных данных, необходимых для выполнения поверочных расчетов, анализа и оценки несущей способности строительных конструкций. |
| 4 | Количество экземпляров заключения Исполнителя | 2 экземпляра |

**2. ул. Циолковского,4 лит.Б**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет обследования | Антресоль 1 площадью 24,1 м2 и антресоль 2 площадью 12,1 м2, (по плану строения от 09.10.2007) |
| 2 | Цель обследования | Выявление отклонений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, а также отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в результате устройства антресолей |
| 3 | Состав работ, выполняемых исполнителем | - выполнение необходимых обмеров,  - вскрытие (по необходимости) и определение фактических размеров сечений строительных конструкций,  - определение прочности бетона, кирпичей методом неразрушающего контроля,  - фотофиксация общих видов, участков вскрытий строительных конструкций,  - сбор исходных данных, необходимых для выполнения поверочных расчетов, анализа и оценки несущей способности строительных конструкций. |
| 4 | Количество экземпляров заключения Исполнителя | 2 экземпляра |

**3. ул. Лебедева/Р.Землячки,38/10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет обследования | Стены помещений подвала №№ 14,15, 16 (по плану строения от 06.06.2012) многоквартирного жилого дома |
| 2 | Цель обследования | Выявление отклонений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, а также отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции помещения № 14 из подвального помещения жилого дома в спецподвал. Реконструкция пом. № 14, 15 в результате пробивки дверного проема в капитальной стене. |
| 3 | Состав работ, выполняемых исполнителем | - выполнение необходимых обмеров,  - вскрытие (по необходимости) и определение фактических размеров сечений строительных конструкций,  - определение прочности бетона, кирпичей методом неразрушающего контроля,  - фотофиксация общих видов, участков вскрытий строительных конструкций,  - сбор исходных данных, необходимых для выполнения поверочных расчетов, анализа и оценки несущей способности строительных конструкций. |
| 4 | Количество экземпляров заключения Исполнителя | 2 экземпляра |

**4. ул. Краснополянская,8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет обследования | Стены помещений 1 этажа №№ 5, 36 (по плану строения от 06.08.2012, от 31.08.2012) |
| 2 | Цель обследования | Выявление отклонений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, а также отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в помещениях № 5, 36 – пробивка проемов в стене. |
| 3 | Состав работ, выполняемых исполнителем | - выполнение необходимых обмеров,  - вскрытие (по необходимости) и определение фактических размеров сечений строительных конструкций,  - определение прочности бетона, кирпичей методом неразрушающего контроля,  - фотофиксация общих видов, участков вскрытий строительных конструкций,  - сбор исходных данных, необходимых для выполнения поверочных расчетов, анализа и оценки несущей способности строительных конструкций. |
| 4 | Количество экземпляров заключения Исполнителя | 2 экземпляра |

**5. ул. Коминтерна,11**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет обследования | Перекрытия в помещении подвала площадью 4,1 м2 (комната № 26 по плану строения от 16.05.2012) |
| 2 | Цель обследования | Выявление отклонений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, а также отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции помещения № 26 в результате демонтажа междуэтажных перекрытий. |
| 3 | Состав работ, выполняемых исполнителем | - выполнение необходимых обмеров,  - вскрытие (по необходимости) и определение фактических размеров сечений строительных конструкций,  - определение прочности бетона, кирпичей методом неразрушающего контроля,  - фотофиксация общих видов, участков вскрытий строительных конструкций,  - сбор исходных данных, необходимых для выполнения поверочных расчетов, анализа и оценки несущей способности строительных конструкций. |
| 4 | Количество экземпляров заключения Исполнителя | 2 экземпляра |

**6. ул. Ленина,94**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет обследования | Стены, перегородки, перекрытия в нежилых помещениях №№22-27 по плану строения от 29.09.2009 площадью 73,7кв.м. на 1-м этаже 4-х этажного многоквартирного жилого дома |
| 2 | Цель обследования | Выявление отклонений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, а также отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (переоборудование помещений №№ 22-27 из жилого в нежилое). |
| 3 | Состав работ, выполняемых исполнителем | - выполнение необходимых обмеров,  - вскрытие (по необходимости) и определение фактических размеров сечений строительных конструкций,  - определение прочности бетона, кирпичей методом неразрушающего контроля,  - фотофиксация общих видов, участков вскрытий строительных конструкций,  - сбор исходных данных, необходимых для выполнения поверочных расчетов, анализа и оценки несущей способности строительных конструкций, |
| 4 | Количество экземпляров заключения Исполнителя | 2 экземпляра |

Начальник технического отдела С.Г. Филиппов