Приложение № 2 к документации

об открытом аукционе в электронной форме.

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения.

1. Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/.
2. Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/.
3. Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/.
4. Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84).
5. Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100).
6. Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200).