Приложение №2

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на капитальный ремонт. Устройство пандуса и отмостки в женской консультации № 2 по адресу г.Пермь, ул. Н.Островского 111.

1. Требования к работе: работы по устройству пандусов и отмостки должны быть выполнены в соответствии с требованиями СаНПиНа и со строительными нормами и правилами.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций

Пандус главного входа:

Разобрать кирпичные ограждения и крыльцо главного входа. Выполнить крыльцо и пандус с укладкой подстилающих слоев из ПГС, с устройством армированных перекрытий по балкам, с установкой ограждений из нержавеющей стали.

Отмостка:

Разобрать существующую отмостку и выполнить отмостку из бетона (асфальтобетона) по подстилающему слою из ПГС.

Регулярно вывозить мусор.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

Составил Бородина Т.А

тел.(342)281-39-31