Приложение №2

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на капитальный ремонт помещений в женской консультации № 2 по адресу г.Пермь, ул.Н.Островского,111**

1. Требования к работе: работы по устройству регистратуры должны быть выполнены в соответствии с требованиями СаНПина и строительными нормами и правилами.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций и согласованы с заказчиком.

Разобрать кирпичные перегородки, покрытие пола из линолеума и плитки керамической, пробить проем в перегородке для установки оконного блока металлопластикового пятикамерного с открывающимися створками. Выполнить усиление проема металлическим уголком с шириной полки 80 мм с двух сторон и пластинами толщ. 5 мм.

Установить подоконную доску с двух сторон.

Разобрать дверные блоки в количестве 4 шт. ,заделать проем . Два дверных блока установить. Дверные блоки –типа финский с накладными замками и ручками-защелками.

Выполнить сплошное выравнивание стен кабинета, грунтовку и окраску стен водоэмульсионной интерьерной краской **ПАРАД W 6** моющейся с применением хим. средств.

Поверхности пола выровнять и уложить плитку-керамогранит, Все материалы( качество, цвет) согласовать с Заказчиком

Установить оборудование т.е. переставить мойки, переместить умывальники с хирургическими локтевыми смесителями.

Заменить выключатели, розетки на 2х секционные. Заменить растровые светильники на светодиодные закрытого типа, не менее 3500 Лм.

Существующую систему ОПС разобрать и по окончании работ восстановить.

Регулярно вывозить мусор.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

Составила Бородина Т.А

тел.(342)281-39-31