Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

**Муниципальный контракт № \_\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ в рамках реализации мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013 год**

г. Пермь \_\_\_\_ 2013 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лепешкина Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 2013г. № \_\_\_\_) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о следующем:

**1.Предмет Контракта**

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в рамках реализации мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013 год (далее – Объект).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Перечень объектов и объемы работ;

Приложение № 2 –Условия выполнения работ;

Приложение № 2.1 –Материалы, используемые Подрядчиком, при выполнении работ

Приложение № 3 - Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости;

Приложение № 4 – Перечень нормативных документов;

Приложение № 5 – Сводная ведомость и локальные сметные расчеты стоимости;

Приложение № 6 – Акт о снижении стоимости выполненных работ;

Приложение № 7 - графическая схема отремонтированного объекта;

Приложение № 8 - Акт обследования гарантийного объекта;

Приложение № 9 - Акт приемки выполненных работ по устранению дефектов на гарантийном объекте;

Приложение № 10 - Акт приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств;

Приложение № 11 - Уровень требований к объектам находящимся на гарантии и размер неустойки;

Приложение № 12 – Уведомление о случаях нанесения ущерба, о других нарушениях;

Приложение № 13 – Предписание;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ, Приложение №4).

**2.Сроки исполнения обязательств**

2.1. Сроки производства работ: в течение 15 дней с момента заключения Контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Контракта.

1. **Стоимость работ, порядок приемки и оплаты работ**

3.1. Общая стоимость работ составляет\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп., без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику в течение трех дней с момента окончания их производства. О готовности сдачи - приемки работ, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика не менее, чем за сутки, с указанием времени и места приемки.

3.4. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в течение трех дней по выполнении работ. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком на основании подписанных актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ за фактически выполненный объем работ в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.7. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

3.8. Работы по настоящему Контракту Работы финансируются из бюджета города Перми в соответствии с постановлением администрации г. Перми от 27.01.2012 N 13-П "Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013-2015 годы".

**4. Качество работ**

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендациям (Приложение №4).

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику устранить дефекты и недостатки, указанные в предписании.

4.4.**Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ в течение 24 месяцев.**

**5. Права и обязанности Подрядчика**

5.1. Приступить к исполнению обязательств незамедлительно после заключения контракта.

5.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, своевременно оформлять и предоставлять Заказчику акты на скрытые работы.

5.4. Обеспечить на Объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к Объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта ремонта с привлечением представителя Заказчика.

5.10. По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производит проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

1. **Права и обязанности Заказчика**

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости работ по настоящему Контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней.

6.3. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ и фиксирует выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика.

6.4. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.5. Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для расторжения Контракта.

6.6. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

**7. Ответственность сторон**

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего Контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем Контракте.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, установленных в п. 3.1, за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные Подрядчиком предписания в указанные сроки, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере, установленном разделом 5 таблицы №1 Приложения №3 к Контракту, по иным основаниям штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5.4. За несвоевременное предоставление документов (актов выполненных работ, форма КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату Контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9.Заказчик вправе удержать штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

7.10. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

**8. Действие и прекращение действия Контракта**

8.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи и размещен на электронной торговой площадке.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

8.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по согласованию сторон, по решению суда либо вследствие отказа одной из сторон Контракта от исполнения принятых обязательств.

8.5. В случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, сторона, принявшая такое решение обязана в письменной форме уведомить другую строну не менее, чем за 15 дней до предстоящего расторжения.

8.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

8.7. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

8.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по ремонту Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

1. **Разрешение споров между сторонами**

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

9.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

1. **Обеспечение исполнения Контракта.**

11.1. Подрядчик для заключения Контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта, **из которых 5% действуют до момента окончания действия гарантийных обязательств по выполненным работам по ремонту.**

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком не менее, чем на 15 дней.

1. **Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Муниципальное казенное учреждение  «Благоустройство Мотовилихинского района»  614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36  Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30  Банковские реквизиты:  ИНН 5906085556   КПП 590601001  УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского  района», л/сч. 02563000380)  Р/сч.40204810300000000006  в ГРКЦ  ГУ Банка России по Пермскому краю  л/сч 02933018336 БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

**Перечень объектов и объемы работ**

***Перечень объектов***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование* | *адрес* | *Площадь*  *( м2)* | *Стоимость****\**** *(руб.)* |
| **1** | **Обустройство дворового проезда вдоль МАОУ "СОШ №135" искусственными неровностями**  **(3 штуки)** | **ул. Старцева, 9** | **23,56** |  |
| **2** | **Ремонт пешеходной дорожки от ул. Старцева, 9/2 через двор до ул. Старцева, 15/2** | **ул. Старцева, 9/2 (15/2)** | **76,3** |  |
| **3** | **Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда перед входом в общественный центр Мотовилихинского района города Перми** | **ул. Уинская, 36** | **412,8** |  |
| **4** | **Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с торца жилого дома по ул. Пушкарская, 81 со стороны ул. Пушкарской** | **ул. Пушкарская, 81** | **150,5** |  |
| **5** | **Обустройство пешеходных дорожек у детской игровой площадки на ул. Пономарёва, 65** | **ул. Пономарёва, 65** | **66** |  |
| **6** | **Обустройство дворового проезда искусственными неровностями (2 штуки)** | **Бульвар Гагарина, 107/2** | **21,7** |  |
|  | **Итого:** |  | **750,86** |  |

*\*Заполняется с учетом коэффициента пересчета по итогам аукциона.*

***Ведомость объемов работ по объектам***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обустройство дворового проезда вдоль МАОУ "СОШ №135" искусственными неровностями (3 штуки)**  **ул. Старцева, 9** | | | |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной до 5 см. | 100 м3 конструкций | **0,0031** |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 тонна груза | **0,62** |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 10 км. | 1 тонна груза | **0,62** |
| 4 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,55 л/м2) | 1 тонна | **0,01295** |
| 5 | Устройство искусственных неровностей волнообразного типа с высотой гребня 7 см на проезжей части проезда из мелкозернистой горячей плотной асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, в количестве 3-х штук | 1000 м2 | **0,02356** |
| **Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения** | | | |
| **Ремонт пешеходной дорожки от ул. Старцева, 9/2 через двор до ул. Старцева, 15/2**  **ул. Старцева, 9/2 – 15/2** | | | |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной до 5 см. | 100 м3 конструкций | **0,008625** |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 тонна груза | **1,725** |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором | 1000 м3 грунта | **0,00857** |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 10 км. | 1 тонна груза | **12,009** |
| 5 | Устройство нижнего слоя основания из ПГС толщиной 20 см. | 100 м3 | **0,1635** |
| 6 | Устройство оснований толщиной слоя 15 см из щебня фракции 10-20 мм, марки не ниже М800 | 100 м2 основания | **0,818** |
| 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г, марки II, толщиной слоя 5 см | 1000 м2 покрытия | **0,0763** |
| **Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения** | | | |
| **Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда перед входом в общественный центр Мотовилихинского района города Перми**  **ул. Уинская, 36** | | | |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Планировка существующего основания механизированным способом (без добавления нового материала) | 1000 м2 | **0,2396** |
| 2 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,8 л/м2) | 1 тонна | **0,056** |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона, I марки | 100 т смеси | **0,0504** |
| 4 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,6 л/м2) | 1 тонна | **0,24768** |
| 5 | Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, толщиной слоя 5 см | 1000 м2 покрытия | **0,4128** |
| **Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения** | | | |
| **Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с торца жилого дома по ул. Пушкарская, 81 со стороны ул. Пушкарской**  **ул. Пушкарская, 81** | | | |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной до 5 см. | 100 м3 конструкций | **0,07525** |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 тонна груза | **15,05** |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 10 км. | 1 тонна груза | **15,05** |
| 4 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,8 л/м2) | 1 тонна | **0,0352** |
| 5 | Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона I марки | 100 т смеси | **0,03162** |
| 6 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,6 л/м2) | 1 тонна | **0,0903** |
| 7 | Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, толщиной слоя 5 см | 1000 м2 покрытия | **0,1505** |
| **Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения** | | | |
| **Обустройство пешеходных дорожек у детской игровой площадки на ул. Пономарёва, 65**  **ул. Пономарёва, 65** | | | |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором | 1000 м3 грунта | **0,004277** |
| 2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 10 км. | 1 тонна груза | **5,1324** |
| 3 | Устройство основания из ПГС толщиной слоя 15 см. | 100 м3 | **0,1122** |
| 4 | Устройство оснований толщиной слоя 10 см из щебня фракции 10-20 мм, марки не ниже М800 | 100 м2 основания | **0,748** |
| 5 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г, марки II, толщиной слоя 5 см | 1000 м2 покрытия | **0,066** |
| **Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения** | | | |
| **Обустройство дворового проезда искусственными неровностями (2 штуки)**  **Б.Гагарина, 107/2** | | | |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной до 5 см. | 100 м3 конструкций | **0,00224** |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 тонна груза | **0,448** |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 10 км. | 1 тонна груза | **0,448** |
| 4 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,55 л/м2) | 1 тонна | **0,011935** |
| 5 | Устройство искусственных неровностей волнообразного типа с высотой гребня 7 см на проезжей части проезда из мелкозернистой горячей плотной асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, в количестве 2-х штук | 1000 м2 | **0,0217** |
| **Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения** | | | |

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

**Условия выполнения работ**

1. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ в рамках реализации мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013 год, должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению №4 к Контракту.

2.Перед началом производства работ Подрядчик обязан согласовать с владельцами подземных коммуникаций и сетей выполнение земляных работ проводимых на объектах.

3.При выполнении работ: - не допускается применение отходов асфальтобетона и материалов, произведенных с их применением при ремонте объектов; - не допускается применение технологий вторичного использования асфальтобетона существующего покрытия на ремонтируемых объектах.

4.Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов, согласно Приложению №№4 к Контракту.

5.Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов, результатов лабораторных испытаний физико–механических свойств асфальтобетона, взятых с участков ремонта по согласованию с Заказчиком. Заключение должно быть выдано лабораторией, аттестованной государственным центром Стандартизации, Метрологии и Сертификации, о чем должны быть предоставлены соответствующие документы.

6.При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок на объекте (вырубка заделывается в течение суток Подрядчиком).

7. В песчано-гравийной смеси, применяемой для устройства нижних слоёв основания, содержание зерен гравия размером более 5 мм должно быть от 15% до 25% по массе.

8. В качестве вяжущего материала для розлива применять битумную эмульсию ЭБК-1 или ЭБК-2.

9.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов – Приложение №11 к техническому заданию. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. **Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по ремонту Объекта – 24 календарных месяца со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ**. Подрядчик в течение гарантийного срокаустраняет за свой счет и в сроки, устанавливаемые Заказчиком, все дефекты и недостатки покрытия на объектах, находящихся на гарантии, в том числе: выбоины, выкрашивания покрытия, просадки, трещины, независимо от причин их возникновения.

10.В местах сопряжения пешеходных путей с проезжей частью должны быть устроены пандусы в виде понижения уровня тротуара к проезжей части для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения (СНиП 35-01-2001), при этом, продольный уклон пандусов не должен превышать 10 ‰.

11.Работы выполняются согласно Приложению №1 и 2 к Контракту.

12.Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ производятся согласно Приложению № 3 к Контракту.

13.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов для видов работ указанных в техническом задании) подтвержденных сведениями, выданными уполномоченными органами в сфере гидрометеорологии.

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» \_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Лепешкин

Приложение №2.1

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

**Материалы, используемые Подрядчиком, при выполнении работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование операций | Наименование товара используемого при производстве работ | Требования к товарам используемых при производстве работ (ссылка на нормативный документ ГОСТ, СНиП, ОДН, ОДМД, ВСН, Технические условия) | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документаций об открытом аукционе в электронной форме, (заполняется участником размещения заказа) | Товарный знак (при его наличии заполняется участником размещения заказа) предлагается для использования при производстве работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

(заполняются по предложениям, представленным участником размещения заказа на аукцион)

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» \_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Лепешкин

Приложение №3

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013г

**Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости**

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ в рамках реализации мероприятий, направленных

на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах

на территории Пермского городского округа, на 2013 год.

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим ремонт объектов в рамках реализации мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013 год в Мотовилихинском районе по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п., Приложение №11), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

**При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:**

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ параметра** | **Критерии оценки качества работ** | **Виды работ и размер снижения их стоимости** |
| **1.** | **Основания дорожных одежд из песчано-гравийной смеси** |  |
| **1.1.** | **Толщина слоя** |  |
| До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
| От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **1.2.** | **Материалы, применяемые для устройства оснований, не соответствуют требованиям технического задания** | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **2.** | **ЩЕБЕНОЧНЫЕ И ГРАВИЙНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ** |  |
| **2.1.** | **Толщина слоя** |  |
| До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от" минус" 15 мм до" плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от" минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
| От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15 мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15 мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15 мм до "плюс" 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20 мм | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **2.2.** | **Материалы, применяемые для устройства оснований, не соответствуют требованиям технического задания** | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **3.** | **АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ** |  |
| **3.1.** | **Толщина покрытия** |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до "минус" 10мм, до 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от" минус" 5 мм до "плюс" 5 мм | Снижение не производится |
| От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до "минус" 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5 мм до "плюс" 5 мм | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| От 10% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до "минус" 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5 мм до "плюс" 5 мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до "минус" 10 мм, или результаты измерений имеют отклонения более 10мм | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **3.2.** | **Ровность (просвет под рейкой длинной 3м)** |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | Снижение не производится |
| До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм, или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **3.3.** | **Поперечное сопряжение** |  |
| Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **3.4.** | **Продольное сопряжение (в том числе с обочиной и газоном)** |  |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 10 % площади | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 15 % площади | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют более чем на 15 % площади | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **3.5.** | **Уплотнение асфальтобетонного покрытия** |  |
| Коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 (СНиП 3.06.03-85) | Снижение не производится |
| Коэффициент ниже требуемого на 0,02 и более | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **3.6.** | **Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок** |  |
| Зерновой состав соответствует требованиям Гост 9128-2009 в соответствии с разделом 5 п.5.1.2 примечание 3. | Снижение не производится |
| Зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-2009 на 2% от верхнего и нижнего предела. | Снижение на 50% от стоимости данных работ |
| Зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-2009 более 2% от верхнего и нижнего предела | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **3.7.** | **Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия** |  |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-2009 | Снижение не производится |
| Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более чем на 0,5% | Снижение на 10% от стоимости данных работ |
| Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | Снижение на 50% от стоимости данных работ |
| Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 более, чем на 1% по нижнему пределу и более чем на 0,5% по верхнему пределу | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **3.8.** | **Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей** |  |
| Коэффициент водостойкости переформованных образцов а/б смеси соответствует требованиям Гост 9128-2009 | Снижение не производится |
| Коэффициент водостойкости переформованных образцов а/б смеси ниже требуемого не более чем на 0,02 | Снижение на 10% от стоимости данных работ |
| Коэффициент водостойкости переформованных образцов а/б смеси ниже требуемого не более чем на 0,03 | Снижение на 50% от стоимости данных работ |
| Коэффициент водостойкости переформованных образцов а/б смеси ниже требуемого более чем на 0,03 | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **3.9.** | **Материалы, применяемые для устройства асфальтобетонного покрытия, не соответствуют требованиям технического задания** | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **3.10.** | **Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание** | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **4.** | **НЕ ВЫВЕЗЕН СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И ВТОРОИЧНО ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОСЛЕ УСТРОЙСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ОДНИ СУТКИ, ЗА КАЖДЫЕ СУТКИ** | Снижение на 30% от стоимости работ Объекта |
| **5.** | **НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ ЗАКАЗЧИКА ПО СЛЕДУЮЩИМ ПУНКТАМ:** |  |
| Нарушение технологии ведения работ | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
| Производство работ без выполнения необходимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
| Производство работ без разрешения Заказчика (не подписаны акты освидетельствования скрытых работ и приёмки ответственных конструкций) | 100 тыс. руб. за каждый случай |
| Несвоевременное ведение исполнительной документации | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
| Невыполнение в срок предписаний Заказчика по текущему содержанию объекта (уборка бытового и строительного мусора) | 50 тыс .руб. за каждое неисполненное предписание |
| Неисполнение прочих предписаний Заказчика в срок | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» \_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Лепешкин

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013г

**Перечень нормативных документов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СНиП 2.05.02-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | ГОСТ Р 8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 5 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 6 | [ВСН 8-89](javascript:navigate('nd=1200006727&prevdoc=1200032208',%20'mark=3VSPGEJ000002K0000PQT3OR0RO02C4SF1616ORT6J2G0LFVB347E5UN')) |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 7 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 8 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 9 | ГОСТ 23735-79 |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. |
| 10 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 11 | ГОСТ 9128-2009 |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ Р 52128-2003 |  | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. |
| 13 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 14 | ГОСТ Р 50602-93 |  | Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры |
| 15 | СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89" |  | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 16 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территорий. |
| 17 | СТП-01-01-2011 |  | Регламент по контролю качества. |
| 18 | ВСН 1-94 |  | [Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог](http://vsn.ru/vsn/full/9). |

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» \_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Лепешкин

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013г

**Сводная ведомость и локальные сметные расчеты**

**на выполнение работ в рамках реализации мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013 год**

* *Заполняется с учетом коэффициента пересчета по итогам аукциона*

Сводная ведомость

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта  адрес | № локального сметного расчета | Стоимость, руб. |
| 1 | Обустройство дворового проезда вдоль МАОУ "СОШ №135" искусственными неровностями (3 штуки).  ул. Старцева, 9 | **1-01** |  |
| 2 | Ремонт пешеходной дорожки от ул. Старцева, 9/2 через двор до ул. Старцева, 15/2 .  ул. Старцева, 9/2 – 15/2 | **1-02** |  |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда перед входом в общественный центр Мотовилихинского района города Перми.  ул. Уинская, 36 | **1-03** |  |
| 4 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с торца жилого дома по ул. Пушкарская, 81 со стороны ул. Пушкарской.  ул. Пушкарская, 81 | **1-04** |  |
| 5 | Обустройство пешеходных дорожек у детской игровой площадки на ул. Пономарёва, 65.  ул. Пономарёва, 65 | **1-05** |  |
| 6 | Обустройство дворового проезда искусственными неровностями (2 штуки).  Бульвар Гагарина, 107/2 | **1-06** |  |
|  | ИТОГО: |  |  |

Локальные сметные расчеты стоимости

* *Заполняется с учетом коэффициента пересчета по итогам аукциона*

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Лепешкин

Приложение №6

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю. А. Лепешкин

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**Акт №**

**о снижении стоимости выполненных работ**

**на выполнение работ в рамках реализации мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013 год**

**за отчётный период**  **c \_\_.\_\_.20\_\_г. по \_\_.\_\_.20\_\_г**.

1. Представитель Заказчика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, инициалы, занимаемая должность)*

2. Представитель Подрядчика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(фамилия, инициалы, занимаемая должность)*

3. Наименование объекта­­­­­­­­­­­­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед.  изм. | Коли- чество | Расчётная  стоимость, руб. | Процент  снижения,  % | Сумма  снижения, руб. |
|  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила руб.

С начала производства работ руб.

Представитель Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |

Приложение №7

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА**

Объект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, адрес, границы)

площадью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м. отремонтирован в период с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г. по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

К настоящей графической схеме приложено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листов исполнительной документации.

­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шт. фотодокументов.

Представитель Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |

Приложение №8

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**А К Т**

**обследования гарантийного объекта**

г. Пермь «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

1.Комиссия произвела осмотр в натуре гарантийного объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Работы выполнялись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на основании контракта №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

2. Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки выполненных работ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г. по контракту №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

3. При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |

4. Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет следующие дефекты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . Качество гарантийного объекта после устранения дефектов Подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям контракта №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

5. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Если Подрядчик не устранит дефект или недостаток обозначенный в Акте в срок, установленный Заказчиком, то Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку, указанную в Приложении №6 к техническому заданию, за данный дефект или недостаток в трехкратном размере.

7. На обозначенные в Акте дефекты и недостатки, устраненные Подрядчиком в установленный срок при надлежащем качестве работ, требования об уплате неустойки в соответствии с Приложением №11 к Контракту "Уровень требований к объектам находящимся на гарантии и размер неустойки" к Подрядчику не применяются.

8. Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

Представитель Заказчика: должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика: должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |

Приложение №9

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**А К Т**

**приемки выполненных работ по устранению дефектов на гарантийном объекте**

г. Пермь «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

1. Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Работы выполнялись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на основании контракта №\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.
3. Дата обследования гарантийного объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Фактический срок устранения выявленных дефектов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Срок окончания гарантийных обязательств по контракту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель Заказчика: должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика: должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |

Приложение №10

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**А К Т**

**приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств**

г. Пермь «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

1. Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Работы выполнялись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на основании контракта №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.
3. Срок окончания гарантийных обязательств по контракту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Фактический срок окончания гарантийных обязательств\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель Заказчика: должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика: должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |

Приложение № 11

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**Уровень требований к объектам находящимся на гарантии и размер неустойки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Наименование установленных недостатков\*** | **Особые условия** | **Объем и методы устранения** | **Неустойка, за каждый день просрочки (руб.)** | |
|  |  | **АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ** | | |  |  |
| 1 | Выбоины | Одиночные выбоины на покрытии (расстояние между выбоинами более 5 п.м). |  | Ямочный ремонт | 5000  за каждую выбоину | |
| 2 | Редкие выбоины на покрытии (расстояние между выбоинами до 5 п.м). | Границы определяются Заказчиком | Фрезерование или разборка покрытия на всю ширину, с последующим устройством нового слоя покрытия аналогичного типа и толщины. | 5000  за каждую выбоину | |
| 3 | Выкрашивание | Выкрашивание покрытия локальными участками общей площадью до 25 м2 | Границы определяются Заказчиком | Удаление дефектных локальных участков с устройством нового слоя покрытия требуемой толщины. | 10 000  за каждый  1 м2. | |
| 4 | Выкрашивание покрытия локальными участками площадью более 25 м2 | Границы определяются Заказчиком | Сплошное фрезерование дефектных участков на всю ширину покрытия с устройством нового слоя покрытия требуемой толщины. | 10 000  за каждый  1 м2. | |
| 5 | Просадки | Просадки на покрытии глубиной до 5 см. |  | Выравнивание просадок а/б смесью проектного состава.. | 5 000  за 1 просадку | |
| 6 | Просадки на покрытии тротуара глубиной более 5 см. |  | 1.Удаление верхнего слоя покрытия.  2.Выравнивание и доуплотнение основания.  3.Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси проектного состава толщиной 5 см. | 10 000  за 1 просадку | |
| 7 | Трещины | Поперечные и продольные раскрытые трещины на покрытии шириной раскрытия более 5 мм. |  | Выполнение работ по ликвидации одиночных трещин с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой. | 10 000  за каждый 1 пм. | |
|  |  | **ПРОЧИЕ НЕДОСТАТКИ** | | |  | |
| 8 |  |  |  |  | 2 000  за 1 п.м./шт./м2 | |

Представитель Заказчика: должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика: должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |

Приложение №12

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013 г

**Уведомление**

**о случаях нанесения ущерба по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**о других нарушениях**

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Дата, время и место нанесения ущерба\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Краткое описание нанесения ущерба\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Меры, принятые к устранению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Подпись Ф.И.О.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Лепешкин

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №13

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

**ПРЕДПИСАНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Подрядчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании п.п.\_\_\_\_\_\_ Контракта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_, технической документации, выявленные в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения  дефекта, недостатка, нарушения |
|  |  |  |  |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Представитель Заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Представитель Подрядчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика: Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Лепешкин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_