*Приложение к извещению*

*о проведении запроса котировок*

|  |  |
| --- | --- |
| **Смета № 1** | |
| **на проектные (изыскательские) работы** | |
|  | |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ | Разработка ПСД на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома по адресу: ул. Веры Фигнер, 5, |
|  |  |
| Наименование проектной (изыскательской) организации |  |
|  |  |
| Наименование организации заказчика |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)\*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) \* проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трехэтажные жилые дома | Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. 2012 г. Таблица № 1. Жилые дома, гостиницы, общежития п.1.3 A=135.0 тыс.руб; B=0.01 тыс.руб; Осн. показ. Х=4375(м3)  Количество = 1 Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,58 Стадия: Техническая документация  Кст = 1 Разделы проектной документации: 1. Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции  (6% = 41280.00 руб.) 2. Сметная документация (0.316% = 2174.08 руб.) Коэффициенты: K1 = 1.075 (Уральский коэффициент) (Ценообразующий) | Полный комплекс работ (100%):  (A + B \* Хзад) \* Количество \* Кст \* Ктек \* K1  (135.0 тыс.руб + 0.01 тыс.руб \* 4375) \* 1 \* 1 \* 3,58 \* 1.075  6.316%  (6.0% + 0.316%) = 6.316% | 43448.99 |
| 2 | Итого по смете: |  |  | 43448.99 |
| 3 | НДС |  | 18% от п. 2 | 7820.82 |
|  | **Всего по смете:** |  | **Сумма от п. 2,3** | **51269.81** |

|  |
| --- |
|  |
| Всего по смете (руб.): | 51269.81 (Пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят девять рублей восемьдесят одна копейка) |