Приложение № 4

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

**Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Требования к товару*** | ***Параметры и условия требований к товару*** | **Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий**  **(указать)** |
| **1** | **Ставень рентгенозащитный металлический** | | |
|  | Производитель | указать |  |
|  | Маркировка | указать |  |
|  | Свинцовый эквивалент, не ниже | 1,0 |  |
|  | Конструкция коробки | Труба вокруг |  |
|  | Замок врезной | наличие |  |
|  | Ручка защелка | наличие |  |
|  | Торцевая задвижка, не менее шт. | 4 |  |
|  | Покраска | порошковая |  |
|  | Цвет | серый |  |
| **2** | **Дверь рентгенозащитная металлическая с окном** | | |
|  | Производитель | указать |  |
|  | Маркировка | указать |  |
|  | Свинцовый эквивалент, не ниже | 2,0 |  |
|  | Конструкция коробки | Труба вокруг |  |
|  | Замок врезной | наличие |  |
|  | Ручка защелка | наличие |  |
|  | Покраска | порошковая |  |
|  | Цвет | серый |  |
|  | Окно рентгенозащитное (далее «окно») | наличие |  |
|  | Свинцовый эквивалент окна, не ниже | 2,5 |  |
|  | Ширина окна, не менее мм | 500 |  |
|  | Высота окна, не менее мм | 500 |  |
|  | Рама металлическая на окне | наличие |  |
|  | Открывание окна | Нераспашное |  |
| **3** | **Рентгенозащитный раствор** | | |
|  | Цвет | указать |  |
|  | Связующее | указать |  |
|  | Наполнитель | указать |  |
|  | Минимальная толщина слоя, не менее мм | 5 |  |
|  | Максимальная толщина слоя, не менее мм | 60 |  |
|  | Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя 10 мм, не более кг | 22,5 |  |
|  | Расход воды на 1 кг сухой смеси, не более л | 0,25 |  |
|  | Время использования, не более час. | 2 |  |
|  | Прочность раствора на сжатие через 7 сут., не менее МПа | 17 |  |
|  | Морозостойкость, не ниже | F50 |  |
|  | Плотность раствора, не менее г/см3 | 2,7 |  |
| **4** | **Краска водно-дисперсионная акриловая** | | |
|  | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Водостойкость | Наличие |  |
|  | Акриловая связующая | Наличие |  |
|  | Высыхание при +20°С; не более час. | 4 |  |
|  | Расход на один слой, не более л/кв.м | 0,15 |  |
|  | Плотность, не более кг/л | 1,5 |  |
|  | Блеск: | Полуглянцевый |  |
|  | Стойкость к мытью, не менее проходов щеткой | 5000 |  |
|  | Химстойкость: | Выдерживает кратковременное воздействие слабых растворителей, воздействие бытовых моющих средств, дезинфицирующих растворов. |  |