Приложение №2

к извещению о проведение запроса котировок на выполнение работ по обустройству родников

Кировского района г. Перми.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  (локальная смета) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | **На Выполнение работ по обустройству родников Кировского района г.Перми в 2013 году** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Основание:  Сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_83 848,63  Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_19 584,8  Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2013г | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Раздел 1. Ремонт родника в м/р "Налимиха"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР46-06-009-05** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка деревянного строения | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 0,23 | 1052,47 | 326,61 | 725,86 | 103,73 | 242,07 | 75,12 | 166,95 | 23,86 | 38,29 | 8,81 | 7,1 | 1,63 |
| 2 | **ФЕР47-01-001-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Очистка участка от мусора по периметру строения | 100 м2 | 1 | 30,5 | 30,5 |  |  | 30,5 | 30,5 |  |  | 3,91 | 3,91 |  |  |
| 3 | **ФЕРр66-10-6** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Очистка русла от мокрого грунта, ила и грязи без труб и арматуры | 1 м3 ила, грязи | 3 | 44,39 | 42,18 | 2,21 |  | 133,17 | 126,54 | 6,63 |  | 5,45 | 16,35 |  |  |
| 4 | **ФЕР09-05-006-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Резка стальной трубы для устройства желоба | 1 м реза | 10 | 3,6 | 3,05 | 0,55 |  | 36 | 30,5 | 5,5 |  | 0,34 | 3,4 |  |  |
| 5 | **ФЕР11-01-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Уплотнение грунта: щебнем под настил пола | 100 м2 площади уплотнения | 0,1 | 704,22 | 64,53 | 86,31 | 9,24 | 70,42 | 6,45 | 8,63 | 0,92 | 7,7 | 0,77 | 0,88 | 0,09 |
| 6 | **ФЕР06-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство фундаментов под стойки, бетонирование под желоб | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,006 | 58585,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 351,51 | 8,42 | 9,54 | 1,46 | 180 | 1,08 | 18 | 0,11 |
| 7 | **ФЕР22-01-011-08** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,01 | 206427,44 | 6147,9 | 20032,5 | 2175,35 | 2064,27 | 61,48 | 200,33 | 21,75 | 594 | 5,94 | 165,3 | 1,65 |
| 8 | **ФЕРр69-10-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,07 | 90,17 | 21,41 | 1,74 |  | 6,31 | 1,5 | 0,12 |  | 2,51 | 0,18 |  |  |
| 9 | **ФЕР10-01-053-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Монтаж стоек деревянных: брус антисептированный 150\*150\*3500 в бетон, с гидроизоляцией рубероидомпо битумной мастике в земле-4 шт | 1 м3 | 0,3 | 2855,67 | 414,9 | 35,97 | 1,89 | 856,7 | 124,47 | 10,79 | 0,57 | 42,51 | 12,75 | 0,14 | 0,04 |
| 11 | **ФЕР11-01-004-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,02 | 2750,72 | 520,45 | 321,32 | 4,52 | 55,01 | 10,41 | 6,43 | 0,09 | 46,18 | 0,92 | 0,39 | 0,01 |
| 13 | **ФЕР10-01-012-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Обшивка стен: доска обрезная т.25 мм | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,28 | 3527,75 | 313,63 | 49,16 |  | 987,77 | 87,82 | 13,76 |  | 36,3 | 10,16 |  |  |
| 14 | **ФЕРм38-01-006-07** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95* | Монтаж скамеек | 1 т конструкций | 0,009 | 12670,9 | 1823,6 | 3088,56 | 36,93 | 114,04 | 16,41 | 27,8 | 0,33 | 194 | 1,75 | 3,5 | 0,03 |
| 15 | **ФЕР11-01-033-02** *И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188* | Устройство скамеек из доски антисептированной т.50 мм по периметру | 100 м2 покрытия | 0,024 | 8755,48 | 569,04 | 126,14 | 8,82 | 210,13 | 13,66 | 3,03 | 0,21 | 66,71 | 1,6 | 0,76 | 0,02 |
| 16 | **ФЕР10-02-035-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Сборка: кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов | 0,11 | 1095,38 | 486,88 | 193,92 | 8,51 | 120,49 | 53,56 | 21,33 | 0,94 | 58,1 | 6,39 | 0,63 | 0,07 |
| 17 | **ФЕРр58-13-2** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой | 100 м2 кровли | 0,11 | 1032,31 | 68,3 | 6,1 |  | 113,55 | 7,51 | 0,67 |  | 8,36 | 0,92 |  |  |
| 19 | **ФЕР10-01-059-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство ванны для полоскания 1500\*1000\*400 с отверстием для слива воды | 100 шт. изделий | 0,01 | 2505,44 | 602,7 | 269,39 | 20,07 | 25,05 | 6,03 | 2,69 | 0,2 | 75,15 | 0,75 | 1,73 | 0,02 |
| 20 | **ФЕР11-01-012-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | 100 м2 пола | 0,075 | 3730,84 | 366,45 | 63,83 | 5,84 | 279,81 | 27,48 | 4,79 | 0,44 | 42,96 | 3,22 | 0,52 | 0,04 |
| 21 | **ФЕР11-01-033-02** *И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188* | Устройство пола полагам, выравнивание по кирпичным подкладкам, из доски антисептированной т.50 мм | 100 м2 покрытия | 0,075 | 8755,48 | 569,04 | 126,14 | 8,82 | 656,66 | 42,68 | 9,46 | 0,66 | 66,71 | 5 | 0,76 | 0,06 |
| 22 | **ФЕР15-04-024-01** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Простая окраска масляными составами по дереву: стен, стропил, обрешетки (за 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,67 | 921,41 | 245,16 | 4,67 | 0,12 | 617,34 | 164,26 | 3,13 | 0,08 | 28,05 | 18,79 | 0,01 | 0,01 |
| **Раздел 2. Ремонт родника ул.Шишкина, Астраханская, Нахимова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | **ФЕРр66-23-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 3 | 49,57 | 31,13 | 8,72 |  | 148,71 | 93,39 | 26,16 |  | 3,65 | 10,95 |  |  |
| 24 | **ФЕРр66-10-6** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Очистка русла от мокрого ила и грязи без труб и арматуры | 1 м3 ила, грязи | 3,4 | 44,39 | 42,18 | 2,21 |  | 150,93 | 143,42 | 7,51 |  | 5,45 | 18,53 |  |  |
| 25 | **ФЕРр65-10-2** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0,4 | 959,22 | 882,36 |  |  | 383,69 | 352,94 |  |  | 108 | 43,2 |  |  |
| **Раздел 3. Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | **ФССЦпг03-21-01-031** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза | 1 т груза | 3 | 19,68 |  | 19,68 |  | 59,04 |  | 59,04 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 7713,17 | 1484,55 | 594,29 | 51,51 |  | 175,37 |  | 3,78 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 46963,71 | 18928,04 | 3131,92 | 656,76 |  | 175,37 |  | 3,78 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в ценах 02 кв 2013г ОЗП=12,75; ЭМ=5,27; ЗПМ=12,75; МАТ=4,42 (Поз. 1-3, 24, 4-5, 11, 15, 20-21, 6-9, 13, 16, 19, 17-18, 22-23, 25-26, 14) | | | | | | | | | 39250,54 | 17443,46 | 2537,62 | 605,24 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 15863,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 19584,8) (Поз. 1-3, 24, 4-5, 11, 15, 20-21, 6-9, 13, 16, 19, 17-18, 22-23, 25, 14) | | | | | | | | | 15863,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 7226,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%\*0,8 ФОТ (от 9461,02) (Поз. 3, 24, 8, 17-18, 23, 25, 14) | | | | | | | | | 3784,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 10123,78) (Поз. 1-2, 4-5, 11, 15, 20-21, 6-7, 9, 13, 16, 19, 22) | | | | | | | | | 3442,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 69131,25 |  |  |  |  | 173,62 |  | 3,75 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 922,66 |  |  |  |  | 1,75 |  | 0,03 |
| Итого | | | | | | | | | 70053,91 |  |  |  |  | 175,37 |  | 3,78 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 24903,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 3131,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 19584,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 15863,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 7226,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Талоны на мусор | | | | | | | | | 1004,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого с учетом доп. затрат в тек ценах** | | | | | | | | | **71058,16** |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 12790,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **83848,63** |  |  |  |  | **175,37** |  | **3,78** |

Составил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Проверил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инженер СДО Е.Л.Суетина Начальник СДО Е.Н. Тамаева Начальник ОЭСБ Т.В. Беленко