Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара, используемого при производстве работ | Требования к товарам, используемым  при производстве работ (ссылка на нормативный документ ГОСТ, СНиП, ОДН, ОДМД, ВСН, технические условия) | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (заполняется участником размещения заказа) | Товарный знак (при его наличии, заполняется участником размещения заказа) предлагаемого для использования при производстве работ товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Бортовой камень БР 100.20.8** | *ГОСТ 6665-91 "Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия."*  *ГОСТ 7473-94 "Смеси бетонные. Технические условия."*  *ГОСТ 13015-2003 "Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортировки и хранения."*  *ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия."* |  |  |
| **2** | **Щебень для основания**  (фракция 10-20 мм, марка по прочности не ниже М800) | *СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги."*  *ГОСТ 8267-93 "Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия."* |  |  |
| **3** | **Бетон для омоноличивания бортового камня**  (класс бетона В 15 (М200) | *ГОСТ 28013-98 "Растворы строительные. Общие технические условия"*  *ГОСТ 7473-94"Смеси бетонные. Технические условия."* |  |  |
| **4** | **Асфальтобетонная смесь для покрытий дорожек и тротуаров**  (асфальтобетонная смесь мелкозернистая, типа Г, марки II) | *СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги."*  *ГОСТ 9128-2009 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия."* |  |  |
| **5** | **Битумная эмульсия**  (ЭБК-1, ЭБК-2) | *ГОСТ Р 52128-2003 "Эмульсии битумные дорожные. Технические условия."* |  |  |
| **6** | **Вода для полива и устройства газонного покрытия** | Вода, пригодная для нужд сельского хозяйства.ГОСТ 17.1.1.04-80 "Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования"СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" |  |  |
| **7** | **Травосмесь для устройства партерного газона**  (Травосмесь для устройства партерного газона: Мятлик Луговой - 40%, Овсяница красная - 50%, Райграс многолетний пастбищный - 10%. Крупность семян 1 мм и более) | *СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»* *МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»* |  |  |

**Примечание:** колонки 4 и 5 таблицы заполняются участником размещения заказа самостоятельно при подаче заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в соответствии с требованиями аукционной документации.