Приложение №2

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на капитальный ремонт системы освещения. Замена светильников в здании женской консультации №1 по адресу г.Пермь, ул.Солдатова,42/1.

1. Требования к работе: работы по замене сетей освещения и силовых сетей должны быть выполнены в соответствии с требованием экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций

Выключатели установить на высоте 0,8 м от пола. Установить бактерицидные облучатели и рециркуляторы ( в коридорах). Предусмотреть установку компьютерных розеток.

Светильники применить Светодиодные закрытого типа разм.60х60 см не менее 3400Лм.

Для светильников под лампу накаливания (34 шт) использовать лампы светодиодные СДЛ-Е27-88Д и ЛСД-БЕ27-5Д

3. Сметные расчеты выполнить на основе сборников федеральных расценок ФЕР – 2009 с применением коэффициентов согласно письму ФЦЦ Филиал по Пермскому краю № 01-02-13/ПФИ от 12.04.2013 г.

Составил Бородина Т.А