Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт актового зала в поликлинике №4 по адресу г.Пермь, ул.Куйбышева,111.

1. Требования к работе: работы по ремонту актового зала должны быть выполнены в соответствии с требованием экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций

Межкомнатные перегородки выполнить с двухслойной обшивкой ГКЛ и прокладкой утеплителя. Заделку проема выполнить из ГКЛ по металлическому каркасу с однослойной обшивкой.

Отделку стен выполнить декоративной штукатуркой. (согласовать с заказчиком).

Расширить дверной проем запасного выхода, установить утепленный металлический дверной блок.

Установить дверные блоки типа «Финские» белого цвета с заделкой откосов. Открывание их должно быть в коридор.

Заменить линолеум на коммерческий с толщиной защитного слоя 0,7 мм, пожарная безопасность Г2,В2, РП1,Д2,Т2.

Окраску потолка выполнить краской Парад W6 илиR3.

Разобрать существующий и установить новый помост (по согласованию с Заказчиком).

Установить светильники светодиодные (выполненные под заказ Заказчиком).

Осветительный провод по стенам и потолку провести в кабель-канале.

3. Сметные расчеты выполнить на основе сборников федеральных расценок ФЕР – 2009 с применением коэффициентов согласно письму ФЦЦ Филиал по Пермскому краю

**Работы выполнять в действующей поликлинике**. Все работы связанные с увеличением уровня шума выполнять в вечернее время.

Мусор вывозить регулярно в процессе работ.

Составил Бородина Т.А.