Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок

на выполнение работ по ремонту остановочных комплексов Кировского района г.Перми в 2013 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | | |  | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | | | |  | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  (локальная смета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |
|  | **Выполнение работ по ремонту остановочных комплексов на территории Кировского района г. Перми в 2013 году**     *(наименование работ и затрат, наименование объекта)*    Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **54633,13** руб.  Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2495,15** руб.  Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 03 кв. 2013г   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | **ФЕР27-04-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,08 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 | 187,94 | 190,55 | 10,09 | 179,1 | 15,04 | 15,72 | 1,26 | 14,81 | 1,18 | | 2 | **ФССЦ-408-0200** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 9,76 | 60 |  |  |  | 585,6 |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | **ФЕР27-04-001-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,048 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 170,59 | 9,39 | 160,38 | 13,49 | 24,19 | 1,16 | 20,6 | 0,99 | | 4 | **Калькуляция ст-ти** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 6,048 | 258 |  |  |  | 1560,38 |  |  |  |  |  |  |  | | **Установка поребрика** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | **ФЕР01-02-057-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,004 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 4,8 | 4,8 |  |  | 154 | 0,62 |  |  | | 9 | **ФЕР01-02-005-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,004 | 417,61 | 106,88 | 310,73 | 30,58 | 1,67 | 0,43 | 1,24 | 0,12 | 12,53 | 0,05 | 3,04 | 0,01 | | 10 | **ФЕР08-01-002-02** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,2 | 247,34 | 19,61 | 58,36 | 5,56 | 49,47 | 3,92 | 11,67 | 1,11 | 2,4 | 0,48 | 0,54 | 0,11 | | 12 | **ФЕР27-02-010-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,12 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 529,6 | 77,24 | 9,56 | 1,1 | 76,08 | 9,13 | 0,68 | 0,08 | | 13 | **ФССЦ-403-8023** *И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629* | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 12 | 81,34 |  |  |  | 976,08 |  |  |  |  |  |  |  | | 15 | **ФЕР01-02-061-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,004 | 729 | 729 |  |  | 2,92 | 2,92 |  |  | 97,2 | 0,39 |  |  | | **Укладка а/бетона** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | **ФЕР27-06-026-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,039 | 2623,08 |  | 39,6 | 7,66 | 102,3 |  | 1,54 | 0,3 |  |  | 0,66 | 0,03 | | 18 | **ФЕР27-06-020-01** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,078 | 61164,17 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 4770,81 | 28,74 | 186,13 | 20,48 | 38,3 | 2,99 | 19,08 | 1,49 | | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 8944,77 | 137,53 | 549,62 | 51,64 |  | 16,08 |  | 3,89 | | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 41770,61 | 1814,02 | 2962,45 | 681,13 |  | 16,08 |  | 3,89 | | В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | 03 кв 2013г ОЗП=13,19; ЭМ=5,39; ЗПМ=13,19; МАТ=4,48 (Поз. 1-4, 12-13, 16, 18, 7, 15, 9-10) | | | | | | | | | 32825,84 | 1676,49 | 2412,83 | 629,49 |  |  |  |  | | Накладные расходы | | | | | | | | | 2950,97 |  |  |  |  |  |  |  | | В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | 68% = 80%\*0,85 ФОТ (от 101,83) (Поз. 7, 15) | | | | | | | | | 69,24 |  |  |  |  |  |  |  | | 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 7,25) (Поз. 9) | | | | | | | | | 5,87 |  |  |  |  |  |  |  | | 104% = 122%\*0,85 ФОТ (от 66,34) (Поз. 10) | | | | | | | | | 68,99 |  |  |  |  |  |  |  | | 121% = 142%\*0,85 ФОТ (от 2319,73) (Поз. 1-4, 12-13, 16, 18) | | | | | | | | | 2806,87 |  |  |  |  |  |  |  | | Сметная прибыль | | | | | | | | | 1577,68 |  |  |  |  |  |  |  | | В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | 31% = 45%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 101,83) (Поз. 7, 15) | | | | | | | | | 31,57 |  |  |  |  |  |  |  | | 34% = 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 7,25) (Поз. 9) | | | | | | | | | 2,47 |  |  |  |  |  |  |  | | 54% = 80%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 66,34) (Поз. 10) | | | | | | | | | 35,82 |  |  |  |  |  |  |  | | 65% = 95%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 2319,73) (Поз. 1-4, 12-13, 16, 18) | | | | | | | | | 1507,82 |  |  |  |  |  |  |  | | **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | Автомобильные дороги | | | | | | | | | 45704,74 |  |  |  |  | 14,54 |  | 3,77 | | Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | | 202,64 |  |  |  |  | 1,01 |  |  | | Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | | | | | | | 20,69 |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,01 | | Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | | 371,19 |  |  |  |  | 0,48 |  | 0,11 | | Итого | | | | | | | | | 46299,26 |  |  |  |  | 16,08 |  | 3,89 | | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | Материалы | | | | | | | | | 36994,14 |  |  |  |  |  |  |  | | Машины и механизмы | | | | | | | | | 2962,45 |  |  |  |  |  |  |  | | ФОТ | | | | | | | | | 2495,15 |  |  |  |  |  |  |  | | Накладные расходы | | | | | | | | | 2950,97 |  |  |  |  |  |  |  | | Сметная прибыль | | | | | | | | | 1577,68 |  |  |  |  |  |  |  | | НДС 18% | | | | | | | | | 8333,87 |  |  |  |  |  |  |  | | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **54633,13** |  |  |  |  | **16,08** |  | **3,89** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |