**Приложение №3**

**к извещению о проведении**

**запроса котировок**

**№0356300040013000037 от 16.10.2013**

**Расчет стоимости**

**На выполнение работ по перечню мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа на 2013-2015 годы, за 2013 год (ремонт лестницы с пандусом на перекрестке ул. М. Загуменных и ул. Ветлужская).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | ВСЕГО затрат, руб. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| *Разборка лестницы* | | | | | |
| **1** | **ФЕР46-04-001-02** | Разборка: бетонных фундаментов | 1 м3 | 2,6 | 12 870,00 |
| **2** | **ФССЦпг01-01-01-041** | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 6,5 | 1 886,00 |
| **3** | **ФССЦпг03-21-01-030** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 6,5 | 845,00 |
| *Устройство основания* | | | | | |
| **4** | **ФЕР27-04-001-04** | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0079 | 270,00 |
| **5** | **ПСВ №7, 2013, стр.96** | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1,1455 | **1 118,00** |
| *Устройство лестницы из монолитного железобетона в деревянной опалубке* | | | | | |
| **6** | **ФЕР06-01-001-23** | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм 115 414,99 = 115 414,99 + 101,5 x (665,00 - 665,00) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,026 | 15 958,00 |
| **7** | **ФЕРр56-23-1Прим.** | Обрамление ступеней угловой сталью | 1 т | 0,03328 | 1 353,00 |
| *Установка деталей закладных ЗД1 и ЗД2* | | | | | |
| **8** | **ФЕР06-01-015-07** | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,006352 | 581,00 |
| *Прикрепление пандуса к закладным деталям* | | | | | |
| **9** | **ФЕРр54-8-1** | Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных 274,22 = 8 103,39 - 1,02 x 6 328,00 - 0,0025 x 1 436,20 - 0,045 x 10 100,00 - 0,265 x 580,00 - 0,22 x 519,80 - 0,37 x 1 752,60 | 1 т балок | 0,063812 | 518,00 |
| **10** | **ПСВ №7,2013,стр.103** | Швеллеры №10 сталь марки Ст3пс | т | 0,024052 | 602,00 |
| **11** | **ПСВ №7,2013,стр. 103** | Швеллеры №16 сталь марки Ст3пс | т | 0,03976 | 1 022,00 |
| *Прикрепление перил к закладным деталям* | | | | | |
| **12** | **ФЕР46-05-008-03** | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | 1 т металлоконструкций | 0,038272 | 1 054,00 |
| **13** | **ФССЦ-103-0135** | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 12,8 | 1 129,00 |
| *Окраска перильного ограждения и пандуса* | | | | | |
| **14** | **ФЕРр62-35-1** | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0469 | 761,00 |
| **ИТОГО** | | | | | 39 967,00 |
| НДС 18% | | | | | 7 194,06 |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | 47 161,06 |

|  |
| --- |
|  |

Примечание:

1. Письмо Министерства регионального развития РФ от 27 ноября 2012г. № 2536-ИП/12/ГС «О нормативах накладных расходов и сметной прибыли»;