Приложение №2

к извещению о проведению запроса котировок на выполнение работ по ремонту

внутренних помещений по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4 от 23.10.2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | | | |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | | | |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | | | |  |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (локальная смета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **на выполнение работ по ремонту внутренних помещений по адресу: г.Пермь, ул.Адмирала Нахимова,4.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | *(наименование работ и затрат, наименование объекта)*  Основание:  Сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **115 425,92** руб.  строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **90 923,94** руб.  монтажных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **6 894,64** руб.  Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **21 437,04** руб.  Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**157,54** чел.час  Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2013г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **№ пп** | | **Обоснование** | **Наименование** | | **Ед. изм.** | **Кол** | **Стоимость единицы, руб.** | | | | | | | | | | | **Общая стоимость, руб.** | | | | | | | | | **Т/з осн. раб.на ед.** | | **Т/з осн. раб. Всего** | | | **Т/з мех. на ед.** | | **Т/з мех. Всего** |
| **Всего** | | | | | **В том числе** | | | | | | **Всего** | **В том числе** | | | | | | | |
| **Осн.З/п** | | | **Эк.Маш** | | **З/пМех** | **Осн.З/п** | **Эк.Маш** | | | | | **З/пМех** | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | 13 | | 14 | | 15 | | | 16 | | 17 |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **ФЕР17-01-004-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка писсуаров | | 10 компл. | 0,1 | 2266,32 | | | | | 318,19 | | | 186,15 | | 12,95 | 226,63 | 31,82 | 18,62 | | | | | 1,3 | | 33,85 | | 3,39 | | | 1,08 | | 0,11 |
| 2 | | **ФССЦ-301-0532** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Писсуары керамические шамотированные (уриналы) без арматуры | | компл. | -1 | 169,7 | | | | |  | | |  | |  | -169,7 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 3 | | **тек.цена с доставкой** | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые (12000 руб/1,18/4,48) | | компл. | 1 | 2269,98 | | | | |  | | |  | |  | 2269,98 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 6 | | **ФЕР17-01-008-01** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | | 10 компл. | 0,1 | 24646,37 | | | | | 821,18 | | | 105,4 | | 12,15 | 2464,64 | 82,12 | 10,54 | | | | | 1,22 | | 87,36 | | 8,74 | | | 0,99 | | 0,1 |
| 7 | | **ФССЦ-301-1513** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2 | | компл. | -1 | 2370 | | | | |  | | |  | |  | -2370 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 8 | | **ФЕР16-06-005-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | | 1 счетчик (водомер) | 1 | 1177,56 | | | | | 3,85 | | | 0,87 | |  | 1177,56 | 3,85 | 0,87 | | | | |  | | 0,41 | | 0,41 | | |  | |  |
| 9 | | **ФССЦ-301-3165** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм | | шт. | -1 | 1172 | | | | |  | | |  | |  | -1172 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 10 | | **ФССЦ-301-3139** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94* | Счетчик холодной воды | | шт. | 1 | 131,23 | | | | |  | | |  | |  | 131,23 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 11 | | **ФЕРр69-3-4** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Прорезка отверстий для трубопроводов в стенах и перегородках, с вырезкой отверстий в панелях пластиковых | | 100 отверстий | 0,02 | 483,91 | | | | | 364,23 | | | 119,68 | |  | 9,68 | 7,29 | 2,39 | | | | |  | | 42,7 | | 0,85 | | |  | |  |
| 12 | | **ФЕР46-03-001-01** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | | 100 отверстий | 0,04 | 2031,09 | | | | | 166,43 | | | 723,53 | | 190,24 | 81,24 | 6,66 | 28,94 | | | | | 7,61 | | 17,3 | | 0,69 | | | 16,4 | | 0,66 |
| 14 | | **ФЕРр53-12-3** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Укрепление перегородки под навеску водонагревателя (прим) | | 100 м сжимов и подкосов | 0,055 | 5812,12 | | | | | 1512,26 | | | 54,34 | |  | 319,67 | 83,17 | 2,99 | | | | |  | | 175,03 | | 9,63 | | |  | |  |
| 15 | | **ФЕРр69-4-2** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов | | 100 отверстий | 0,02 | 884,05 | | | | | 593,18 | | | 0,63 | | 0,23 | 17,68 | 11,86 | 0,01 | | | | |  | | 69,54 | | 1,39 | | | 0,02 | |  |
| 16 | | **ФЕРр65-5-7** *И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358* | Смена смесителей | | 100 шт. | 0,02 | 16280,74 | | | | | 1814 | | | 7,85 | |  | 325,61 | 36,28 | 0,16 | | | | |  | | 200 | | 4 | | |  | |  |
| 17 | | **ФССЦ-301-1527** *И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356* | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | | шт. | -2 | 143 | | | | |  | | |  | |  | -286 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 18 | | **тек.цена с доставкой расчет цены: 2000 р/1,18/4,48** | Смеситель на мойку | | компл. | 2 | 378,33 | | | | |  | | |  | |  | 756,66 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 19 | | **ФЕР16-04-002-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:до 20 мм | | 100 м трубопровода | 0,25 | 3753,4 | | | | | 1887,18 | | | 1362,19 | | 181,17 | 938,35 | 471,8 | 340,55 | | | | | 45,29 | | 190,24 | | 47,56 | | | 13,42 | | 3,36 |
| 20 | | **ФЕР16-04-001-01** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | | 100 м трубопровода | 0,05 | 4623,61 | | | | | 637,26 | | | 2,86 | | 0,27 | 231,18 | 31,86 | 0,14 | | | | | 0,01 | | 64,24 | | 3,21 | | | 0,02 | |  |
| 21 | | **ФЕР16-05-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | | 1 шт. | 10 | 75,85 | | | | | 13,33 | | | 3,71 | |  | 758,5 | 133,3 | 37,1 | | | | |  | | 1,47 | | 14,7 | | |  | |  |
| 23 | | **ФССЦ-302-0002** *И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359* | Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | | шт. | 10 | 38,24 | | | | |  | | |  | |  | 382,4 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 24 | | **ФЕР22-03-002-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, тройников и пр.арматуры на трубопроводы водоснабжения и канализации | | 10 фасонных частей | 2,5 | 388,35 | | | | | 43,54 | | | 262,25 | | 35,24 | 970,88 | 108,85 | 655,63 | | | | | 88,1 | | 4,8 | | 12 | | | 2,61 | | 6,53 |
| 29 | | **ФЕР15-01-050-01** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по каркасу *(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* | | 100 м2 облицовки | 0,35 | 447,35 | | | | | 368,3 | | | 79,05 | | 1,02 | 156,57 | 128,91 | 27,66 | | | | | 0,36 | | 40,12 | | 14,04 | | | 0,088 | | 0,03 |
| 30 | | **ФЕР15-01-050-01** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Обратная установка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по каркасу *(МАТ=0,5)* | | 100 м2 облицовки | 0,35 | 5496,8 | | | | | 460,38 | | | 98,81 | | 1,28 | 1923,88 | 161,13 | 34,58 | | | | | 0,45 | | 50,15 | | 17,55 | | | 0,11 | | 0,04 |
| 31 | | **ФЕР20-02-002-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка решеток радиаторных площадью в свету: до 0,5 м2 | | 1 решетка | 1 | 19,56 | | | | | 13,1 | | | 2,37 | |  | 19,56 | 13,1 | 2,37 | | | | |  | | 1,46 | | 1,46 | | |  | |  |
| 32 | | **ФЕР11-01-040-01** *И3-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509* | Облицовка уголком декоративным по стенам и проемам (прим) | | 100 м плинтуса | 0,2 | 1375,71 | | | | | 87,74 | | | 2,62 | |  | 275,14 | 17,55 | 0,52 | | | | |  | | 8,99 | | 1,8 | | |  | |  |
| 33 | | **ФЕР15-01-047-16** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Демонтаж потолков реечных *(ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)* | | 100 м2 поверхности облицовки | 0,029 | 470,98 | | | | | 407,43 | | | 63,55 | | 1,35 | 13,66 | 11,82 | 1,84 | | | | | 0,04 | | 43,344 | | 1,26 | | | 0,1 | |  |
| 34 | | **ФЕР10-01-093-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,029 | 141,97 | | | | | 75,25 | | | 64,88 | | 0,7 | 4,12 | 2,18 | 1,88 | | | | | 0,02 | | 8,98 | | 0,26 | | | 0,06 | |  |
| 35 | | **ФЕРр67-4-3** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Ревизия светильника потолочного | | 100 шт. | 0,01 | 50,24 | | | | | 49,3 | | | 0,94 | | 0,35 | 0,5 | 0,49 | 0,01 | | | | |  | | 6,32 | | 0,06 | | | 0,03 | |  |
| 37 | | **ФЕРр67-3-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Демонтаж кабеля | | 100 м | 0,055 | 75,5 | | | | | 75,19 | | | 0,31 | | 0,12 | 4,15 | 4,14 | 0,01 | | | | | 0,01 | | 9,64 | | 0,53 | | | 0,01 | |  |
| 38 | | **ФЕРм08-02-409-01** *Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747* | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | | 100 м | 0,055 | 1739,1 | | | | | 223,72 | | | 58,55 | | 1,49 | 95,65 | 12,3 | 3,22 | | | | | 0,08 | | 23,8 | | 1,31 | | | 0,11 | | 0,01 |
| 39 | | **тек.цена с доставкой** | труба гофрированная | | м | 5,5 | 5,2 | | | | |  | | |  | |  | 28,6 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 40 | | **ФЕРм08-02-412-01** *Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747* | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | | 100 м | 0,055 | 257,87 | | | | | 52,73 | | | 2,42 | | 0,14 | 14,18 | 2,9 | 0,13 | | | | | 0,01 | | 5,61 | | 0,31 | | | 0,01 | |  |
| 41 | | **тек.цена с доставкой** | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | | 1м | 5,5 | 5,48 | | | | |  | | |  | |  | 30,14 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 42 | | **ФЕР15-01-047-16** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство: потолков реечных алюминиевых | | 100 м2 поверхности облицовки | 0,029 | 29426,16 | | | | | 1018,58 | | | 158,88 | | 3,38 | 853,36 | 29,54 | 4,61 | | | | | 0,1 | | 108,36 | | 3,14 | | | 0,25 | | 0,01 |
| 43 | | **ФЕРм08-03-591-08** *Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321* | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | | 100 шт. | 0,01 | 788,01 | | | | | 428,54 | | | 22,16 | | 0,54 | 7,88 | 4,29 | 0,22 | | | | | 0,01 | | 43,2 | | 0,43 | | | 0,04 | |  |
| 44 | | **ФССЦ-503-0482** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | | шт. | 1 | 19,83 | | | | |  | | |  | |  | 19,83 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 45 | | **ФЕРм08-02-409-01** *Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747* | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | | 100 м | 0,3 | 1739,1 | | | | | 223,72 | | | 58,55 | | 1,49 | 521,73 | 67,12 | 17,57 | | | | | 0,45 | | 23,8 | | 7,14 | | | 0,11 | | 0,03 |
| 46 | | **тек.цена с доставкой** | труба гофрированная | | м | 30 | 5,2 | | | | |  | | |  | |  | 156 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 47 | | **ФЕРм08-02-412-01** *Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747* | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | | 100 м | 0,3 | 257,87 | | | | | 52,73 | | | 2,42 | | 0,14 | 77,36 | 15,82 | 0,73 | | | | | 0,04 | | 5,61 | | 1,68 | | | 0,01 | |  |
| 48 | | **тек.цена с доставкой** | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | | 1м | 30 | 5,48 | | | | |  | | |  | |  | 164,4 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11430,9 | 1480,15 | 1193,29 | | | | | 145,1 | |  | | 157,54 | | |  | | 10,88 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65188,43 | 19523,17 | 6431,84 | | | | | 1913,87 | |  | | 157,54 | | |  | | 10,88 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 03 кв 2013г ОЗП=13,19; ЭМ=5,39; ЗПМ=13,19; МАТ=4,48 (Поз. 1-3, 6-10, 18-21, 23, 31, 11, 15, 12, 14, 16-17, 24, 29-30, 33, 42, 32, 34, 41, 44, 48, 35, 37-40, 43, 45-47) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53757,53 | 18043,03 | 5238,54 | | | | | 1768,77 | |  | |  | | |  | |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21494,33 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 66% = 78%\*0,85 ФОТ (от 252,59) (Поз. 11, 15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 166,71 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 72% = 85%\*0,85 ФОТ (от 61,2) (Поз. 35, 37) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44,06 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 73% = 86%\*0,85 ФОТ (от 1097,01) (Поз. 14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800,82 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 1358,83) (Поз. 38-40, 43, 45-47) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1100,65 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 88% = 103%\*0,85 ФОТ (от 478,53) (Поз. 16-17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 421,11 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 89% = 105%\*0,85 ФОТ (от 4383,7) (Поз. 29-30, 33, 42) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3901,49 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 94% = 110%\*0,85 ФОТ (от 188,23) (Поз. 12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176,94 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 100% = 118%\*0,85 ФОТ (от 29,01) (Поз. 34, 41, 44, 48) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,01 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 105% = 123%\*0,85 ФОТ (от 231,48) (Поз. 32) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 243,05 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 109% = 128%\*0,85 ФОТ (от 10758,69) (Поз. 1-3, 6-10, 18-21, 23, 31) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11726,97 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 111% = 130%\*0,85 ФОТ (от 2597,77) (Поз. 24) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2883,52 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11135,82 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 40% = 50%\*0,8 ФОТ (от 252,59) (Поз. 11, 15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,04 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 37% = 55%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 4383,7) (Поз. 29-30, 33, 42) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1621,97 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 48% = 60%\*0,8 ФОТ (от 478,53) (Поз. 16-17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 229,69 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 43% = 63%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 29,01) (Поз. 34, 41, 44, 48) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,47 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 52% = 65%\*0,8 ФОТ (от 1420,03) (Поз. 35, 37-40, 43, 45-47) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 738,41 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 56% = 70%\*0,8 ФОТ (от 1097,01) (Поз. 14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 614,33 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 48% = 70%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 188,23) (Поз. 12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90,35 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 51% = 75%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 231,48) (Поз. 32) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118,05 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 56% = 83%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 10758,69) (Поз. 1-3, 6-10, 18-21, 23, 31) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6024,87 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 61% = 89%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 2597,77) (Поз. 24) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1584,64 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90923,94 |  |  | | | | |  | |  | | 146,08 | | |  | | 10,84 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6894,64 |  |  | | | | |  | |  | | 11,46 | | |  | | 0,04 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97818,58 |  |  | | | | |  | |  | | 157,54 | | |  | | 10,88 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39233,42 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6431,84 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21437,04 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21494,33 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11135,82 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17607,34 |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **115425,92** |  |  | | | | |  | |  | | **157,54** | | |  | | **10,88** |