Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «05» ноября 2013 г. № 0856300000213000063

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

**на выполнение ремонтных работ оборудования комплекса фото- и видеофиксации, входящего в состав комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на территории г. Перми**

**1. Общие положения**

1.1. Ремонт оборудования комплекса фото- и видеофиксации, входящего в состав комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, производится в рамках устранения механического повреждения оборудования и восстановления работоспособности комплекса.

1.2.  Место проведения работ:

1.2.1. г. Пермь, перекресток ул. Окулова – ул. Петропавловская.

**2. Состав и порядок выполнения работ**

* 1. Работы по ремонту оборудования на перекрестке ул. Окулова – ул. Петропавловская:

2.1.1. Демонтаж кабеля питания комплекса фото- и видеофиксации;

2.1.2. Демонтаж шкафа управления ПТИК «Одиссей» комплекса фото- и видеофиксации;

2.1.3. Монтаж кабеля питания комплекса фото- и видеофиксации;

2.1.4. Монтаж шкафа управления ПТИК «Одиссей» комплекса фото- и видеофиксации;

2.1.5. Проверка работоспособности и настройка работы комплекса фото- и видеофиксации.

2.2. Подготовка исполнительной документации на выполненные работы с учетом испытательных работ.

1. **Требования к производству работ**

3.1. Монтаж/демонтаж элементов комплекса фото- и видеофиксации должен производиться согласно технической документации изготовителя оборудования.

3.2. Все работы по монтажу/демонтажу, настройке оборудования Подрядчик самостоятельно в установленном порядке согласовывает со всеми лицами, интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве работ.

3.3. Все дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, необходимые при выполнении работ по монтажу/демонтажу и подключению, приобретаются Подрядчиком самостоятельно и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, приобретаемые Подрядчиком, должны иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

3.4. Работы по настройке и программированию оборудования должны проводиться обученными (квалифицированными) специалистами, прошедшими обучение в организации - изготовителе оборудования.

3.5. При проведении работ по техническому подключению и настройке комплекса фото- и видеофиксации Подрядчиком необходимо обеспечить соблюдение правил техники безопасности труда и соблюдение требований действующего законодательства:

- ГОСТ 24.501-82 – «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ 52289-2004 – «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».