Приложение №2

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на капитальный ремонт помещений (вестибюля, коридора и кабинета) в женской консультации №2, расположенной по адресу г.Пермь, ул. Н.Островского,111

1. Требования к работе: работы по устройству регистратуры должны быть выполнены в соответствии с требованиями СаНПина и строительными нормами и правилами.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций и согласованы с заказчиком.

Выполнить сплошное выравнивание стен помещений, грунтовку и окраску стен водоэмульсионной интерьерной краской **ПАРАД W 6** моющейся с применением хим. средств.

Поверхности пола выровнить ( с устройством пандусов) и уложить плитку-керамогранит на площадку и пандусы. Все материалы( качество, цвет) согласовать с Заказчиком

Заменить выключатели, розетки на 2х гнездовые. Заменить растровые светильники на светодиодные закрытого типа, не менее 3500 Лм.

Линолеум должен отвечать требованиям Пожнадзора (укладывается на путях эвакуации). Должен иметь следующие параметры: Г1,В2,РП1,Д2,Т2 и толщину защитной пленки не менее 0,7 мм. (Таркретт Монолит).

Оформить дверной проем.

Электрокабель проложить в бороздах по стенам.

Существующую систему ОПС разобрать и по окончании работ восстановить.

Регулярно вывозить мусор.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

Составил Бородина Т.А