Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок

от «18 » ноября 2013 года

№0356300030513000050

**Техническое задание**

на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций   
и инженерного оборудования объектов нежилого муниципального фонда города Перми

**1. ул. Тургенева,6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет обследования | Стены, перегородки в нежилых помещениях площадью 205,2 м2, расположенных в подвале 3-х этажного многоквартирного дома (помещения №№ 1-7, 9, 11, 12, 22-27 по плану строения от 30.09.2008) **по ул. Тургенева,6** |
| 2 | Цель обследования | Выявление отклонений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, а также отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в результате демонтажа перегородки, а также реконструкция помещений из помещений дровяников жилого дома в нежилые помещения. |
| 3 | Состав работ, выполняемых исполнителем | - выполнение необходимых обмеров,  - вскрытие (по необходимости) и определение фактических размеров сечений строительных конструкций,  - определение прочности бетона, кирпичей методом неразрушающего контроля,  - фотофиксация общих видов, участков вскрытий строительных конструкций,  - сбор исходных данных, необходимых для выполнения поверочных расчетов, анализа и оценки несущей способности строительных конструкций. |
| 4 | Количество экземпляров заключения Исполнителя | 2 экземпляра |

**2. ул. Малкова,28/6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет обследования | Стены, перегородки нежилых помещений площадью 336,4 м2, расположенных на 10-м, 11-м этажах многоквартирного дома (помещения № 8 на 10-м этаже, помещений №№ 2, 3, 5 на 11-м этаже по плану строения от 18.11.2009) **по ул. Малкова,28/6** |
| 2 | Цель обследования | Выявление отклонений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, а также отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в результате заложения и пробивки проемов, устройства лестниц, демонтажа сан.узла. |
| 3 | Состав работ, выполняемых исполнителем | - выполнение необходимых обмеров,  - вскрытие (по необходимости) и определение фактических размеров сечений строительных конструкций,  - определение прочности бетона, кирпичей методом неразрушающего контроля,  - фотофиксация общих видов, участков вскрытий строительных конструкций,  - сбор исходных данных, необходимых для выполнения поверочных расчетов, анализа и оценки несущей способности строительных конструкций. |
| 4 | Количество экземпляров заключения Исполнителя | 2 экземпляра |

**3. ул. Тургенева,31**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет обследования | Стены, перегородки, инженерное оборудование нежилых помещениях площадью 669,0 м2, расположенных в подвале 5-ти этажного многоквартирного дома (помещения №№ 1-9, 12, 13, 16-18, 21, 28, 29, 30-40 по плану строения от 09.09.2008) **по ул. Тургенева,31** |
| 2 | Цель обследования | Выявление отклонений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, а также отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в результате демонтажа и возведения перегородок, реконструкции помещений №№ 1-9, 30-40 из технического подполья в нежилые помещения. |
| 3 | Состав работ, выполняемых исполнителем | - выполнение необходимых обмеров,  - вскрытие (по необходимости) и определение фактических размеров сечений строительных конструкций,  - определение прочности бетона, кирпичей методом неразрушающего контроля,  - фотофиксация общих видов, участков вскрытий строительных конструкций,  - сбор исходных данных, необходимых для выполнения поверочных расчетов, анализа и оценки несущей способности строительных конструкций,  - дополнительно технический отчет должен содержать информацию о наличии или отсутствии общедомового оборудования (бойлер, водомерный узел, электрощит и т.п.). |
| 4 | Количество экземпляров заключения Исполнителя | 2 экземпляра |

**4. ул. Постаногова,1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет обследования | Стены, инженерное оборудование в нежилом помещении общей площадью 14,5 м2, расположенном на 1-м этаже 9-ти этажного многоквартирного дома (помещение № 1 по плану строения от 25.02.2013) по **ул. Постаногова,1** |
| 2 | Цель обследования | Выявление отклонений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, а также отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в результате пробивки дверного проема и помещения из мест общего пользования жилого дома (электрощитовая) в нежилое помещение. |
| 3 | Состав работ, выполняемых исполнителем | - выполнение необходимых обмеров,  - вскрытие (по необходимости) и определение фактических размеров сечений строительных конструкций,  - определение прочности бетона, кирпичей методом неразрушающего контроля,  - фотофиксация общих видов, участков вскрытий строительных конструкций,  - сбор исходных данных, необходимых для выполнения поверочных расчетов, анализа и оценки несущей способности строительных конструкций,  - дополнительно технический отчет должен содержать информацию о наличии или отсутствии общедомового оборудования (электрощит, водомерный узел, бойлер и т.п.). |
| 4 | Количество экземпляров заключения Исполнителя | 2 экземпляра |

**5. ул. Ш.Космонавтов,203**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет обследования | Стены и инженерное оборудование нежилых помещений площадью 73,5 м2 (помещения №№ 6, 7, 13, 14, 15 по плану строения от 25.06.2013), расположенных в подвале 5-ти этажного многоквартирного дома по **ул. Ш.Космонавтов,203** |
| 2 | Цель обследования | Выявление отклонений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, а также отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции технических помещений в нежилые и помещений №№ 6, 7 из подвала в нежилые помещения. |
| 3 | Состав работ, выполняемых исполнителем | - выполнение необходимых обмеров,  - вскрытие (по необходимости) и определение фактических размеров сечений строительных конструкций,  - определение прочности бетона, кирпичей методом неразрушающего контроля,  - фотофиксация общих видов, участков вскрытий строительных конструкций,  - сбор исходных данных, необходимых для выполнения поверочных расчетов, анализа и оценки несущей способности строительных конструкций,  - дополнительно технический отчет должен содержать информацию о наличии или отсутствии общедомового оборудования (бойлер, водомерный узел, электрощит и т.п.). |
| 4 | Количество экземпляров заключения Исполнителя | 2 экземпляра |

**6. пос. Новые Ляды, ул. Островского,81**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет обследования | Стены, перегородки и инженерное оборудование в нежилых помещениях площадью 76,9 м2 (помещения №№ 1-4, 12 по плану строения от 11.05.2011), расположенных в подвале 3-х этажного многоквартирного домапо **ул. Островского,81** |
| 2 | Цель обследования | Выявление отклонений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, а также отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции помещений №№ 1-4, 12 из мест общего пользования жилого дома (подвальные помещения) в нежилые, а так же в результате установки и демонтажа перегородок в пом. №1, 12. |
| 3 | Состав работ, выполняемых исполнителем | - выполнение необходимых обмеров,  - вскрытие (по необходимости) и определение фактических размеров сечений строительных конструкций,  - определение прочности бетона, кирпичей методом неразрушающего контроля,  - фотофиксация общих видов, участков вскрытий строительных конструкций,  - сбор исходных данных, необходимых для выполнения поверочных расчетов, анализа и оценки несущей способности строительных конструкций,  - дополнительно технический отчет должен содержать информацию о наличии или отсутствии общедомового оборудования (бойлер, водомерный узел, электрощит и т.п.). |
| 4 | Количество экземпляров заключения Исполнителя | 2 экземпляра |

**7. ул. Ш.Космонавтов,173**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет обследования | Антресоль, стены, перегородки нежилых помещений площадью 275,2 м2 (помещения №№ 1, 7, 8, 10, 11, 16, 19 по плану строения от 17.09.2008), расположенных в мезонине 5-ти этажного многоквартирного дома по **ул. Ш.Космонавтов,173** |
| 2 | Цель обследования | Выявление отклонений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, а также отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в результате заложения и пробивки новых проемов (пом. № 1, 16), установки перегородок (пом. №№ 7, 8, 10, 11, 19), возведения антресоли. |
| 3 | Состав работ, выполняемых исполнителем | - выполнение необходимых обмеров,  - вскрытие (по необходимости) и определение фактических размеров сечений строительных конструкций,  - определение прочности бетона, кирпичей методом неразрушающего контроля,  - фотофиксация общих видов, участков вскрытий строительных конструкций,  - сбор исходных данных, необходимых для выполнения поверочных расчетов, анализа и оценки несущей способности строительных конструкций. |
| 4 | Количество экземпляров заключения Исполнителя | 2 экземпляра |

**8. ул. Уральская,86а**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет обследования | Стены и инженерное оборудование нежилого помещения площадью 18,3 м2 (помещение № 8 по плану строения от 24.11.2006), расположенного в подвале 4-х этажного многоквартирного дома по **ул. Уральская,86а** |
| 2 | Цель обследования | Выявление отклонений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, а также отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции помещения № 8 из подвального помещения жилого дома в нежилое. |
| 3 | Состав работ, выполняемых исполнителем | - выполнение необходимых обмеров,  - вскрытие (по необходимости) и определение фактических размеров сечений строительных конструкций,  - определение прочности бетона, кирпичей методом неразрушающего контроля,  - фотофиксация общих видов, участков вскрытий строительных конструкций,  - сбор исходных данных, необходимых для выполнения поверочных расчетов, анализа и оценки несущей способности строительных конструкций,  - дополнительно технический отчет должен содержать информацию о наличии или отсутствии общедомового оборудования (бойлер, водомерный узел, электрощит и т.п.). |
| 4 | Количество экземпляров заключения Исполнителя | 2 экземпляра |

**9. ул. Лодыгина,28**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет обследования | Стены, перегородки и инженерное оборудование нежилых помещений площадью 151,8 м2 (помещения №№ 11, 12, 25-28, 31, 32, 47, 48, 51-53, 56, лит.а5 по плану строения от 28.06.2007), расположенных на 1-м этаже 2-х этажного административного здания по **ул.Лодыгина,28** |
| 2 | Цель обследования | Выявление отклонений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, а также отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в результате демонтажа и возведения перегородок, заложении проемов, устройства входной группы, устройства санузлов. |
| 3 | Состав работ, выполняемых исполнителем | - выполнение необходимых обмеров,  - вскрытие (по необходимости) и определение фактических размеров сечений строительных конструкций,  - определение прочности бетона, кирпичей методом неразрушающего контроля,  - фотофиксация общих видов, участков вскрытий строительных конструкций,  - сбор исходных данных, необходимых для выполнения поверочных расчетов, анализа и оценки несущей способности строительных конструкций. |
| 4 | Количество экземпляров заключения Исполнителя | 2 экземпляра |

**10. ул. Уинская,8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет обследования | Стены и инженерное оборудование нежилых помещений площадью 19,1 м2 (помещения №№ 28, 29, 30 по плану строения от 16.05.2006), расположенных на 1-м этаже 16-ти этажного многоквартирного дома по **ул. Уинская,8** |
| 2 | Цель обследования | Выявление отклонений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, а также отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в результате устройства санузла, самовольного возведения лестницы (лит.а16) и реконструкции помещений №№ 28, 29, 30 из мест общего пользования жилого дома в нежилые помещения. |
| 3 | Состав работ, выполняемых исполнителем | - выполнение необходимых обмеров,  - вскрытие (по необходимости) и определение фактических размеров сечений строительных конструкций,  - определение прочности бетона, кирпичей методом неразрушающего контроля,  - фотофиксация общих видов, участков вскрытий строительных конструкций,  - сбор исходных данных, необходимых для выполнения поверочных расчетов, анализа и оценки несущей способности строительных конструкций,  - дополнительно технический отчет должен содержать информацию о наличии или отсутствии общедомового оборудования (бойлер, водомерный узел, электрощит и т.п.). |
| 4 | Количество экземпляров заключения Исполнителя | 2 экземпляра |

**11. ул. 25 Октября,64**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет обследования | Стены нежилого помещения площадью 14,6 м2 (помещение № 18 по плану строения от 14.06.2012), расположенного в 10-ти этажном многоквартирном доме по **ул. 25 Октября,64** |
| 2 | Цель обследования | Выявление отклонений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, а также отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в результате пробивки проема в наружной стене. |
| 3 | Состав работ, выполняемых исполнителем | - выполнение необходимых обмеров,  - вскрытие (по необходимости) и определение фактических размеров сечений строительных конструкций,  - определение прочности бетона, кирпичей методом неразрушающего контроля,  - фотофиксация общих видов, участков вскрытий строительных конструкций,  - сбор исходных данных, необходимых для выполнения поверочных расчетов, анализа и оценки несущей способности строительных конструкций. |
| 4 | Количество экземпляров заключения Исполнителя | 2 экземпляра |