Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара, используемого при производстве работ | Требования к товарам, используемым  при производстве работ |
| 1 | Обработка деревянных поверхностей скамей: Лак «ZAR ULTRA EXTERIOR» по дереву полиуретановый для наружных работ. | Лак «ZAR ULTRA EXTERIOR» или эквивалент |
| 2 | Эмаль для покраски металлических элементов малых архитектурных форм, стендов. ГОСТ 6465-76 "Эмали ПФ-115. Технические условия" | Эмаль ПФ-115 высокоглянцевая |
| 3 | Песок для обновления зон отдыха  СНиП III - 10-75 "Благоустройство территорий"  СанПиН 2.6.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13 апреля 2009 г. N 01/4801-9-32 "О типовых программах производственного контроля" | Песок просеянный мытый речной, без примеси частиц гравия, глины и ила, размер частиц 0,2-2 мм. |
| 4 | Дезинфицирующее моющее средство «ДеМоС» для обработки туалетной кабины (биотуалета).  ТУ 9392-003-70124560-2005  Продукция изготовлена ООО "ЛиГ" | Дезинфицирующее моющее средство «ДеМос» или эквивалент. |
| 5 | Буй швартовый универсальный (пенополиуретан), оранжевого цвета. Для обозначения зоны купания. | Буй швартовый универсальный (пенополиуретан), оранжевого цвета. Диаметр - 25см. Длина - 32см. Обьем - 10 литров  Вес не более - 1 кг. |
| 6 | Канат полипропиленовый (плавучий) для обозначения зоны купания, диаметр 8 мм. Длиной - 150 м.  ГОСТ 30055-93. "Межгосударственный стандарт. Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия" | Канат полипропиленовый (плавучий), диаметр 8 мм. Длиной - 150 м. |