Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Техническое задание**

**на выполнение работ по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района г. Перми**

***Срок выполнения работ: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.***

***Начальная (максимальная) цена контракта: 635 167,45руб.***

Приложение №1

к техническому заданию

**Состав работ**

**по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района г. Перми.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Состав работ | | Объем работ |
| **1.Охрана территории:** | | | |
| **Период оказания услуг: 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.**  **с 01.01.2014 - 14.04.2014, с 15.10.2014 - 31.12.2014 - зимний период;**  **с 15.04.2013 - 14.10.2014 - летний период.** | | | |
| **2.Содержание территории:** | | | |
| **Период оказания услуг: с 15.04.2014 по 14.10.2014 - летний период.** | | | |
|  | - ручная уборка зоны отдыха, спортивной и детской площадок от крупного и мелкого мусора (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений). | | 8100 м2 |
| - очистка урн от мусора, с вывозкой на полигон ТБО. | | 20 урн. |
| - ручная уборка прибрежной зоны от мусора, выравнивание и перемешивание верхнего слоя песка граблями. | | 1200 м2 |
| - очистка акватории пляжа от мелкого и крупного мусора вручную. | | 250 м2 |
| - очистка кабинок для переодевания | | 2 шт. - 8 м2 |
|  | Кошение газона (сбор покошенной травы вывозка на полигон ТБО). | | 6000 м2 |
|  | Туалетная кабина (биотуалет).  - содержание: уборка мусора, обработка дезинфицирующими растворами (комплексное обслуживание). | | 1 шт.- на весь период, 1 шт.- на 18 суток (по заданию заказчика) |
|  | - содержание ограждения зоны купания (восстановление отсутствующих, оторванных буйков, каната).  Срок: с 01.06.2014 - 15.10.2014. | | Канат - 150 м  буйки - 6 шт. |
| **3.Подготовка места массового отдыха у воды к купальному сезону:** | | | |
|  | Проведение анализа воды Мотовилихинского пруда.  Заключение специализированной организации в данной сфере  (в срок до 01.06.2014).  Проведение анализа песка прибрежной зоны. Проведение химического, бактериологического, гельминтологического анализа почвы (песка прибрежной зоны Мотовилихинского пруда).  Заключение специализированной организации в данной сфере  (в срок до 01.06.2014). | | Получение заключения  Получение заключения |
|  | Комплексная уборка территории (сбор различных видов загрязнений (мусор), погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО).  Срок: с 15.04.2014 по 15.05.2014 | | 9300 м2 |
|  | Организовать место сбора и накопления отходов на территории объекта, для временного сбора и накопления отходов: типа "В" (евроконтейнер), в соответствии с решением Пермской городской Думы от 26.06.2001 № 99 "Об утверждении Правил обращения с отходами на территории города Перми".  Срок: с 15.05.2014 по 14.10.2014. | | 1 контейнер |
|  | Обновление песка. Песок просеянный мытый речной, без примеси частиц гравия, глины и ила, размер частиц 0,2-2 мм.  Срок: до 01.06.2014. | | 35 м3 |
|  | Обозначение границ плавания в местах купания:  - установка ограждения зоны купания .  Материал: канат полипропиленовый (плавучий),  Буйки швартовые универсальные (пенополиуретан, Диаметр - 25см. Длина - 32см. Обьем - 10 литров. Цвет - оранжевый), с якорями. Интервал между буйками - 20-30 м. один от другого;  Срок: до 01.06.2014. | | протяженность 120 м  - длина каната 150 м  буйки - 6 шт.  6 буйков (150 м) |
|  | Туалетная кабина (биотуалет).  - установка  Срок: до 01.06.2014 | | 1 шт.- на весь период, 1 шт.- на 18 суток (по заданию заказчика) |
|  | Текущий ремонт малых архитектурных форм (промывка, очистка, окраска, острожка, монтаж (демонтаж): | | |
| - скамьи:   * настил * металлический каркас скамьи | - лак по дереву полиуретановый для наружных работ «ZAR ULTRA EXTERIOR» или эквивалент  - краска ПФ-115 | 12,8м2 - 8шт. |
| - кабинки для переодевания | - краска ПФ-115 | 64 м2 – 2 шт. |
| - урны для мусора | - краска ПФ-115 | 17 м2 – 20 шт. |
| - навесы | - краска ПФ-115 | 42 м2 – 6 шт. |
| - столбики ограждающих конструкций | - краска ПФ-115 | Диаметр - 152 мм, высота - 0,6 м.; в кол-ве - 175 шт. |
| - сооружение спасательного поста | - краска ПФ-115 | 45 м2 |
| - покраска стоек и аншлагов | - краска ПФ-115 | 5 м2 |
| Цвет краски и лака согласовывается с Заказчиком  Срок: до 01.06.2014. | |  |
| **-** Подрядчик самостоятельно проводит анализ воды, почвы (песка): получает заключения, оформляет акт приемки в эксплуатацию места массового отдыха у воды на территории г.Перми в соответствии с постановлением администрации г.Перми от 09.06.2008г. № 503 – до 01.06.2014. В случае не выполнения Подрядчиком вышеуказанного условия Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости выполнения работ по контракту за каждый день просрочки. | | | |

Таблица №1

к техническому заданию

**Требования к услугам по охране объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Объект охраны | Место массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района г. Перми |
| 2 | Характеристики объекта охраны | Общая площадь – 9300 м2.  Имущество, передаваемое на сохранность:  - будка спасательного поста;  - площадка с уличными тренажерами;  - детская площадка с игровыми модулями;  - биотуалет количество - 1 модуль (один модуль на весь период действия договора);  - биотуалет количество - 1 модуль (один модуль выставляется на 18 суток по заданию Заказчика);  - парапет;  - спортивная площадка (ворота, ограждение);  - скамьи – 8 шт;  - урны - 20 шт;  - навесы – 6 шт;  - кабины для переодевания – 2шт;  - информационные щиты 3 шт;  - зеленые насаждения;  - столбики ограждающих конструкций - 175 шт.  - евроконтейнер типа "В", для сбора ТБО - 1 шт. |
| 3 | Оказание услуг осуществляется путем: | - Обеспечения сохранности имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности на территории организованного места отдыха у воды, в соответствии с п.2 настоящей таблицы.  До начала производства работ составляется Акт приема передачи имеющегося на объекте имущества указанного в п.2 настоящей таблицы №1 к техническому заданию (в 2-х экземплярах). По результатам подготовки объекта к купальному сезону составляется новый Акт приема передачи имеющегося на объекте имущества.  В случае хищения и повреждения переданного имущества Подрядчик обязан восстановить за свой счет, либо возместить его стоимость Заказчику. |
| 4 | Права и обязанности по охране объекта: | 1. Обеспечить на территории выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.  2. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием услуг по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.  3. Выставить пост и обеспечивать на территории общественный порядок.  4. Организовать патрулирование на территории объекта оказания услуг.  5. Принимать меры по недопущению расклеивания рекламной информации.  6. Принимать меры по предупреждению совершения террористических актов и иных преступных действий.  7. Принимать меры по недопущению въезда автотранспортных средств на территорию объекта.  8. Принимать меры по обеспечению сохранности муниципальной собственности.  9. Обо всех нарушениях общественного порядка сообщать незамедлительно Заказчику и в уполномоченные органы.  10. Представлять Заказчику еженедельные (в случае необходимости – ежедневные) отчеты по результатам деятельности.  11. Обеспечить беспрепятственный доступ на объект оказания услуг уполномоченного представителя Заказчика в течение всего периода их выполнения для осуществления контроля за ходом оказания услуг.  12. В случае приостановки оказания услуг, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.  13. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход с привлечением представителя Заказчика. |
| 5 | Требование к оказанию услуг | Организация, осуществляющая деятельность по охране объекта должна иметь лицензию на осуществление частной охранной деятельности, согласно Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". |
| 6 | Сроки исполнения обязательств: | с 1 января 2014 по 31 декабря 2014 г. |
| 7 | Режим охраны объекта | Круглосуточно, включая выходные и праздничные дни |
| 8 | Количество охранников, техники задействованной на объекте | Один охранник на сутки. Организация режима рабочего времени в соответствии с "Трудовым кодексом Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ.  Наличие средств экстренного вызова милиции. |
| 9 | Обеспечение охранников специализированной формой | Охранники должны иметь единую служебную форму одежды (летнюю и зимнюю) согласно Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". |

Приложение №2

к техническому заданию

**Критерии оценки качества работ**

**по благоустройству и содержанию места массового отдыха**

**у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района г.Перми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Балл* | *Вид содержания* | *Показатели оценки состояния благоустройства и содержания* |
| 5 | Летний период содержания | Выполнен ремонт и окраска МАФ (скамей, урн для мусора, кабинок для переодевания, навесов), горизонтальной поверхности парапета. Урны и кабинки для переодевания очищены. Туалетные кабинки установлены, очищены внутри и на прилегающей территории (5 метров от кабинки по периметру) убран мусор, кабинка обработана дезинфицирующим раствором. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Высота травостоя – не более 10 см, скошенная трава вывезена в течение суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Конструктивные элементы окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы восстановлены в течение 5 суток. Существующие аншлаги и стойки стендов окрашены, информация, нанесенная на аншлагах, обновлена. Мусор из существующего заглубленного контейнера вывезен, отсутствует мусор на прилегающей к нему территории (5 метров от контейнера по периметру). Контейнер для мусора находится в исправном состоянии. Обеспечена сохранность имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности на территории объекта. |
| 4 | Летний период содержания | Выполнен ремонт и окраска МАФ (скамей, урн для мусора, кабинок для переодевания, навесов), горизонтальной поверхности парапета. Урны и кабинки для переодевания очищены. Туалетные кабинки установлены, очищены внутри и на прилегающей территории (5 метров от кабинки по периметру) убран мусор, кабинка обработана дезинфицирующим раствором. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – не более 10 см., скошенная трава вывезена в течение суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор, небольшое количество широколиственных сорняков. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Конструктивные элементы окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы восстановлены в течение 5 суток. Существующие аншлаги и стойки стендов окрашены, информация, нанесенная на аншлагах, обновлена. Мусор из существующего заглубленного контейнера не вывезен, но контейнер не переполнен, отсутствует мусор на прилегающей к нему территории (5 метров от контейнера по периметру). Контейнер для мусора находится в исправном состоянии. Обеспечена сохранность имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности на территории объекта. Поврежденные элементы восстановлены в полном объеме. |
| 3 | Летний период содержания | Выполнен ремонт и окраска МАФ (скамей, урн для мусора, кабинок для переодевания, навесов), горизонтальной поверхности парапета. Урны и кабинки для переодевания очищены. Туалетные кабинки установлены, не очищены внутри и на прилегающей территории (5 метров от кабинки по периметру) не убран мусор, кабинка не обработана дезинфицирующим раствором. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – более 10 см., скошенная трава вывезена в течение 3 суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Единичный мусор, небольшое количество широколиственных сорняков. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Конструктивные элементы окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы восстановлены в течение 5 суток. Существующие аншлаги и стойки стендов окрашены информация, нанесенная на аншлагах, обновлена. Мусор из существующего заглубленного контейнера не вывезен, но контейнер не переполнен, отсутствует мусор на прилегающей к нему территории (5 метров от контейнера по периметру). Контейнер для мусора находится в неисправном состоянии. Сохранность имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности не обеспечен в полном объеме. Имеется хищение или повреждение имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности объекта. Поврежденные элементы восстановлены не полностью. |
| 2 | Летний период содержания | Не выполнен ремонт и окраска МАФ (скамей, урн для мусора, кабинок для переодевания, навесов), горизонтальной поверхности парапета, либо не соблюдена технология данных работ. Урны и кабинки для переодевания не очищены. Туалетные кабинки не установлены. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – более 10 см., скошенная трава не вывезена. Не произведено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Наличие мусора. Конструктивные элементы не окрашены, полностью не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений не восстановлены в течение 5 суток. Существующие аншлаги и стойки стендов не окрашены, информация, нанесенная на аншлагах, не обновлена. Существующий заглубленный контейнер переполнен, прилегающая к нему территория (5 метров от контейнера по периметру) замусорена. Контейнер для мусора находится в неисправном состоянии. Сохранность имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности не обеспечен. Имеется хищение или повреждение имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности объекта. Поврежденные элементы не восстановлены. |
| *Балл* | *Вид содержания* | *Показатели оценки состояния благоустройства и содержания* |
| 5 | Зимний период содержания | Обеспечена сохранность имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности на территории объекта. |
| 4 | Зимний период содержания | Обеспечена сохранность имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности на территории объекта. Поврежденные элементы восстановлены в полном объеме. |
| 3 | Зимний период содержания | Сохранность имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности не обеспечен в полном объеме. Имеется хищение или повреждение имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности объекта. Поврежденные элементы восстановлены не полностью. |
| 2 | Зимний период содержания | Сохранность имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности не обеспечен. Имеется хищение или повреждение имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности объекта. Поврежденные элементы не восстановлены. |

Приложение №3

к техническому заданию

**Порядок**

**расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района г. Перми**

1. Баллы по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района города Перми, определяется согласно критериям к приложению №2 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района города Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

**БММО=(**∑С**ММОi /y),** где

БММО – балл по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда

∑СММОi – суммарный балл по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении №2 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СММОi – балл по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда по итогам i-х проверок (за один объезд)

3. Условия снижения стоимости работ по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда,

Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов, набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов - снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже – оплата не производится

**Примечание:**

Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

S= Sпл\*((100-П)/100)

S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

Sпл- стоимость работ за отчетный период по договору.

П- процент снижения, %.

Приложение №4

к техническому заданию

(форма)

**А К Т**

**контрольной проверки качества работ**

**по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Наименование Подрядчика)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

( дата )

Проверка произведена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Количество баллов | Замечания |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

Заказчик Подрядчик

Приложение №5

к техническому заданию

(форма)

**А К Т сводный**

**контрольной проверки качества работ**

**по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

(месяц)

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Объезд 1** | **Объезд 2** | **Объезд 3** | **Объезд 4** |
| баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СММО |  |  |  |  |
| Σ СММО |  | | | |
| Б ММО (средний балл) |  | | | |
| **Процент снижения (П)** |  | | | |

Представитель Заказчика Представитель Подрядчика

**Примечание:** Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

Приложение №6

к техническому заданию

(форма)

**Уведомление**

**о случаях нанесения ущерба \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**о других нарушениях**

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Дата, время и место нанесения ущерба\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Краткое описание нанесения ущерба\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Меры, принятые к устранению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Подпись Ф.И.О.

Приложение №7

к техническому заданию

(форма)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Подрядчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании п.п.\_\_\_\_\_\_ договора от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по благоустройству и содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_, технической документации, выявленные в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения  дефекта, недостатка, нарушения |
|  |  |  |  |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Представитель Заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Представитель Подрядчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика: Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение №8

к техническому заданию

**Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия. |
| 2 | СНиП III - 10-75 | Благоустройство территорий. |
| 3 | СанПиН 2.6.2523-09 | Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). |
| 4 | МДС 13-5.2000 | Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации. |
| 5 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории. |
| 6 | Решение ПГД от 26.06.2001 № 99 | Об утверждении Правил обращения с отходами на территории города Перми. |
| 7 | № 197-ФЗ от 30.12.2001 | Трудовой кодекс Российской Федерации. |
| 8 | СНиП 12-03-2001 | [Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.](consultantplus://offline/ref=CE789E2B901A9A795AC050CD740A005D773794608B5F07E94D1AF492478752F9929EFE1EAA83B75BH) |
| 9 | ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 10 | ГОСТ 30055-93 | Межгосударственный стандарт. Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия. |

Приложение №8

к техническому заданию

**Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара, используемого при производстве работ | Требования к товарам, используемым  при производстве работ | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (заполняется участником размещения заказа) | Товарный знак (при его наличии, заполняется участником размещения заказа) предлагаемого для использования при производстве работ товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обработка деревянных поверхностей скамей: Лак «ZAR ULTRA EXTERIOR» по дереву полиуретановый для наружных работ. | Лак «ZAR ULTRA EXTERIOR» или эквивалент |  |  |
| 2 | Эмаль для покраски металлических элементов малых архитектурных форм, стендов. ГОСТ 6465-76 "Эмали ПФ-115. Технические условия" | Эмаль ПФ-115 высокоглянцевая |  |  |
| 3 | Песок для обновления зон отдыха  СНиП III - 10-75 "Благоустройство территорий"  СанПиН 2.6.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13 апреля 2009 г. N 01/4801-9-32 "О типовых программах производственного контроля" | Песок просеянный мытый речной, без примеси частиц гравия, глины и ила, размер частиц 0,2-2 мм. |  |  |
| 4 | Дезинфицирующее моющее средство «ДеМоС» для обработки туалетной кабины (биотуалета).  ТУ 9392-003-70124560-2005  Продукция изготовлена ООО "ЛиГ" | Дезинфицирующее моющее средство «ДеМос» или эквивалент. |  |  |
| 5 | Буй швартовый универсальный (пенополиуретан), оранжевого цвета. Для обозначения зоны купания. | Буй швартовый универсальный (пенополиуретан), оранжевого цвета. Диаметр - 25см. Длина - 32см. Обьем - 10 литров  Вес не более - 1 кг. |  |  |
| 6 | Канат полипропиленовый (плавучий) для обозначения зоны купания, диаметр 8 мм. Длиной - 150 м.  ГОСТ 30055-93. "Межгосударственный стандарт. Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия" | Канат полипропиленовый (плавучий), диаметр 8 мм. Длиной - 150 м. |  |  |

**Примечание:** колонки 4 и 5 таблицы заполняются участником размещения заказа самостоятельно при подаче заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в соответствии с требованиями аукционной документации.