Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

**Техническое задание на замену металлической двери**

**в детском отделении**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** |
|  | **Дверь металлическая [125x235]** |
| **1** | ***Дверь метал . толщ. стали 3мм*** |
| **2** | **Внешняя рама - гаражная рама, угол 63** |
| **3** | **Вставка сбоку откр. до 25 см** |
| **4** | **Количество ребер «жесткости» 2+1** |
| **5** | **Установка шарниров – слева +1** |
| **6** | **Установка противовзломных ригелей + штыри** |
| **7** | **Установка утеплителя - изовер+изолон** или эквивалент |
| **8** | **Резиновое уплотнение хорда** или эквивалент **в 3 слоя** |
| **9** | **Модель замка - НПО 25-18** или эквивалент |
| **10** | **Модель фурнитуры - скоба нержавка** |
| **11** | **Модель накладки - ГХ – 21** или эквивалент |
| **12** | **Модель задвижки - торцевые задвижки «Апекс» 2 штуки на створке** или эквивалент |
| **13** | **Установка задвижки** |
| **14** | **Наружная отделка двери - порошковая окраска «Антик»** или эквивалент |
| **15** | **Внутренняя отделка двери Класс** или эквивалент |
| **16** | **Цвет по выбору Заказчика** |
| **17** | **Доводчик – ДорнаTS профиль** или эквивалент |
| **18** | **Демонтаж двери 2 метал.** |
| **19** | **Заполнение внешней рамы двери герметиком** |
| **20** | **Монтаж двери** |
| **21** | **Подъем 1 этаж** |
| **22** | **Выезд бригады** |
| **23** | **Демонтаж откосов из фанеры** |
| **24** | **Установка обратно** |
| **25** | **Откосы из фанеры 6 мм с установкой** |

\*В случае если в техническом задании содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ